{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":12,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,11],[31,0,31,8],[32,0,32,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["能源与动力工程学院2016届本科生毕业设计（论文）题目"]
["       单位：环境                                                                                                                                                                                                 日期： 2012年 12 月 1 日"]
["序号","指导教师","职称","题      目","题目        类型","题目        来源","题目的目的、意义","主要工作内容（具体）","对选报学生知识、能力或其他方面的要求","学 生 选 题"]
[{"$nulls":9},"班 级","学 号","姓 名"]
[1,"饶永芳","副教授","尖晶石活化过硫酸盐降解药物的研究","专题研究","自选","由于药物的大量生产、广泛的使用和过期药物的不巧当的处理，导致近年来各种水体（包括饮用水）频繁监测到各种药物，因此，药物污染近年来在国内外受到了广泛的关注。绝大多数药物生物处理方法难以降解，研究显示高级氧化技术能有效降解各种药物，本课题拟采用自主合成的尖晶石催化过硫酸盐降解药物，该技术的研究目前比较有限，该课题的研究可以为该技术的实际应用提供技术支持。","1、合成尖晶石材料，并通过XRD、BET、SEM、XPS等技术进行表征；2、调查各种因素（pH值、尖晶石的添加量、过硫酸盐的浓度等）对该技术降解药物的影响。","1、态度认真；2、具有较强的实验能力 ",18729322615,2120309003,"郭慧超"]
[2,"饶永芳","副教授","制药工业废水处理系统工艺设计","工程设计","自选","制药工业废水主要有抗生素类废水 、中药废水和化学制药废水。制药行业废水中含有的主要污染物有悬浮物( SS) 、化学需氧量(COD) 、生化需氧量(BOD) 、氨氮(NH3 - N) 、氰化物及挥发酚等有毒有害物质。废水有CODCr 含量高、存在生物毒性物质、色度高、p H 波动大、间歇排放等特点,是治理难度大的有毒有机废水之一。该设计为制药工业废水的实际处理提供可行性方案。","某制药厂主要生成抗生素和中成药等，每天产生废水量5万吨，进水水质：pH值3~4；COD=7000mg/L，BOD5=2500 mg/L;氨氮含量150 mg/L；， SS为300 mg/L；色度为1000倍，水温≤40°；设计拟采用生物处理法和物化法结合的工艺。本设计执行中华人民共和国《污水综合排放标准》（GB8978-2012）的一级排放标准。主要设计内容：1、设计制药废水处理工艺流程；2、工程造价估算；3、运行费用估算；4、工艺设计图纸","1、态度认真；2、会CAD制图",15249291684,2120309027,"杨惠宸"]
[3,"沈振兴","教授","电除尘室内空气净化器设计","工程设计","校外协作项目","室内空气污染对居民生活质量有者重要的影响,特别是颗粒物对健康影响引起公众的关注.由于目前市场多用的过滤式空气净化器价格较高,性价比较差,本课题的目的是设计一款高效经济的空气净化器,满足居民日常生活需求.","1)根据电除尘的原理设计不同空间大小的空气净化器; 2)现场评估空气净化器的效果并进行设计改进;3)评估净化器的成本和市场效益.                                        ","动手能力强,对这项工作有兴趣.",18008621765,2120309026,"文晗(本校保送研究生)"]
[4,"沈振兴","教授","榆林市冬季PM2.5的污染特征及来源"," 综合实验","校外协作项目","榆林作为我国重要的能源化工基地,冬季空气污染较为严重.同时,随着国家环境空气质量标准的执行,迫切需要开展榆林PM2.5污染特征及来源研究,为榆林PM2.5的防治提供支撑.","1)开展榆林冬季PM2.5的站点观测;  2)实验获得PM2.5的主要化学组成,分析其特征;3)开展PM2.5质量平衡和源解析工作;4)提出相应的对策建议","喜欢实验,动手能力强,对这项工作有兴趣.",18629667110,2120309013,"张颖丽"]
[5,"王云海","教授","100g/h电解水式臭氧发生器的设计","工程设计","国家重点项目  ","臭氧在环境净化、化工合成等诸多领域具有广泛的应用，本题目针对传统的高压电晕气体放电产臭氧存在的臭氧浓度低、易产生Nox等缺点，结合实验室前期在电解水产臭氧技术的基础上，拟进一步设计中大型的电解水式臭氧发生器示范装置。该设计为电解水式臭氧发生技术的推广和实际应用具有重要的参考价值","调研相关电解池设计技术，结合实验室前期在电解水产臭氧技术方面的基础研究结果和数据，通过理论计算、电解质及产物传质扩散优化等，设计适合本技术目标的臭氧发生器示范装置",null,18392076505,2120309011,"徐晨媛"]
[6,"王云海","教授","甲醇燃料电池处理10t/d的六价铬废水示范装置设计","工程设计","国家重点项目  ","六价铬废水作为典型的重金属污染，具有毒害性较强、难于处理等特点，为此开发新型的六价铬废水处理及资源化技术不仅能产生良好的的环境效果，同时也能收获较大的经济效益。本设计结合实验室前期提出的甲醇燃料电池处理重金属废水回收资源技术及基础研究数据，拟进一步设计适合现场应用的示范装置，对该技术的推广具有重要的推广价值。","调研甲醇燃料电池设计技术，结合实验室前期在甲醇燃料电池处理重金属废水方面的基础研究结果和数据，通过理论计算、甲醇燃料及废水流道设计优化、物料输送等，设计适合该重金属处理技术及目标的甲醇燃料电池系统。",null,18291957913,2120309008,"马倩"]
[7,"何炽","副教授","密闭空间低浓度气相污染物室温氧化装置设计","工程设计","自选","密闭空间低浓度气相污染物（低沸点HC化合物、CO等）能够对人体健康造成巨大危害，如何在室温条件下实现该类污染物的高效、高选择性消除是目前大气污染控制领域的研究热点。针对低浓度污染物的特点，设计操控简单、结构合理、低壁面吸附效应、高气密性的污染物模拟与氧化装置对研究室内污染物减排控制过程与技术有重要意义。","1）课题调研、资料汇总与思路凝练；2）氧化装置箱体与气体模拟发生单元设计；3）污染物混气单元设计；4）催化剂放置与压样单元设计；5）装置实时取样与排空单元设计；6）装置图纸绘制；7）装置加工与实物成型。","学习认真，热爱研究，具有较好的文献查找与阅读能力，动手能力强，能够使用AutoCAD等基本作图软件。",18700791532,2120309007,"马牧笛"]
[8,"潘华","讲师","丙烷催化还原NOx中复合污染催化剂再生行为研究","专题研究","省部级或学校科研任务","针对烃类催化还原NOx催化剂硫中毒、积碳和烧结失活等复合污染中毒的特点，开展该体系下复合污染中毒失活催化剂的再生行为研究，为该技术的应用提供理论基础。","1）课题调研、资料汇总与思路凝练；2）催化剂再生方法的优化组合；3）催化剂再生工艺参数的优化；4）催化剂再生行为的构效关系",null,18502971107,2120309014,"陈帅"]
[9,"潘华","讲师","吸附-催化燃烧处理180000m3/h喷漆有机废气的工程设计","工程设计","校外协作项目","针对某喷漆企业排放的有机废物的特点，设计一套吸附-催化燃烧处理系统，达到控制有机废气扩散，减少空气污染。","1）废气治理方案与工艺设计；\n2）通过物料衡算及热量衡算，设计有机废气净化工艺中的主要设备；\n3）工程预算。",null,18709283757,2120309006,"马莉娅"]
[10,"郭焱","高级工程师","太阳能电池板生产过程中固体废弃物的氟离子去除设计","工程设计","校外协作项目","太阳能硅板生产过程中产生的固体废弃物中含有大量的氟元素，氟离子对人及环境有很大的危害，针对污泥成分复杂、处理处置困难的特点，设计出有效的处理方法，解决目前含氟污泥无法处置而大量堆积所产生的环境问题。","针对某太阳能电池生产厂污泥中氟离子的去除能够设计实验方案并自制实验反应器，最终能够完成污泥的处理并对氟离子溶出率选择合适的方法进行准确测定。","动手能力强，热爱做实验",17771766081,2120309009,"石天华"]
[11,"郭焱","高级工程师","二氧化碳气浮拜耳法赤泥的无害化工艺设计","工程设计","校外协作项目","赤泥是制铝工业在提炼氧化铝过程中产生的废渣，一吨氧化铝大概产生6至10吨的赤泥废渣。赤泥能造成土地的碱化的地下水的重金属污染，并含有多种重金属离子的混合污泥。因此，如何解决污染的同时实现赤泥的资源化有效利用一直是环境与资源领域密切关注的问题。","设计二氧化碳气浮反应器，分析测定分级沉淀成分。","动手能力强，热爱做实验",18681897094,2120309020,"马宸"]
[12,"徐浩","副教授","学生公寓洗漱用水处理及回用研究","工程设计","校外协作项目","随着高校的扩招，校区人员的增多，高校已经成为城市用水大户。学生公寓废水水质成分简单，易于处理，非常适合建设中水回用系统。中水回收利用是污水资源化的一种重要方法，在高校区启用中水回用系统，对我国的环境保护、水资源保护、水污染防治、经济可持续发展都起到了至关重要的作用，具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。","1）调研学生公寓的实际洗漱及冲厕用水情况，得出需要设计的关键参数；2）参考了国内外高校中水回用实例，选择合适的处理方法，确定洗漱废水处理回用的工艺流程，并做技术可行性分析；3）根据工艺流程进行相应的计算，获得主要构筑物设计参数及主要的技术经济指标；4）绘制相应的图纸。","无",15686058810,2120309010,"王晓璇"]
[13,"赵景联","教授","某热力站燃气锅炉烟气节能与脱硝一体化工程设计","工程设计","校外协作项目","针对某热力站燃气锅炉排放烟气特性和燃气锅炉烟气新排放标准，根据本课题组研究成果，设计一套新的废气热量回收及脱硝净化一体化系统，达到控制废气扩散，减少空气污染。","●废气治理方案与工艺设计；\n●通过物料衡算及热量衡算，设计烟气净化工艺中的主要设备；\n●标准设备选型及非标设备设计；\n●工程预算。\n","\n",18710562697,2120309015,"郭涛"]
[14,"刘萍萍","讲师","我国西南主要城市易散性粉尘的污染特征及来源"," 综合实验","国家重点项目  ","城市易散性粉尘是城市PM2.5的主要组成之一,本课题目的是分析成都/重庆和昆明城市易散性粉尘的污染特征,探讨其主要来源,为城市扬尘的控制提供对策.","1)开展西南3个城市易散性粉尘的元素特别是重金属分析;2)开展易散性粉尘中水溶性离子组分分析;3)利用富集因子等分析方法定量解析易散性粉尘主要化学组成的来源.","喜欢实验,动手能力强,对这项工作有兴趣.",18729020071,2120309024,"吐尔达力.对依先"]
[15,"刘萍萍","讲师","昆明地区某农村生活污水分散处理系统工艺设计","工程设计","自选","随着城市化进程的加快，农村城镇化的趋势日益彰显，如何解决农村区域的污水问题是城镇化进程中必须考虑的重要问题之一。在农村建设污水处理厂存在成本高，敷设市政管网困难，能耗大等诸多弊端。针对农村生活污水的特点, 结合农村地区具体的自然环境，因地制宜的研究开发适合农村生活污水分散处理的新技术与新工艺，是解决农村水污染问题的关键所在, 也是改善农村水环境的必要措施","1） 国内外相关研究现状；\n2） 不同分散式污水处理工艺分析，优选确定污水处理适用工艺流程；\n3） 昆明地区日处理50m3农村生活污水分散处理工艺设计，并进行可行性及有效性分析；\n4） 图纸设计。\n","动手能力强,对这项工作有兴趣.",18710363383,2120309016,"李英杰"]
[16,"杨树成","讲师","制浆造纸厂富铁污泥资源化利用的中试系统设计与研究","工程设计","校外协作项目","为满足最新的污染物排放标准，国内很多制浆造纸厂采用Fenton氧化法进行废水深度处理，该过程会产生含铁量高达40%的富铁污泥。目前造纸厂一般将富铁污泥与初沉和剩余污泥混和后加药脱水，混合污泥脱水困难是制浆造纸厂污泥处理中的普遍问题。针对富铁污泥含铁量高的优势，及其易引起脱水困难的问题，本研究计划将富铁污泥进行酸处理，将溶出液作为一种以无机调理剂用于污泥的调理，并将多余的溶出液处理后回用于Fenton处理过程，从而降低制浆造纸厂废水和污泥处理的成本。本研究已完成了大部分的实验室小试，目前的工作重点是进行中试放大研究。","1.学习相关文献资料和设计手册；\n2.补充部分必要的实验室小试；\n3.中试系统流程图设计与制图；\n4.中试关键单元设计与制图；\n5.现场中试研究；\n6.撰写设计论文。","本课题不是单纯的设计制图题目，需要进行一定的实验室和现场研究。毕设后期需要20天左右驻现场中试实验，希望选报学生具有适应工程现场的能力。",18729037749,2120309023,"谭苏吉"]
[17,"杨树成","讲师","pH微传感器制备及其在厌氧颗粒污泥内部pH微环境分析中的应用","专题研究","国家重点项目  ","微传感器（Microsensor）是一种尖端可低至1μm的微电极，具有空间解析度高、响应快、对主体溶液影响小等优点，特别适用于微生物聚集体内部微环境的分析。\n厌氧颗粒污泥是多种微生物种群的自固定化共生聚集体，其形成机制、性质及对应的反应器开发一直是厌氧领域的研究热点。目前对厌氧颗粒污泥性质的研究多集中于采用分子生物学手段和FISH技术对其中微生物种属及其分布的研究，但以上方法难以测试污泥内部微生物的代谢性质。由于具有微米级的尺度，微传感器可以深入到厌氧颗粒污泥内部不同部位测试底物、中间产物和最终产物，对于了解厌氧颗粒污泥的形成机制和性质有很大帮助。\n本研究以厌氧颗粒污泥为研究对象，自制pH微电极测试其内部pH梯度，并与污泥内部微生物种群分布对照，分析pH梯度的形成机制。","1.阅读相关文献及综述；\n2.设计实验方案；\n3.制备pH微电极；\n4.对pH微电极进行性能测试（标定，标定曲线，响应时间，检测范围，内阻测试）；\n5.测试厌氧颗粒污泥内部pH梯度；\n6.分析厌氧颗粒污泥内部微生物种群分布，探讨pH梯度的形成机制。","本课题的研究对象（厌氧颗粒污泥）和手段（微传感器）的都属于微尺度材料，因此需要选报学生细心，耐心。",18792689200,2120309021,"潘彦坤"]
[18,"李珊珊","讲师","MTBE降解菌株的分离及降解性能研究","专题研究","国家重点项目  ","甲基叔丁基醚（Methyl tert-butyl ether，MTBE）是目前国内普遍使用的汽油抗暴剂，其进入环境后由于较高的水溶性及抗降解性，随地下水的流动而扩散，严重威胁饮用水的安全。本课题将从自然环境中分离MTBE降解的单菌株；对菌株的种属进行鉴定；并对其对MTBE的降解能力进行研究。","1. 采用长时间驯化及稀释涂平板等方法分离降解MTBE的单菌株；2. 采用革兰氏染色及16S rDNA鉴定等方法确定菌株的种属；测定各菌株对不同浓度MTBE的降解曲线","1. 态度认真；2. 对微生物的培养有一定了解",18302956727,2120309019,"罗志军"]
[19,"郑春莉","讲师","大气中磷酸三苯酯监测装置的设计","工程设计","自选","目的：设计出一种高灵敏度、高选择性、高精度的磷酸三苯酯测定装置。\n意义：磷酸三苯酯是一种普遍使用的阻燃剂，使用过程中极易释放从而进入大气、水体、土壤等多个圈层。大气中气态磷酸三苯酯快速准确的监测对于局部大气环境质量的确定和评估环境对人体的危害具有重要的现实意义。","1 了解磷酸三苯酯的物理化学属性及有机物的环境监测手段。\n2 建立磷酸三苯酯的监测系统和方法并分别绘制流程及设备单元图等。\n3 进行相关计算并编制设计说明书。","1 熟悉有机化学、分析化学知识。\n2 熟练使用AutoCAD。","18133905909","2120309004","何念雨"]
[20,"梁继东","副教授","某制药企业废水处理系统升级改造设计","工程设计","校外协作项目","某制药企业日产废水约1000m3，现有废水处理主要工艺为“隔油沉淀--铁碳微电解－厌氧―好氧”，其中厌氧生物处理效率低（去除率不足20%），导致企业废水处理效果不理想、处理成本高、污泥产量大等问题。因此需要在全面调研基础上，通过强化预处理、改善厌氧生物反应器等措施进行企业废水处理系统的升级改造，以解决企业存在的难题。","1.制药废水处理相关文献阅读和企业废水处理系统实地调研；\n2.企业废水处理系统升级改造工艺设计平面图绘制及设计说明；\n3.企业废水处理系统升级改造设计高程图绘制及设计说明；                        \n4.厌氧生物反应器改造设计绘图及设计说明；                            5.废水处理系统升级改造后经济性评价；                         ","对有机废水生物处理感兴趣，认真、细心和耐心的工作态度。",13358029002,2120309028,"张浩哲"]
[21,"梁继东","副教授","石油降解菌群对石油污染土壤修复研究    ","专题研究","省部级或学校科研任务","随着石油的不断开发和利用，土壤石油污染日益严重，污染土壤修复技术的研发成为当今环境保护领域的研究热点。本研究利用实验室已驯化的高效石油降解菌群对石油污染土壤进行生物修复研究，采用GC-MS、稳定碳同位素等方法分析石油降解过程代谢产物的变化，探讨石油降解菌群对石油污染土壤的修复效果及机理。","1.土壤石油污染生物修复相关文献阅读及综述；\n2.实验方案设计；\n3.生物刺激、生物强化对石油降解效率的影响；                                                  \n4.混合菌群对石油降解过程的研究（GC-MS、稳定碳同位素分析），污染土壤生物修复效果评价；                               ","对环境微生物学感兴趣，认真、细心和耐心的工作态度。",18710615933,2120309018,"鲁童"]
[22,"杨国锐","讲师","碳基一维复合纳米离锂电池负极材料合成及其储锂性能调控","专题研究","省部级或学校科研任务","有效的储能设备和系统，可以克服新兴清洁能源如：风能、太阳能和潮汐能等，时间或空间分布不均、连续性不强、不稳定等缺陷，为构建稳定的绿色智能电网提供保障。同时，绿色环保的电动汽车发展，也离不开储能设备的支持。锂离子电池得益于其能量密度大、输出电压高、无容量记忆效应、寿命长、自放电速率低、安全性能好和绿色环保等优点，已广泛应用于各种便携电子设备上。然而，面对新兴动力电池和新能源存储对储能系统高能量密度和高功率密度的要求，现有锂离子电池仍无法满足。本课题拟以经典电纺法合成复合组分金属氧化物/碳负极材料，旨在充分利用组成和结构两种改性策略的优势，增强负极材料导电性，改善材料结构抗粉末化能力，缩短锂离子迁移距离。为具有新结构和优异性能的锂离子电池负极材料实际应用提供理论和实验依据。","1.阅读文献。 2.利用静电纺丝法合成碳基一维复合锂离子电池负极材料。3.锂离子电池组装和测试。","1.有一定的实验基础，热爱实验。2.有责任心，遵守实验室各项纪律。",15686001287,2120309030,"周圣"]
[23,"延卫","教授","水体悬浮物消除方法筛选及其对吸附剂性能影响评价与实际工程设计","工程设计","校外协作项目","工业污水处理厂二沉出水中含有大量固体悬浮物（SS），会对后续采用吸附工艺处理所用吸附剂的性能产生影响，SS的有效消除将有助于提高吸附剂的吸附性能从而降低吸附处理总成本。本项目主要通过研究不同前处理技术对水中SS的去除效果，及其对吸附剂吸附性能的影响，选取性价比最高的去除SS方法，并在此基础上进行日处理60万吨废水的悬浮物前处理工程化设计","1.不同前处理方法对水中悬浮物的处理效果研究\n2.不同悬浮物前处理方法对自制咯态吸附剂吸附性能影响评价\n3.悬浮物前处理工艺的经济性分析\n4.日处理60万吨工业污水的悬浮物前处理工艺的工程设计","1.会用AutoCAD软件制图\n2.喜欢做实验，具有独立开展科研工作、直面问题的信心。\n3.做事细心且耐心\n4.每周工作时间不少于50小时\n",18710736772,2120309001,"阿丽玛.夏依祖拉"]
[24,"延卫","教授","吸附剂梯度淋洗再生工艺优化与工程设计","工程设计","校外协作项目","咯态吸附剂在实际再生过程中，需要加碱淋洗，为了减少碱液的使用量，需采用梯度淋洗技术。本项目主要通过处理模拟实际废水来研究梯度淋洗工艺的最佳运行参数，并在此基础上进行日处理1000吨吸附剂淋洗工艺段的工程设计","1.吸附剂梯度淋洗工艺条件优化与淋洗效果评估\n2.日处理1000吨吸附剂淋洗工艺段的工程化设计","1.会用AutoCAD软件制图\n2.喜欢做实验，具有独立开展科研工作、直面问题的信心。\n3.做事细心且耐心\n4.每周工作时间不少于50小时\n",18729383900,2120309012,"余梦婷"]
[25,"冯江涛","讲师","低浓度工业废水的吸附浓缩和芬顿氧化降解处理","工程设计","自选","低浓度工业有机废水指COD浓度在100-200 mg/L的工业废水或者工业废水的二沉池出水。其浓度低，处理难度大，处理成本高。课题主要通过前期的吸附剂对低浓度工业有机废水进行吸附浓缩，将其浓度提高到原来的100倍左右，然后以芬顿氧化法对浓缩后的废水进行氧化处理，降低其COD浓度，提高其可生化降解性能。为低浓度工业废水的处理提供一种简单经济的备选方案。","1.以实验室已有的吸附剂对吸附低浓度工业有机废水，吸附后废水的COD浓度降低到60 mg/L以下，达到排放标准；2. 将吸附后的吸附剂在原水1/100的脱附溶液中进行脱附。脱附后的吸附剂再生，而脱附后的溶液进行下一步处理；3.研究不同摩尔比的芬顿试剂对脱附浓缩液的处理效果，比较处理前和处理后废水的可生化性能；4.设计一个日处理100吨的低浓度有机废水的处理工艺。","1.态度积极端正;2.对所选题目有兴趣;3.能够保证工作时间;4.服从指导老师安排",18729229330,2120309002,"杜进芳"]
[26,"冯江涛","讲师","苯胺四聚体的合成及对水中有机污染物的吸附研究"," 综合实验","国家重点项目  ","已有大量报道显示导电高分子材料（包括聚苯胺、聚吡咯和聚噻吩等）能够对水中的污染物进行高效的吸附去除。但是由于导电高分子材料的分子结构较复杂，其吸附机理尚不清楚。苯胺四聚体具有与聚苯胺相似的导电性能和分子结构，但是其分子结构非常明确，本课题通过研究苯胺四聚体对废水中有机物的吸附，希望能够阐明导电高分子对有机物的吸附机理。","1.以化学方法合成苯胺四聚体磁性材料；\n2.以SEM、FT-IR、XRD、TG等方法对合成的苯胺四聚体材料进行系统测试；\n3.以合成的聚吡咯材料作为吸附剂应用于有机染料（酸性红G或甲基橙）的吸附脱除中；\n4. 研究苯胺四聚体对水中有机染料去除的影响因素和吸附机理，并研究其快速高效回再生苯胺四聚体材料的方法。","1.较扎实的环境实验和测试方面的知识和技能；\n2.较扎实的物理化学方面的知识\n3. 较好的英语文献阅读的能力",13002991257,2120309029,"张雨森"]
[]
["题目类型（分为三类）：   工程设计        专题研究       综合实验"]
["题目来源（分为六类）：    国家重点项目            省部级或学校科研任务         校外协作项目           .实验室建设            就业所在单位项目            自选           "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,11],[32,0,32,8],[33,0,33,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["能源与动力工程学院2016届本科生毕业设计（论文）题目"]
["       单位：                                                                                                                                                                                              日期： 2012年 12 月 1 日"]
["序号","指导教师","职称","题      目","题目        类型","题目        来源","题目的目的、意义","主要工作内容（具体）","对选报学生知识、能力或其他方面的要求","学 生 选 题"]
[{"$nulls":9},"班 级","学 号","姓 名"]
[1,"饶永芳","副教授","尖晶石活化过硫酸盐降解药物的研究","专题研究","自选","由于药物的大量生产、广泛的使用和过期药物的不巧当的处理，导致近年来各种水体（包括饮用水）频繁监测到各种药物，因此，药物污染近年来在国内外受到了广泛的关注。绝大多数药物生物处理方法难以降解，研究显示高级氧化技术能有效降解各种药物，本课题拟采用自主合成的尖晶石催化过硫酸盐降解药物，该技术的研究目前比较有限，该课题的研究可以为该技术的实际应用提供技术支持。","1、合成尖晶石材料，并通过XRD、BET、SEM、XPS等技术进行表征；2、调查各种因素（pH值、尖晶石的添加量、过硫酸盐的浓度等）对该技术降解药物的影响。","1、态度认真；2、具有较强的实验能力 ",18729322615,2120309003,"郭慧超"]
[2,"饶永芳","副教授","制药工业废水工艺设计","工程设计","自选","制药工业废水主要有抗生素类废水 、中药废水和化学制药废水。制药行业废水中含有的主要污染物有悬浮物( SS) 、化学需氧量(COD) 、生化需氧量(BOD) 、氨氮(NH3 - N) 、氰化物及挥发酚等有毒有害物质。废水有CODCr 含量高、存在生物毒性物质、色度高、p H 波动大、间歇排放等特点,是治理难度大的有毒有机废水之一。该设计为制药工业废水的实际处理提供可行性方案。","某制药厂主要生成抗生素和中成药等，每天产生废水量5万吨，进水水质：pH值3~4；COD=7000mg/L，BOD5=2500 mg/L;氨氮含量150 mg/L；， SS为300 mg/L；色度为1000倍，水温≤40°；设计拟采用生物处理法和物化法结合的工艺。本设计执行中华人民共和国《污水综合排放标准》（GB8978-2012）的一级排放标准。主要设计内容：1、设计制药废水处理工艺流程；2、工程造价估算；3、运行费用估算；4、工艺设计图纸","1、态度认真；2、会CAD制图",15249291684,2120309027,"杨惠宸"]
[3,"沈振兴","教授","电除尘室内空气净化器设计","工程设计","校外协作项目","室内空气污染对居民生活质量有者重要的影响,特别是颗粒物对健康影响引起公众的关注.由于目前市场多用的过滤式空气净化器价格较高,性价比较差,本课题的目的是设计一款高效经济的空气净化器,满足居民日常生活需求.","1)根据电除尘的原理设计不同空间大小的空气净化器; 2)现场评估空气净化器的效果并进行设计改进;3)评估净化器的成本和市场效益.                                        ","动手能力强,对这项工作有兴趣.",18008621765,2120309026,"文晗(本校保送研究生)"]
[4,"沈振兴","教授","榆林市冬季PM2.5的污染特征及来源"," 综合实验","校外协作项目","榆林作为我国重要的能源化工基地,冬季空气污染较为严重.同时,随着国家环境空气质量标准的执行,迫切需要开展榆林PM2.5污染特征及来源研究,为榆林PM2.5的防治提供支撑.","1)开展榆林冬季PM2.5的站点观测;  2)实验获得PM2.5的主要化学组成,分析其特征;3)开展PM2.5质量平衡和源解析工作;4)提出相应的对策建议","喜欢实验,动手能力强,对这项工作有兴趣.",18629667110,2120309013,"张颖丽"]
[5,"王云海","教授","100g/h电解水式臭氧发生器的设计","工程设计","国家重点项目  ","臭氧在环境净化、化工合成等诸多领域具有广泛的应用，本题目针对传统的高压电晕气体放电产臭氧存在的臭氧浓度低、易产生Nox等缺点，结合实验室前期在电解水产臭氧技术的基础上，拟进一步设计中大型的电解水式臭氧发生器示范装置。该设计为电解水式臭氧发生技术的推广和实际应用具有重要的参考价值","调研相关电解池设计技术，结合实验室前期在电解水产臭氧技术方面的基础研究结果和数据，通过理论计算、电解质及产物传质扩散优化等，设计适合本技术目标的臭氧发生器示范装置",null,18392076505,2120309011,"徐晨媛"]
[6,"王云海","教授","甲醇燃料电池处理10t/d的六价铬废水示范装置设计","工程设计","国家重点项目  ","六价铬废水作为典型的重金属污染，具有毒害性较强、难于处理等特点，为此开发新型的六价铬废水处理及资源化技术不仅能产生良好的的环境效果，同时也能收获较大的经济效益。本设计结合实验室前期提出的甲醇燃料电池处理重金属废水回收资源技术及基础研究数据，拟进一步设计适合现场应用的示范装置，对该技术的推广具有重要的推广价值。","调研甲醇燃料电池设计技术，结合实验室前期在甲醇燃料电池处理重金属废水方面的基础研究结果和数据，通过理论计算、甲醇燃料及废水流道设计优化、物料输送等，设计适合该重金属处理技术及目标的甲醇燃料电池系统。",null,18291957913,2120309008,"马倩"]
[7,"何炽","副教授","密闭空间低浓度气相污染物室温氧化装置设计","工程设计","自选","密闭空间低浓度气相污染物（低沸点HC化合物、CO等）能够对人体健康造成巨大危害，如何在室温条件下实现该类污染物的高效、高选择性消除是目前大气污染控制领域的研究热点。针对低浓度污染物的特点，设计操控简单、结构合理、低壁面吸附效应、高气密性的污染物模拟与氧化装置对研究室内污染物减排控制过程与技术有重要意义。","1）课题调研、资料汇总与思路凝练；2）氧化装置箱体与气体模拟发生单元设计；3）污染物混气单元设计；4）催化剂放置与压样单元设计；5）装置实时取样与排空单元设计；6）装置图纸绘制；7）装置加工与实物成型。","学习认真，热爱研究，具有较好的文献查找与阅读能力，动手能力强，能够使用AutoCAD等基本作图软件。",18700791532,2120309007,"马牧笛"]
[8,"潘华","讲师","丙烷催化还原NOx中复合污染催化剂再生行为研究","专题研究","省部级或学校科研任务","针对烃类催化还原NOx催化剂硫中毒、积碳和烧结失活等复合污染中毒的特点，开展该体系下复合污染中毒失活催化剂的再生行为研究，为该技术的应用提供理论基础。","1）课题调研、资料汇总与思路凝练；2）催化剂再生方法的优化组合；3）催化剂再生工艺参数的优化；4）催化剂再生行为的构效关系",null,18502971107,2120309014,"陈帅"]
[9,"潘华","讲师","吸附-催化燃烧处理180000m3/h喷漆有机废气的工程设计","工程设计","校外协作项目","针对某喷漆企业排放的有机废物的特点，设计一套吸附-催化燃烧处理系统，达到控制有机废气扩散，减少空气污染。","1）废气治理方案与工艺设计；\n2）通过物料衡算及热量衡算，设计有机废气净化工艺中的主要设备；\n3）工程预算。",null,18709283757,2120309006,"马莉娅"]
[10,"郭焱","高级工程师","太阳能电池板生产过程中固体废弃物的氟离子去除设计","工程设计","校外协作项目","太阳能硅板生产过程中产生的固体废弃物中含有大量的氟元素，氟离子对人及环境有很大的危害，针对污泥成分复杂、处理处置困难的特点，设计出有效的处理方法，解决目前含氟污泥无法处置而大量堆积所产生的环境问题。","针对某太阳能电池生产厂污泥中氟离子的去除能够设计实验方案并自制实验反应器，最终能够完成污泥的处理并对氟离子溶出率选择合适的方法进行准确测定。","动手能力强，热爱做实验",17771766081,2120309009,"石天华"]
[11,"郭焱","高级工程师","二氧化碳气浮拜耳法赤泥的无害化工艺设计","工程设计","校外协作项目","赤泥是制铝工业在提炼氧化铝过程中产生的废渣，一吨氧化铝大概产生6至10吨的赤泥废渣。赤泥能造成土地的碱化的地下水的重金属污染，并含有多种重金属离子的混合污泥。因此，如何解决污染的同时实现赤泥的资源化有效利用一直是环境与资源领域密切关注的问题。","设计二氧化碳气浮反应器，分析测定分级沉淀成分。","动手能力强，热爱做实验",18681897094,2120309020,"马宸"]
[12,"徐浩","副教授","学生公寓洗漱用水处理及回用研究","工程设计","校外协作项目","随着高校的扩招，校区人员的增多，高校已经成为城市用水大户。学生公寓废水水质成分简单，易于处理，非常适合建设中水回用系统。中水回收利用是污水资源化的一种重要方法，在高校区启用中水回用系统，对我国的环境保护、水资源保护、水污染防治、经济可持续发展都起到了至关重要的作用，具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。","1）调研学生公寓的实际洗漱及冲厕用水情况，得出需要设计的关键参数；2）参考了国内外高校中水回用实例，选择合适的处理方法，确定洗漱废水处理回用的工艺流程，并做技术可行性分析；3）根据工艺流程进行相应的计算，获得主要构筑物设计参数及主要的技术经济指标；4）绘制相应的图纸。","无",15686058810,2120309010,"王晓璇"]
[13,"赵景联","教授","某热力站燃气锅炉烟气节能与脱硝一体化工程设计","工程设计","校外协作项目","针对某热力站燃气锅炉排放烟气特性和燃气锅炉烟气新排放标准，根据本课题组研究成果，设计一套新的废气热量回收及脱硝净化一体化系统，达到控制废气扩散，减少空气污染。","●废气治理方案与工艺设计；\n●通过物料衡算及热量衡算，设计烟气净化工艺中的主要设备；\n●标准设备选型及非标设备设计；\n●工程预算。\n","\n",18710562697,2120309015,"郭涛"]
[14,"刘萍萍","讲师","我国西南主要城市易散性粉尘的污染特征及来源"," 综合实验","国家重点项目  ","城市易散性粉尘是城市PM2.5的主要组成之一,本课题目的是分析成都/重庆和昆明城市易散性粉尘的污染特征,探讨其主要来源,为城市扬尘的控制提供对策.","1)开展西南3个城市易散性粉尘的元素特别是重金属分析;2)开展易散性粉尘中水溶性离子组分分析;3)利用富集因子等分析方法定量解析易散性粉尘主要化学组成的来源.","喜欢实验,动手能力强,对这项工作有兴趣.",18729020071,2120309024,"吐尔达力.对依先"]
[15,"刘萍萍","讲师","农村生活污水分散处理系统工艺设计","工程设计","自选","随着城市化进程的加快，农村城镇化的趋势日益彰显，如何解决农村区域的污水问题是城镇化进程中必须考虑的重要问题之一。在农村建设污水处理厂存在成本高，敷设市政管网困难，能耗大等诸多弊端。针对农村生活污水的特点, 结合农村地区具体的自然环境，因地制宜的研究开发适合农村生活污水分散处理的新技术与新工艺，是解决农村水污染问题的关键所在, 也是改善农村水环境的必要措施","1） 国内外相关研究现状；\n2） 不同分散式污水处理工艺分析，优选确定污水处理适用工艺流程；\n3） 工艺设计，并进行可行性及有效性分析；\n4） 图纸设计。\n","动手能力强,对这项工作有兴趣.",18710363383,2120309016,"李英杰"]
[16,"杨树成","讲师","制浆造纸厂富铁污泥资源化利用的中试系统设计与研究","工程设计","校外协作项目","为满足最新的污染物排放标准，国内很多制浆造纸厂采用Fenton氧化法进行废水深度处理，该过程会产生含铁量高达40%的富铁污泥。目前造纸厂一般将富铁污泥与初沉和剩余污泥混和后加药脱水，混合污泥脱水困难是制浆造纸厂污泥处理中的普遍问题。针对富铁污泥含铁量高的优势，及其易引起脱水困难的问题，本研究计划将富铁污泥进行酸处理，将溶出液作为一种以无机调理剂用于污泥的调理，并将多余的溶出液处理后回用于Fenton处理过程，从而降低制浆造纸厂废水和污泥处理的成本。本研究已完成了大部分的实验室小试，目前的工作重点是进行中试放大研究。","1.学习相关文献资料和设计手册；\n2.补充部分必要的实验室小试；\n3.中试系统流程图设计与制图；\n4.中试关键单元设计与制图；\n5.现场中试研究；\n6.撰写设计论文。","本课题不是单纯的设计制图题目，需要进行一定的实验室和现场研究。毕设后期需要20天左右驻现场中试实验，希望选报学生具有适应工程现场的能力。",18729037749,2120309023,"谭苏吉"]
[17,"杨树成","讲师","pH微传感器制备及其在厌氧颗粒污泥内部pH微环境分析中的应用","专题研究","国家重点项目  ","微传感器（Microsensor）是一种尖端可低至1μm的微电极，具有空间解析度高、响应快、对主体溶液影响小等优点，特别适用于微生物聚集体内部微环境的分析。\n厌氧颗粒污泥是多种微生物种群的自固定化共生聚集体，其形成机制、性质及对应的反应器开发一直是厌氧领域的研究热点。目前对厌氧颗粒污泥性质的研究多集中于采用分子生物学手段和FISH技术对其中微生物种属及其分布的研究，但以上方法难以测试污泥内部微生物的代谢性质。由于具有微米级的尺度，微传感器可以深入到厌氧颗粒污泥内部不同部位测试底物、中间产物和最终产物，对于了解厌氧颗粒污泥的形成机制和性质有很大帮助。\n本研究以厌氧颗粒污泥为研究对象，自制pH微电极测试其内部pH梯度，并与污泥内部微生物种群分布对照，分析pH梯度的形成机制。","1.阅读相关文献及综述；\n2.设计实验方案；\n3.制备pH微电极；\n4.对pH微电极进行性能测试（标定，标定曲线，响应时间，检测范围，内阻测试）；\n5.测试厌氧颗粒污泥内部pH梯度；\n6.分析厌氧颗粒污泥内部微生物种群分布，探讨pH梯度的形成机制。","本课题的研究对象（厌氧颗粒污泥）和手段（微传感器）的都属于微尺度材料，因此需要选报学生细心，耐心。",18792689200,2120309021,"潘彦坤"]
[18,"李珊珊","讲师","MTBE降解菌株的分离及降解性能研究","专题研究","国家重点项目  ","甲基叔丁基醚（Methyl tert-butyl ether，MTBE）是目前国内普遍使用的汽油抗暴剂，其进入环境后由于较高的水溶性及抗降解性，随地下水的流动而扩散，严重威胁饮用水的安全。本课题将从自然环境中分离MTBE降解的单菌株；对菌株的种属进行鉴定；并对其对MTBE的降解能力进行研究。","1. 采用长时间驯化及稀释涂平板等方法分离降解MTBE的单菌株；2. 采用革兰氏染色及16S rDNA鉴定等方法确定菌株的种属；测定各菌株对不同浓度MTBE的降解曲线","1. 态度认真；2. 对微生物的培养有一定了解",18302956727,2120309019,"罗志军"]
[19,"郑春莉","讲师","大气中磷酸三苯酯监测装置的设计","工程设计","自选","目的：设计出一种高灵敏度、高选择性、高精度的磷酸三苯酯测定装置。\n意义：磷酸三苯酯是一种普遍使用的阻燃剂，使用过程中极易释放从而进入大气、水体、土壤等多个圈层。大气中气态磷酸三苯酯快速准确的监测对于局部大气环境质量的确定和评估环境对人体的危害具有重要的现实意义。","1 了解磷酸三苯酯的物理化学属性及有机物的环境监测手段。\n2 建立磷酸三苯酯的监测系统和方法并分别绘制流程及设备单元图等。\n3 进行相关计算并编制设计说明书。","1 熟悉有机化学、分析化学知识。\n2 熟练使用AutoCAD。","18133905909","2120309004","何念雨"]
[20,"梁继东","副教授","某制药企业废水处理系统升级改造设计","工程设计","校外协作项目","某制药企业日产废水约1000m3，现有废水处理主要工艺为“隔油沉淀--铁碳微电解－厌氧―好氧”，其中厌氧生物处理效率低（去除率不足20%），导致企业废水处理效果不理想、处理成本高、污泥产量大等问题。因此需要在全面调研基础上，通过强化预处理、改善厌氧生物反应器等措施进行企业废水处理系统的升级改造，以解决企业存在的难题。","1.制药废水处理相关文献阅读和企业废水处理系统实地调研；\n2.企业废水处理系统升级改造工艺设计平面图绘制及设计说明；\n3.企业废水处理系统升级改造设计高程图绘制及设计说明；                        \n4.厌氧生物反应器改造设计绘图及设计说明；                            5.废水处理系统升级改造后经济性评价；                         ","对有机废水生物处理感兴趣，认真、细心和耐心的工作态度。",13358029002,2120309028,"张浩哲"]
[21,"梁继东","副教授","石油降解菌群对石油污染土壤修复研究    ","专题研究","省部级或学校科研任务","随着石油的不断开发和利用，土壤石油污染日益严重，污染土壤修复技术的研发成为当今环境保护领域的研究热点。本研究利用实验室已驯化的高效石油降解菌群对石油污染土壤进行生物修复研究，采用GC-MS、稳定碳同位素等方法分析石油降解过程代谢产物的变化，探讨石油降解菌群对石油污染土壤的修复效果及机理。","1.土壤石油污染生物修复相关文献阅读及综述；\n2.实验方案设计；\n3.生物刺激、生物强化对石油降解效率的影响；                                                  \n4.混合菌群对石油降解过程的研究（GC-MS、稳定碳同位素分析），污染土壤生物修复效果评价；                               ","对环境微生物学感兴趣，认真、细心和耐心的工作态度。",18710615933,2120309018,"鲁童"]
[22,"杨国锐","讲师","碳基一维复合纳米离锂电池负极材料合成及其储锂性能调控","专题研究","省部级或学校科研任务","有效的储能设备和系统，可以克服新兴清洁能源如：风能、太阳能和潮汐能等，时间或空间分布不均、连续性不强、不稳定等缺陷，为构建稳定的绿色智能电网提供保障。同时，绿色环保的电动汽车发展，也离不开储能设备的支持。锂离子电池得益于其能量密度大、输出电压高、无容量记忆效应、寿命长、自放电速率低、安全性能好和绿色环保等优点，已广泛应用于各种便携电子设备上。然而，面对新兴动力电池和新能源存储对储能系统高能量密度和高功率密度的要求，现有锂离子电池仍无法满足。本课题拟以经典电纺法合成复合组分金属氧化物/碳负极材料，旨在充分利用组成和结构两种改性策略的优势，增强负极材料导电性，改善材料结构抗粉末化能力，缩短锂离子迁移距离。为具有新结构和优异性能的锂离子电池负极材料实际应用提供理论和实验依据。","1.阅读文献。 2.利用静电纺丝法合成碳基一维复合锂离子电池负极材料。3.锂离子电池组装和测试。","1.有一定的实验基础，热爱实验。2.有责任心，遵守实验室各项纪律。",15686001287,2120309030,"周圣"]
[23,"延卫","教授","水体悬浮物消除方法筛选及其对吸附剂性能影响评价与实际工程设计","工程设计","校外协作项目","工业污水处理厂二沉出水中含有大量固体悬浮物（SS），会对后续采用吸附工艺处理所用吸附剂的性能产生影响，SS的有效消除将有助于提高吸附剂的吸附性能从而降低吸附处理总成本。本项目主要通过研究不同前处理技术对水中SS的去除效果，及其对吸附剂吸附性能的影响，选取性价比最高的去除SS方法，并在此基础上进行日处理60万吨废水的悬浮物前处理工程化设计","1.不同前处理方法对水中悬浮物的处理效果研究\n2.不同悬浮物前处理方法对自制咯态吸附剂吸附性能影响评价\n3.悬浮物前处理工艺的经济性分析\n4.日处理60万吨工业污水的悬浮物前处理工艺的工程设计","1.会用AutoCAD软件制图\n2.喜欢做实验，具有独立开展科研工作、直面问题的信心。\n3.做事细心且耐心\n4.每周工作时间不少于50小时\n",18710736772,2120309001,"阿丽玛.夏依祖拉"]
[24,"延卫","教授","吸附剂梯度淋洗再生工艺优化与工程设计","工程设计","校外协作项目","咯态吸附剂在实际再生过程中，需要加碱淋洗，为了减少碱液的使用量，需采用梯度淋洗技术。本项目主要通过处理模拟实际废水来研究梯度淋洗工艺的最佳运行参数，并在此基础上进行日处理1000吨吸附剂淋洗工艺段的工程设计","1.吸附剂梯度淋洗工艺条件优化与淋洗效果评估\n2.日处理1000吨吸附剂淋洗工艺段的工程化设计","1.会用AutoCAD软件制图\n2.喜欢做实验，具有独立开展科研工作、直面问题的信心。\n3.做事细心且耐心\n4.每周工作时间不少于50小时\n",18729383900,2120309012,"余梦婷"]
[25,"冯江涛","讲师","低浓度工业废水的吸附浓缩和芬顿氧化降解处理","工程设计","自选","低浓度工业有机废水指COD浓度在100-200 mg/L的工业废水或者工业废水的二沉池出水。其浓度低，处理难度大，处理成本高。课题主要通过前期的吸附剂对低浓度工业有机废水进行吸附浓缩，将其浓度提高到原来的100倍左右，然后以芬顿氧化法对浓缩后的废水进行氧化处理，降低其COD浓度，提高其可生化降解性能。为低浓度工业废水的处理提供一种简单经济的备选方案。","1.以实验室已有的吸附剂对吸附低浓度工业有机废水，吸附后废水的COD浓度降低到60 mg/L以下，达到排放标准；2. 将吸附后的吸附剂在原水1/100的脱附溶液中进行脱附。脱附后的吸附剂再生，而脱附后的溶液进行下一步处理；3.研究不同摩尔比的芬顿试剂对脱附浓缩液的处理效果，比较处理前和处理后废水的可生化性能；4.设计一个日处理100吨的低浓度有机废水的处理工艺。","1.态度积极端正;2.对所选题目有兴趣;3.能够保证工作时间;4.服从指导老师安排",18729229330,2120309002,"杜进芳"]
[26,"冯江涛","讲师","苯胺四聚体的合成及对水中有机污染物的吸附研究"," 综合实验","国家重点项目  ","已有大量报道显示导电高分子材料（包括聚苯胺、聚吡咯和聚噻吩等）能够对水中的污染物进行高效的吸附去除。但是由于导电高分子材料的分子结构较复杂，其吸附机理尚不清楚。苯胺四聚体具有与聚苯胺相似的导电性能和分子结构，但是其分子结构非常明确，本课题通过研究苯胺四聚体对废水中有机物的吸附，希望能够阐明导电高分子对有机物的吸附机理。","1.以化学方法合成苯胺四聚体磁性材料；\n2.以SEM、FT-IR、XRD、TG等方法对合成的苯胺四聚体材料进行系统测试；\n3.以合成的聚吡咯材料作为吸附剂应用于有机染料（酸性红G或甲基橙）的吸附脱除中；\n4. 研究苯胺四聚体对水中有机染料去除的影响因素和吸附机理，并研究其快速高效回再生苯胺四聚体材料的方法。","1.较扎实的环境实验和测试方面的知识和技能；\n2.较扎实的物理化学方面的知识\n3. 较好的英语文献阅读的能力",13002991257,2120309029,"张雨森"]
[]
[]
["题目类型（分为三类）：   工程设计        专题研究       综合实验"]
["题目来源（分为六类）：    国家重点项目            省部级或学校科研任务         校外协作项目           .实验室建设            就业所在单位项目            自选           "]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}