{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":12,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,11],[52,0,52,8],[53,0,53,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["能源与动力工程学院2016届本科生毕业设计（论文）题目"]
["单位：  电厂                                                                                                                                                                         日期： 2015年 11 月 21 日"]
["序号","指导教师","职称","题      目","题目        类型","题目        来源","题目的目的、意义","主要工作内容（具体）","对选报学生知识、能力或其他方面的要求","学 生 选 题"]
[{"$nulls":9},"班 级","学 号","姓 名"]
[1,"邢秦安","高工","某330MW凝汽机组运行数据分析","专题研究","校外协作项目","通过分析机组运行参数，可以发现机组运行中存在的节能潜力，为优化运行与节能改造提供技术依据。通过本课题研究，能使学生掌握火电机组经济指标计算方法，熟悉火电机组经济性诊断基本原理，熟悉运行方式与设备状态对火电机组运行经济性影响情况。","建立计算某330MW凝汽机组经济指标的数学模型，处理机组实际运行参数，对比分析在相同电负荷、环境温度下机组运行经济性变化情况，查清机组可以通过调整运行方式与状态、设备检修与改造能够获得的节能潜力；翻译英文文献；撰写毕业设计论文。","能够灵活运用热力发电厂、热力系统定量分析课程的知识。"]
[2,"邢秦安","高工","某330MW凝汽机组经济性诊断网站的研究","专题研究","校外协作项目","经济性诊断网站能够根据用户输入的运行参数计算机组的节能潜力，为生产管理与运行操作人员提供分析机组经济性的工具。通过本课题研究，能使学生掌握火电机组技术经济指标计算方法与火电机组经济性定量计算方法，提高开发软件能力。","建立计算某330MW凝汽机组经济指标的数学模型，做某330MW凝汽机组运行方式、热力设备方面的局部定量分析，编写经济性诊断软件，建立该机组经济性诊断网站；翻译英文文献；撰写毕业设计论文。","能够灵活运用热力发电厂、热力系统定量分析课程的知识，具有编程的基本能力。"]
[3,"邢秦安","高工","某635MW湿冷机组运行数据分析","专题研究","校外协作项目","通过分析机组运行参数，可以发现机组运行中存在的节能潜力，为优化运行与节能改造提供技术依据。通过本课题研究，能使学生掌握火电机组经济指标计算方法，熟悉火电机组经济性诊断基本原理，熟悉运行方式与设备状态对火电机组运行经济性影响情况。","建立计算某635MW湿冷机组经济指标的数学模型，处理机组实际运行参数，对比分析在相同电负荷、环境温度下机组运行经济性变化情况，查清机组可以通过调整运行方式与状态、设备检修与改造能够获得的节能潜力，翻译英文文献；撰写毕业设计论文。","能够灵活运用热力发电厂、热力系统定量分析课程的知识。"]
[4,"邢秦安","高工","某635MW湿冷机组经济性诊断网站的研究","专题研究","专题研究","经济性诊断网站能够根据用户输入的运行参数计算机组的节能潜力，为生产管理与运行操作人员提供分析机组经济性的工具。通过本课题研究，能使学生掌握火电机组技术经济指标计算方法与火电机组经济性定量计算方法，提高开发软件能力。","建立计算某635MW凝汽机组经济指标的数学模型，做某635MW凝汽机组运行方式、热力设备方面的局部定量分析，编写经济性诊断软件，建立该机组经济性诊断网站；翻译英文文献；撰写毕业设计论文。","能够灵活运用热力发电厂、热力系统定量分析课程的知识，具有编程的基本能力。"]
[5,"刘继平","教授","某1000MW低负荷运行特性研究","专题研究","校外协作项目","近年来我国火电机组年运行小时数不断下降，低负荷运行成为大型燃煤发电机组的常态，研究低负荷下机组的特性，对指导机组的安全经济运行具有重要意义。本课题拟采用计算方法，研究某1000MW机组低负荷运行时设备性能及热力参数的变化规律，进而计算其热经济性，从而获得机组低负荷运行的一些规律。","（1）查阅相关文献，掌握大型燃煤机组低负荷运行情况；（2）建立某1000MW火电机组低负荷运行计算模型，开发计算程序；（3）研究低负荷下机组的设备性能及热力参数的变化规律；(4)分析低负荷下机组的热经济性变化；（5）翻译英文文献；撰写毕业论文。","（1）熟悉VB编程；\n（2）掌握《热力发电厂》相关内容。"]
[6,"刘继平","教授","简单回热Rankine循环热力系统动态特性研究","专题研究","校外协作项目","近年来我国火电机组年运行小时数不断下降，大型燃煤发电机组频繁参数与调峰，研究机组的动态过程，对指导机组的安全经济运行具有重要意义。本课题拟采用计算方法，研究简单回热Rankine循环热力系统动态特性，分析其热力参数的动态变化，从而获得机组调峰过程的一些规律。","（1）查阅相关文献；（2）构建简单回热Rankine循环系统，建立其简化动态模型，开发计算程序；(3) 计算分析升、降负荷过程机组热力参数的变化规律；(4）翻译英文文献，撰写毕业论文。","（1）熟悉VB编程；\n（2）掌握《热力发电厂》相关内容，具有钻研精神，能吃苦耐劳。","能动A25","2110301055","陈永琦"]
[7,"吴东垠","副教授","文丘里气泡发生器中气泡发展特性的实验研究","综合实验","国家重点项目","微气泡由于气泡尺寸小、比表面积大和吸附效率高等特点，在气浮净水、水体增氧、生物制药和精密化学反应等领域具有重要的应用价值。本课题旨在研究气水系统中文丘里型气泡发生器内气泡的粒径分布及发展情况，探究气水系统中气泡的粒径分布与文丘里管的参数结构以及气液流动参数之间的关系。通过该毕业设计，学生可以熟悉高速摄影和数据采集系统等的使用方法，培养学生的动手能力，为今后从事科研工作打下了良好的基础。","本实验研究文丘里气泡发生器在湍流情况下气水系统中气泡的粒径分布及发展过程。分析不同的雷诺数、气液体积比以及不同文丘里结构的泡状流，采用图像捕捉的方式分析气泡的粒径分布，探究不同的气液流量、引入孔直径、文丘里管的结构等实验参数对粒径分布的影响，并利用雷诺数、韦伯数、气液流量比等无量纲参数建立理论模型，最后，根据实验数据拟合气泡粒径分布的预测公式；翻译英文文献；撰写毕业设计论文。",null,"能动A23",2120301120,"冯扩磊"]
[8,"吴东垠","副教授","一台26T/H燃煤注汽锅炉的选型和设计计算","工程设计","校外协作项目","注汽锅炉是油田开采深井稠油过程中产生蒸汽的专用设备，将注汽锅炉生产的超临界过热蒸汽(或湿蒸汽)注入油井，可以提高稠油的开采量，注蒸汽开采技术在辽河油田、胜利油田、克拉玛依油田和中原油田等大规模应用。注蒸汽技术不但提高了稠油的产量、加快油田的采油速度，而且获得很好的经济效益和社会效益。传统的注汽锅炉较多采用燃油，与我国的能源现状不符，燃煤注汽锅炉具有较好的应用前景。进行燃煤注汽锅炉的选型和设计计算研究，可以使学生对锅炉的结构和设计理念有一个完整的感性认识，以便将所学的知识融会贯通，强化专业知识的学习，与工程实际相结合。","1、燃煤注汽锅炉的选型分析，如比较链条炉和流化床、以至水煤浆锅炉的适应条件；2、注汽锅炉的热力计算；                                                    \n3、注汽锅炉的水动力计算；                                                            \n4、注汽锅炉的主要受压元件强度计算；                                                      \n5、注汽锅炉的受热面的整体设计；                                                      \n6、撰写毕业设计论文，翻译一篇5000字以上外文文献。",null,"联培21",2120301275,"颉江龙"]
[9,"吴东垠","副教授","柴油、甲醇和水乳化液雾化特性的数值模拟研究","专题研究","国家重点项目","柴油、甲醇和水乳化液可以作为柴油的替代燃料应用在内燃机，但喷雾混合燃烧过程是一个高速瞬变的过程，对这样的瞬态过程进行实际测量有一定的难度。实际测量过程中，往往需要结合光学、控制和测量等多方面因素才能得到较为合理的实验数据，而这些测量设备价格都较昂贵；许多学者采用数值模拟的方法研究了不同替代燃料在内燃机的应用，取得了较好的成果。本课题采用数值模拟的方法模拟柴油、甲醇和水乳化液在内燃机中的雾化燃烧过程，分析不同条件下，乳化液雾化燃烧特性的规律，为乳化液的应用提供技术支持。","（1）通过数值模拟的方法模拟柴油、甲醇和水乳化液在内燃机燃烧室中雾化发展过程，得到雾化发展过程的相关参数，分析乳化液在燃烧室中的速度场和压力场等；\n（3）分析了不同的喷嘴启喷压力、燃烧室压力、乳化液配比以及喷嘴直径下的雾化特性，并利用无量纲参数建立喷雾贯穿距离和喷雾锥角的理论模型；                                        （4）撰写毕业设计论文，翻译一篇5000字以上英文文献。",null,"能动A21",2120306009,"蒋文卓"]
[10,"吴东垠","副教授","甲醇和乳化剂对柴油、甲醇和水乳化液流变特性的影响","专题研究","国家重点项目","    乳化液的物性直接关系到乳化液的理论分析和工程应用，如管道输送、内燃机中的供油和雾化等。乳化液的流变特性受多方面因素的影响，如温度、剪切力、乳化液成分等。以往关于柴油和水乳化液的研究较多，但分散相的含量不能太高；甲醇为含氧燃料，可以与柴油和水混合形成柴油、甲醇和水乳化液；同时，在配制的过程中，需要加入一定量的乳化剂。甲醇和乳化剂的加入对乳化液的流变特性都有较大的影响，本课题主要分析甲醇和乳化剂等对乳化液流变特性的影响。","（1）通过相关文献分析影响乳化液粘度的相关参数（温度、剪切力和乳化液组分等），并分析乳化液粘度的相关公式，以及适用条件；\n（2）通过粘度测量仪得到不同剪切力下柴油、甲醇和水乳化液的相关粘度，分析柴油-甲醇-水乳化液的流变特性以及甲醇和乳化剂对乳化液粘度的影响，并建立适用于柴油、甲醇和水乳化液的粘度通用公式；\n（3）撰写毕业设计论文，翻译一篇5000字以上英文文献。",null,"联培21",2120301277,"李永钦"]
[11,"巨林仓","教授","超超临界火力发电机组协调控制系统设计及仿真","专题研究","实验室建设","火力发电机组高参数、大容量的发展，使机组涉及的设备越来越多，需要协调动作的设备也越来越多。系统的控制任务、监视任务越来越重、自动化系统也越来越庞大。发电机组三大本体设备中，锅炉、汽轮机的协调动作是机组适应外界负荷要求，保证机组安全、可靠运行的基础。因此协调控制系统在机组控制系统中占有十分重要的位置。本论文的目的是通过进一步的学习，使同学系统地掌握火电厂自动化系统的组成，熟悉大机组锅炉汽轮机对象的特性，掌握现代超超临界机组协调控制系统的基本原理和组成。","熟悉火电厂自动化的内容；熟悉火电厂自动控制的内容；学习大机组DCS系统的组成、原理、功能和发展方向；熟悉自动控制系统的评价指标体系；熟悉锅炉、汽轮机协调控制系统的组成和原理；学习掌握锅炉、汽轮机对象在负荷响应方面的动态特性特点；综合设计1000MW超超临界机组，包括机组负荷控制回路，锅炉主控器、汽轮机主控器的协调控制系统。选取典型的控制对象数学模型，针对一种所设计控制方式，在MATLAB环境搭建控制系统仿真模型，进行系统仿真；翻译英文文献；撰写毕业设计论文。"]
[12,"巨林仓","教授","超超临界火力发电机组给水控制系统设计及仿真","专题研究","实验室建设","火电机组的三大本体设备之一是锅炉。锅炉的运行涉及本体和许多辅机设备。锅炉运行时最主要的任务之一是几个重要参数的闭环控制，同时要实时监测大量的运行参数，实现良好的连锁保护。闭环控制主要包括给水控制系统，汽温控制系统和燃烧过程控制系统。通过本论文的工作，使同学系统学习自动控制理论，火电机组自动化系统；掌握超超临界机组给水控制对象的特性，控制系统的组成原理和设计方法。","熟悉火电厂自动化的内容；熟悉火电厂自动控制的内容；学习大机组DCS系统的组成、原理、功能和发展方向；熟悉自动控制系统的评价指标体系；了解自动控制系统的整定任务和整定方法；了解锅炉三大控制系统的组成和控制原理；学习掌握锅炉给水控制对象的动态特性，控制系统的组成原则；设计1000MW超超临界机组锅炉包括水燃比控制的给水控制系统。选取典型的控制对象数学模型，在MATLAB环境搭建控制系统仿真模型，进行系统仿真；翻译英文文献；撰写毕业设计论文。",null,"联培21",null,"赵亚涛"]
[13,"巨林仓","教授","超超临界火力发电机组锅炉汽温控制系统设计及仿真","专题研究","实验室建设","随火电机组的参数不断提高，容量不断增加，机组的监控系统不断完善。锅炉自动控制系统中的汽温控制对象具有纯滞后、大惯性的特点。蒸汽温度直接影响系统的安全性、经济性。随着自动化理论的不断发展，新的控制方案和算法不断引入到气温控制系统。汽温控制系统包括主蒸汽温度控制系统，再热汽温控制系统。通过本论文的工作，使同学掌握大机组汽温受控对象的特性，现代大型锅炉气温控制系统的组成原理以及该控制系统方面发展的新思想，新方案。","熟悉火电厂自动化的内容；熟悉火电厂自动控制的内容；学习大机组DCS系统的组成、原理、功能和发展方向；熟悉自动控制系统的评价指标体系；了解自动控制系统的整定任务和整定方法；学习大机组汽温控制对象的动态特性，控制系统的组成原则；设计1000MW机组包括主蒸汽温度、再热蒸汽温度的控制系统。收集和总结汽温控制技术发展的新思想和新方案。选取典型的控制对象数学模型，在MATLAB环境搭建控制系统仿真模型，进行系统仿真；翻译英文文献；撰写毕业设计论文。"]
[14,"巨林仓","教授","超超临界火力发电机组锅炉燃烧控制系统设计及仿真","专题研究","实验室建设","锅炉是火电机组三大本体最复杂的设备。锅炉使煤燃烧，将化学能转化成热能，再将热能传递给工质。为了提高燃烧过程的经济性和安全性，经过不断发展形成了完整的输煤、给煤、制粉、送风、引风系统及相应自动控制系统。通过本论文的工作，使同学系统学习自动控制理论，火电机组自动化系统；掌握超超临界机组锅炉燃烧系统的组成，控制对象的特点，控制系统的组成原理和设计方法。","熟悉火电厂自动化的内容；熟悉火电厂自动控制的内容；学习大机组DCS系统的组成、原理、功能和发展方向；学习超超临界机组锅炉燃烧控制系统的组成特点，控制系统的任务。设计一套包括燃料量指令形成回路，燃料主控制回路，给煤机控制回路，磨煤机出口温度控制回路，一次风压力控制回路，送风控制系统、引风控制系统的1000MW机组燃烧控制系统。选取主要回路控制对象的数学模型，在MATLAB环境搭建控制回路仿真模型，进行系统仿真；翻译英文文献；撰写毕业设计论文。"]
[15,"周延","副教授","基于三氧化硫光谱弱信号分析的三氧化硫浓度检测研究","专题研究","校外协作项目","利用微型光纤光谱仪进行烟气中的三氧化硫浓度测量时，存在吸收信号较弱的情况，通过应用第二代多变量统计回归软测量模型可有效提高光谱仪对三氧化硫浓度测量的精度。","（1）查阅相关文献，了解常规多变量统计建模方法；（2）学习Matlab软件；（3）建立三氧化硫弱吸收光谱分析模型，并进行校核；（4）英文文献翻译。","热能与动力测试技术、线性代数、概率论基本知识"]
[16,"周延","副教授","三氧化硫光谱信号波段选择算法研究","专题研究","校外协作项目","烟气中三氧化硫在高二氧化硫浓度水平下其光谱吸收峰受干扰较大，通过利用波段选择方法可以有效提高三氧化硫的浓度测量精度。","（1）查阅相关文献，了解常规光谱波段选择方法；（2）学习Matlab软件；（3）建立光谱波段选择算法模型，并进行校核；（4）英文文献翻译。","热能与动力测试技术、线性代数、概率论基本知识"]
[17,"周延","副教授","烟气二氧化硫浓度检测中的稳健光谱分析模型研究","专题研究","校外协作项目","当建模样本集与验证样本集样本分布出现较大差异时，会导致烟气二氧化硫浓度检测精度下降，通过建立稳健的光谱分析模型可以降低测量误差。","（1）查阅相关文献，了解稳健光谱分析方法；（2）学习Matlab软件；（3）建立二氧化硫稳健光谱分析模型，并进行校核；（4）英文文献翻译。","热能与动力测试技术、线性代数、概率论基本知识"]
[18,"周延","副教授","三氧化硫光谱样本分类研究","专题研究","校外协作项目","利用光谱仪测量烟气三氧化硫浓度过程中，校正样本集中的样本类型对于其对应的分析模型有很大影响，对不同样本进行分类可以提高分析模型测量精度。","（1）查阅相关文献，了解光谱样本分类方法；（2）学习Matlab软件；（3）建立三氧化硫光谱样本分类模型，并进行校核；（4）英文文献翻译","热能与动力测试技术、线性代数、概率论基本知识"]
[19,"屠珊","副教授","应用于25MW机组的板式冷油器设计研究","工程设计","校外协作项目","冷油器普遍应用于电厂机组中，其作用是冷却机组润滑油和/或调节保安油。对于25MW机组，管式冷油器使用较多，换热效率和成本都有待改进。为此，进行先进的板式冷油器设计开发是十分必要的，具有较强的实用价值。","1.调研管式和板式冷油器的发展和应用背景；2.应用传热学和流体力学理论，分析换热器的工作原理；3.按照提供的指标参数，设计开发应用于25MW机组的板式冷油器，计算换热效率等指标；4.对比管式和板式冷油器，进行技术经济分析和比较；5.外文文献翻译，撰写论文。","掌握《传热学》、《流体力学》等课程知识"]
[20,"屠珊","副教授","吸收式热泵热力系统设计及变工况性能分析","工程设计","校外协作项目","电站因存在大量的冷源损失，使得能源利用率较低。吸收式热泵是回收低温热能的有效装置，将其应用于电厂部分冷凝热的回收可以实现能量的梯级利用，从而起到节约能源、保护环境的作用。根据电厂的实际情况提出切实可行的供暖改造方案，并根据热用户负荷对热泵系统进行传热计算和结构计算。热泵的变工况性能分析及优化研究是一个重要课题，本次研究的侧重点就是分析热网运行参数、驱动热源参数等对热泵性能参数以及消耗能量的影响。 培养学生进行热力学分析及热力系统优化设计的能力。","1.调研关于热泵应用于回收电站余热的案例以及技术2.针对所给电站数据进行热力计算3.提供供暖改造方案，全面掌握吸收式热泵的工作原理、特性后，完成系统的传热计算和结构计算4. 分析热泵的变工况特性，并进行优化研究。5.针对该热泵系统进行经济性分析6.翻译英文文献         ","掌握《传热学》等课程知识"]
[21,"屠珊","副教授","1000MW超超临界二次再热机组热经济性分析","工程设计","校外协作项目","随诊蒸汽参数的提高和材料性能的上升，二次再热已成为超超临界机组的一个重要发展方向。与传统的一次再热相比，二次再热能够进一步降低汽轮机放热热耗率，提高机组热效率，并满足低压缸的最终排汽湿度要求，提高汽轮机的运行安全性。因此，研究二次再热具有非常重要的意义。","1.调研二次再热的背景、意义，以及国内外发展状况。2.应用工程热力学及热力发电厂的理论去分析二次再热提高效率的原因。3.依据所给数据，计算二次再热机组热效率，与一次再热机组进行对比，比较经济性。4.通过优化计算，确定最佳二次再热压力。5.外文文献翻译，撰写论文。","熟练掌握工程热力学知识"]
[22,"屠珊","副教授","复杂流道内流体流动特性数值研究","工程设计","校外协作项目","流体在复杂流道中可能产生各种不同的涡系等不稳定状态，研究复杂流道内流动特性能够为流道结构的优化提供指导。具有典型复杂流道特征的调节阀是流体机械中重要的控制设备，在国民经济中应用广泛，其流动稳定性直接影响整个汽轮机发电机组系统的安全性和经济性。近年来由于流场不稳定流动造成阀杆断裂等事故频发，因此探索复杂流道关键部分流动特性具有重要意义。培养学生使用CFD软件解决工程实际问题的能力，掌握fluent软件。","1.查阅文献，调研复杂流道数值研究现状和基本理论。2.根据给定复杂道结构图纸，应用CAD建立几何模型，fluent软件建立仿真模型，从而掌握基本数值模拟方法。3.对不同工况下复杂流道内流动进行数值模拟，研究流道内关键部位流场分布和特性。同时优化流道部分结构尺寸。4.撰写论文5.翻译英文文献","对fluent软件有一定了解，流体力学基础较好"]
[23,"王进仕","副教授","哈蒙式间接空冷冷端系统优化研究","专题研究","校外协作项目","空冷发电作为一种最有效的节水型火力发电技术，近年来在世界电力建设中获得了快速发展，其在水资源相对匮乏国家和地区的电力发展中被广泛采用，特别是在我国北方地区。间接空冷技术由于其空冷塔无噪音、寿命长、维护简单、节能等特点，越来越受到行内的广泛认可。在实际运行中，间接空冷系统存在背压高等问题。针对应用越来越广泛的哈蒙式间接空冷冷端系统开展优化研究，对提高机组运行水平，实现节能节水具有重要意义。","（1）阅读文献，掌握哈蒙式间接空冷冷端系统工作流程及原理；了解相关优化工作现状；（2）建立冷端系统优化模型及机组经济性定量分析模型；（3）针对具体机组，开展优化研究，获得不同工况下机组最佳真空；（4）英文文献翻译。","要求学生掌握了《工程热力学》、《传热学》及《热力发电厂》等课程知识，具有较强的编程能力。","能动A23",2120301112,"钟松颖"]
[24,"王进仕","副教授","湿空气对流换热特性的实验研究","专题研究","国家重点项目 ","我国褐煤储量丰富，供应相对充足且价格低廉，将是我国未来火力发电燃料的重要选择之一。然而褐煤含水量高，为了提高燃褐煤锅炉效率，可以采用燃烧前预干燥的方法。预干燥产生的乏气中含有燃含有大量水蒸汽，回收该部分水蒸汽的热量，对提高燃褐煤机组的热效率具有重要意义。采用湿空气模拟真实乏气，实验研究其对流换热特性，对设计制造乏气回收装置具有重要意义。","(1) 查阅相关文献，熟悉相关背景及研究现状； (2)）熟悉实验系统，掌握实验方法； (3)针对各种工况下的湿空气对流换热开展实验研究； (4)基于实验结果，提出实验关联式。 (5) 英文文献翻译，撰写论文。","要求学生掌握了《传热学》、《流体力学》及《工程热力学》等课程知识，具有较强的动手能力。","联培21",2120301274,"刘晓忠\n"]
[25,"王进仕","副教授","含不凝气体的蒸汽凝结换热特性的实验关联式研究","专题研究","国家重点项目 ","凝结过程广泛存在于工业领域。不凝气体的存在，将极大影响凝结过程的传热性能。众多研究者对含不凝气体的蒸汽凝结换热特性开展了研究，并提出了相应的实验关联式。由于研究方法及实验工况的不同，各实验关联式都有其局限性。研究这些已有的实验关联式，找出其共性与异性，进而提出通用的实验关联式，对于指导换热器的设计制造具有重要意义。","(1) 查阅相关文献，熟悉前人的研究成果； (2) 对前人的实验数据进行分析整理，提炼出具有较高可信度的实验数据； (3) 对前人的实验关联式进行分析总结，找出其共性与异性； (4) 基于上面的研究成果，提出通用的关联式，并与前面的实验数据进行对比； (5) 英文文献翻译，撰写论文。","要求学生掌握《流体力学》、《传热学》等课程知识；具有较强的英文文献阅读能力。","联培21",2120301280,"杨宇帆\n"]
[26,"王进仕","副教授","某小区耦合太阳能的热电冷联产系统设计","工程设计","校外协作项目","分布式能源系统兼顾节能和环保两个因素，提高能源利用率，降低了污染物排放，打破传统单一供电、供热或供冷的方式，提高能源系统经济性，具有广阔市场应用前景。热电冷联供系统是分布式能源系统的主要形式。耦合太阳能的热电冷联供系统可进一步提高能量利用效率，实现能源的高效转换、综合梯级利用和节能。","(1) 查阅相关文献，熟悉相关背景及研究现状； (2) 针对某小区调研统计热、电、冷负荷； (3) 设计系统构型，并进行设备选型； (4) 对所设计的系统进行技术经济学分析； (5) 英文文献翻译，撰写论文。","要求学生掌握了《热力发电厂》《工程热力学》、及《传热学》等课程知识，具有较强的编程能力。","能动A24","2120301136","杨庆川"]
[27,"种道彤","副教授","超音速喷射装置性能及混合过程可视化研究","综合实验","国家重点项目","喷射装置因其具有的显著优点在很多工业场合得到广泛应用,但喷射装置的效率相对较低,因此对影响喷射装置性能的各因素展开研究，获得提高装置性能的方法,对喷射器的应用具有重要意义。本项目旨在通过喷射装置内两股流体混合过程的可视化研究，从混合机理角度出发，减少喷射装置内的引射和混合升压灯过程的损失，完善喷射装置的设计。","1、查阅喷射器可视化的相关文献，完成一篇外文文献翻译；2、采用Fluent软件对喷射器性能及其混合过程进行模拟，获得两股流体混合过程的可视化结果；3、辅助开展喷射器可视化实验研究；4、分析相关数据，完成毕业论文。","1、熟悉Fluent软件；2、具有较强的动手能力和团队协作能力；3、具有工程热力学基础","联培21",2120301272,"宋士林"]
[28,"种道彤","副教授","基于微流体技术的氨气浓度检测方法研究","综合实验","国家重点项目","氨气是无色刺激性恶臭气体,是大气成分中最丰富的碱性痕量气体,也是大气成分中含量仅次于N2和N20的第三大含氮气体。大气中的氨很容易与大气的一些酸性成分反应形成各种按盐，对大气气溶胶细粒子(PM2.5)的形成和稳定起促进作用,从而发生了气体到颗粒物的转化过程。因此快速准确的检测出排放废气中的氨气浓度对于控制氨气排放有着重要的作用。","1、查阅国内外氨气浓度监测相关的文献，并完成一篇外文文献翻译；2、参与完善氨气浓度检测实验平台；3、完成不同工况下的氨气浓度检测实验；4、开展相关数据分析，完成毕业设计论文。","1、具有较强的动手能力；2、具有较好的英文文献阅读能力；3、有一定的化学基础","联培21",2120301070,"丁丰华"]
[29,"种道彤","副教授","600MW凝汽机组供热改造分析及性能分析","专题研究","校外协作项目","目前我国供热机组已占火电机组总装机容量的20%左右，随着我国城镇化的发展以及人民生活水平的不断提高，对热能的需求也越来越大，对供热提出更高要求。凝汽机组改为供热机组是未来解决供暖需求的一个发展趋势。本项目旨在研究600MW凝汽机组改为凝汽-供热两用机组的情况，通过分析获得其改造方案，并对其能耗特性展开分析。","1、查阅国内外供热机组和凝汽机组改造的研究文献，并完成一片外文文献翻译；2、采用VB语言编制供热机组性能计算软件；3、分析凝汽机组改为供热机组的改造方案，获得可行的凝汽机组改造方案；4、对改造前后机组能耗特性展开分析，获得其能耗特性变化规律；5、完成毕业设计论文。","1、熟悉VB语言，具有一定的编程能力；2、学习过热力发电厂课程。","联培21",2120301279,"王云龙"]
[30,"种道彤","副教授","蒸汽-空气浸没射流压力震荡特性研究","综合实验","国家重点项目","浸没射流现象广泛存在于各种工业领域，在核电设备和某些水下设备运行过程中存在蒸汽-空气混合物，射流引起的压力震荡现象对的安全运行具有重要影响，相关研究具有重要的应用价值和学术意义。本项目旨在通过实验研究不同蒸汽-空气两相组分下浸没射流压力震荡特性，同时通过可视化实验分析射流过程中两相混合过程，为两相射流压力震荡的控制奠定基础。","1、查阅国内外两相射流压力震荡特性的相关文献，并完成一篇英文文献的翻译；2、参与不同参数下两相蒸汽实验研究，获得压力震荡数据和可视化结果；3、采用Matlab对压力震荡数据进行分析，获得不同参数下压力震荡特性变化规律；4、完成毕业设计论文。","1、具有较强的动手能力和团队协作能力；2、具有流体力学和传热学基础；3、具有matlab使用基础。","联培21","2120301282","张轩"]
[31,"严俊杰/王珍珍","教授/讲师","基于一维炉的硫氧化物和氮氧化物时空分布特性的实验研究","专题研究","国家项目","氮氧化物(NOx)和硫氧化物作为大气污染物，能够引起诸多环境问题，已受到人们普遍关注。基于一维炉能够研究硫氧化物和氮氧化物随燃烧温度、配风比和燃尽风位置等燃烧因素的时空分布特性，主要包括煤粉停留时间长短的时间分布，以及火焰中心位置和燃尽风通入位置的空间分布。该研究具有重要的经济意义和环保意义。","（1） 查阅文献，掌握及其研究现状的生成机理；                       \n（2） 掌握氮氧化物和硫氧化物时空分布特性的研究现状；                       \n（3） 实验研究硫氧化物和氮氧化物时空分布特性；      \n（4） 英文文献翻译，撰写论文。",null,"能动A26",2120301184,"卢帅坤"]
[32,"严俊杰/王珍珍","教授/讲师","声波凝并过程中再填充现象的机理研究","专题研究","国家项目","目前我国一些区域性的灰霾天气日益严重，其中PM2.5是最重要的原因。声波凝并利用高能量密度的声场，促进颗粒相互碰撞团聚，对于亚微米颗粒粉尘的收集较为有效。再填充现象描述声波团聚中团聚体积外的小颗粒通过各种途径进入到团聚体体积内部的过程。本研究主要通过布朗扩散运动机理和流体力学作用力等基础上，深入解释声波凝并过程中的再填充现象。","（1） 查阅文献，掌握声波凝并的机理；                       \n（2） 掌握声波凝并过程中在填充现象研究现状；                                      （3） 机理再填充机理模型；      \n（4） 英文文献翻译，撰写论文\n"]
[33,"王珍珍","讲师","基于激光诱导气体等离子体的特性研究","专题研究","国家项目","激光诱导击穿光谱技术(LIBS)以原子发射光谱学为基础来实现物质的成分及其浓度分析。是重要的痕量元素分析工具，在固体、液体、气体物质的测量中均得到应用。本题目通过建立激光诱导气体等离子体的过程模型，通过理论分析指出提高LIBS技术测量精度的途径，为LIBS技术的实验研究提供依据。","1. 查阅文献，掌握激光诱导等离子体技术的原理和研究情况；\n2. 建立激光气体诱导气体等离子体过程模型；\n3. 进行光谱特性分析，与实验结果和文献结果进行比较；\n4. 英文文献翻译，撰写论文。\n","1. 要求学生掌握《流体力学》等课程，了解光谱学方面的基础知识；\n2. 具有良好的编程能力。"]
[34,"王珍珍","讲师","SCR反应过程中污染物传质现象研究","专题研究","国家项目","氮氧化物(NOX)是主要的大气污染物之一，能够造成诸多环境问题。选择性催化还原技术(SCR)是目前国内外火电厂烟气脱硝的主流工艺，具有经济高效、运行稳定等优点。SCR催化剂是SCR烟气脱硝技术的核心所在。本研究通过分析NOX在催化剂中传质机理，考虑SCR反应器中的内、外扩散现象，对SCR催化剂建立数学模型并进行模拟研究。","（1） 查阅文献，掌握选择催化还原反应（SCR）的机理及研究现状；                       \n（2） 掌握SCR催化剂内部传质规律及反应动力学机理；                       \n（3） 建立模型，研究传质现象对SCR效率影响；      \n（4） 英文文献翻译，撰写论文。"]
[35,"刘明","讲师","燃煤发电机组锅炉-汽轮机低烟温换热系统优化设计","专题研究","省部级科研项目","燃煤发电是我国电力生产的主体，其节能减排意义重大。目前主要采用提高机组初参数的方式提高燃煤发电机组效率，但这种方式受材料、投资的限制。为此，课题立足于燃煤发电热力系统锅炉-汽轮机低温换热系统，综合考虑省煤器、空气预热器、低温省煤器等进行优化，旨在提高系统热经济性。","（1）全面了解我国燃煤发电现状；（2）建立燃煤发电机组热经济性、㶲分析模型；（3）针对燃煤发电机组实例进行正反热、㶲平衡计算；（4）设计锅炉-汽轮机低烟温换热系统，并进行计算分析； （5）绘制相关的热力系统图；（6）英文文献翻译，撰写论文。","掌握了《工程热力学》、《传热学》及《热力发电厂》等课程知识。","联陪21",2120301289,"王宏宇"]
[36,"刘明","讲师","考虑脱硝烟温限制的火电厂热力系统优化设计","专题研究","省部级科研项目","为适应我国新颁布的《火电厂烟气污染物排放标准》，火电厂需要增设SCR进行烟气脱硝。锅炉烟气温度随着机组负荷的下降而下降，导致低负荷时烟气温度低于SCR催化剂适宜工作温度。因此，火电厂热力系统设计应当考虑脱硝系统烟气的温度限制，以扩大烟气脱硝工作的机组区间，同时提高热力系统效率。","（1）全面了解我国燃煤发电污染物治理现状；（2）针对燃煤发电机组实例进行锅炉变负荷计算，获得锅炉烟气随机组负荷的变化规律；（3）设计考虑增设烟气脱硝的烟气-工质换热流程，并进行对比计算分析； （4）绘制相关的热力系统图；（5）英文文献翻译，撰写论文。","掌握了《工程热力学》、《传热学》及《热力发电厂》等课程知识。","联陪21",2120301283,"石晨龙"]
[37,"刘明","讲师","火电厂煤粉、空气输运系统性能模拟","专题研究","省部级科研项目","送风、送粉管道构成的火电厂送风、送粉系统担负着锅炉燃料及助燃空气的输运作用，这些管道由直管段、弯头、大小头、三通等构成，其阻力损失影响一次风机、送风机能耗。该课题在火电厂煤粉、空气管道性能数值模拟的基础上，获得管道阻力特性，并以此为基础进行系统优化，获得最佳系统结构、风煤比等。","（1）全面了解我国大型燃煤发电机组送风、煤粉管道设计现状；（2）熟悉并掌握送风、煤粉管道设计及阻力计算方法； （3）数值模拟送风、煤粉管道主要部件阻力与结构的关系特征；（4）通过数值模拟，获得典型大型机组烟风道优化设计参数与管道连接方式；（5）英文文献翻译，撰写论文。","（1）较好的掌握了《锅炉原理》、《流体力学》等课程知识\n（2）愿意学习掌握Fluent数值模拟软件。","能动A24",2120301137,"游斯汉"]
[38,"刘明","讲师","褐煤预干燥-低温热解-发电多联产系统理论研究","专题研究","省部级科研项目","褐煤已逐渐成为我国火力发电行业的主要燃料之一，但其高含水率导致直接燃褐煤发电机组投资大、效率低。采用燃煤发电过程的低品位能量对褐煤进行预干燥，是提高褐煤利用效率的有效手段。在此基础上，进一步集成低温热解系统制取高附加值的焦油和煤气，同时回收预干燥和低温热解过程的废热及干燥乏气中的水分，实现热、电、焦油、煤气和水等的联产，有望进一步提高褐煤综合利用水平。","（1）全面了解我国褐煤资源利用及燃煤发电现状；（2）针对典型褐煤发电机组进行正反物质、能量平衡计算；（3）依据褐煤煤质特点，设计褐煤多联产系统流程；（4）对系统节能潜力进行定量分析，并分析主要系统参数的影响规律；（5）绘制相关的热力系统图；（6）翻译英文文献，撰写论文。          \n","掌握了《工程热力学》、《传热学》及《热力发电厂》等课程知识。"]
[39,"陈伟雄","讲师","直接空冷机组空冷岛性能的数值模拟研究","专题研究","省部级科研项目","我国是以煤炭资源为主的能源国家，燃煤发电量约占全国总发电量的75%。同时，我国是一个缺水的国家。因此，采用空冷机组是解决此矛盾的有效措施。空冷机组空冷凝汽器性能的优劣是影响机组热经济性的主要因素。因此，本课题拟对空冷系统进行数值模拟研究，为对空冷系统的设计提供理论依据。","（1）全面了解我国直接空冷机组发电现状；（2）建立直接空冷机组空冷岛的数学模型；（3）分析各影响因素对空冷岛性能的影响规律（4）英文文献翻译，撰写论文。","(1)掌握了《传热学》及《热力发电厂》等课程知识。（2）掌握Fluent数值模拟软件"]
[40,"陈伟雄","讲师","基于图像处理技术的浸没射流凝结压力振荡第二主频研究","专题研究","省部级科研项目","蒸汽浸没射流广泛存在于核电等多种工业领域，其凝结振荡特性研究对于相关设备的设计和安全运行具有重要意义。该题目通过图像处理技术获取凝结汽穴的形状变化规律，并以此为依据对压力振荡第二主频特性进行研究。","（1）查阅蒸汽浸没射流相关文献，掌握浸没射流凝结震荡基本机理；   （2）学习图像处理的基本原理，并采用matlab编程；                （3）对实验获得的凝结汽羽进行初步分析，并采用图像处理技术进行分析；                         （4）分析压力振荡第二主频的变化规律                        （5）翻译英文文献，撰写毕业论文。","熟悉matlab软件，具有工程热力学和流体力学基础知识","联培21","2120301276"]
[41,"陈伟雄","讲师","喷射器制冷系统性能优化","专题研究","省部级科研项目","利用低温热源驱动的喷射制冷系统在工业领域有广泛应用。本题目通过建立喷射制冷系统的数学模型，分析运行参数和工质对喷射制冷系统的性能影响，为喷射制冷性能优化提供理论指导。","1. 查阅文献，掌握喷射器工作的一般原理和研究情况；\n2. 建立喷射制冷系统的数学模型；\n3. 进行喷射器性能计算，与实验结果和文献结果进行比较；                              4. 分析运行参数和工质对系统性能的影响规律；\n5. 英文文献翻译，撰写论文。","1. 要求学生掌握流体力学等课程；\n2. 具有良好的编程能力。\n","联培21","2120301278"]
[42,"陈伟雄","讲师","采用蒸汽喷射器提高600MW机组低负荷给水温度的仿真研究","专题研究","省部级科研项目","火电厂烟气脱硝多采用SCR系统。低负荷下锅炉烟气温度过低会引起脱硝系统停机。因此，火电厂热力系统设计应当考虑脱硝系统烟气的温度限制，以扩大烟气脱硝工作的机组区间，同时提高热力系统效率。本项目采用喷射式加热器提高低负荷下锅炉给水温度的方法来提高省煤器出口烟气温度，进而解决低负荷下SCR系统效率低的问题。","（1）全面了解我国燃煤发电污染物治理现状；（2）建立蒸汽喷射器的数学模型（3）建立锅炉汽机耦合数学模型 （4）绘制相关的热力系统图；（5）英文文献翻译，撰写论文。","掌握了《工程热力学》、《传热学》及《热力发电厂》等课程知识。"]
[43,"张丹","讲师","闪蒸中泡沫层演变的可视化研究","专题研究","  省部级或学校科研任务 ","闪蒸是指过热液体暴露在低于自身饱和压力以下的空间中时，骤然蒸发的现象，其过程可被分为泡沫状沸腾和池态沸腾两个阶段.随着过热度、液膜厚度和盐浓度的增大，泡沫状沸腾更加剧烈，持续时间增长，即成为闪蒸过程中能量转换和蒸汽携带的关键阶段。因此，对闪蒸过程中泡沫状混合物的形成、膨胀、回落过程的可视化研究对揭示闪蒸中汽泡成核、沸腾传热、蒸汽携带等微观机理研究具有十分重要意义。本题目旨在通过高速相机对不同初始条件下静态闪蒸的沸腾过程进行拍摄记录，总结不同过热度、液膜厚度下泡沫状混合物形成，膨胀、回落的规律，得出泡沫混合物膨胀高度随时间变化的实验关联式，及其与温度变化的对应关系。","1.查阅总结闪蒸及泡沫状沸腾的相关文献，完成一篇外文文献的翻译.2.参与闪蒸的实验过程及拍摄工作。3.从拍摄记录中提取泡沫状混合物膨胀高度随时间变化的数据。4.分析数据，结合文献建立初步数学模型，得出泡沫状混合物随时间变化的实验关联式及其与温度变化的关系。5.完成毕业论文","1.有团队合作精神。2.传热学、流体力学等专业基础知识扎实。3.有较强动手能力."]
[44,"张丹","讲师","闪蒸中汽泡生长过程的实验研究","专题研究","  省部级或学校科研任务 ","闪蒸是指过热液体暴露在低于自身饱和压力以下的空间中时，骤然蒸发的现象。由于压降, 液膜中出现了汽泡成核,长大,破裂的过程,随着蒸汽的溢出,完成了汽液相变.因此，对汽泡生长过程的研究沸腾传热、蒸汽携带等微观机理研究具有十分重要意义。本题目旨在通过高速相机对不同初始条件下静态闪蒸的汽泡生长过程进行拍摄记录，总结不同压降速率下汽泡的生长过程.建立汽泡生长过程的计算模型.","1.查阅总结闪蒸及汽泡生长的相关文献，完成一篇外文文献的翻译.2.参与闪蒸的实验过程及拍摄工作。3.从拍摄记录中提取汽泡生长过程随时间变化的数据。4.分析数据，结合文献建立初步数学模型。5.完成毕业论文","1.有团队合作精神。2.传热学、流体力学等专业基础知识扎实。3.有较强动手能力."]
[45,"严俊杰/李根","教授/讲师","火电厂回热加热器稳态变工况特性的研究","专题研究 ","国家重点项目 ","回热加热器是火电厂热力系统的重要设备，其运行性能直接影响到机组的经济性、稳定性和安全性。目前，火电厂的经济性诊断系统中，大多以额定工况下回热加热器的端差值作为基准值，忽略在实际的运行过程中，由于机组负荷和系统结构的变化而引起端差值的变化。然而，随着火电厂在线监测和经济性诊断系统精度要求的提高，需要考虑回热加热器端差及其它性能指标随汽水参数的变化规律","1. 查阅文献，掌握回热加热器稳态变工况特性的研究现状；2. 编制回热加热器稳态变工况程序；3. 研究回热加热器端差等性能指标随汽水参数的变化规律；4. 英文文献翻译，撰写论文。","要求学生掌握了《工程热力学》、《传热学》及《热力发电厂》等课程知识，具有较强的编程能力。","联培21","侯栋楠",2120301291]
[46,"严俊杰/李根","教授/讲师","沸水堆抑压池内温度分层特性的数值模拟","专题研究 ","省部级或学校科研任务","日本福岛核泄漏引发了国际社会对核反应堆严重事故的再一次关注，提升反应堆安全性及其严重事故分析成为核电发展亟待解决的关键问题。目前福岛核电站严重事故进程仍不明确，尤其对于2号反应堆在RCIC冷却系统运行过程中，安全壳内压力不升高反而降低的现象。抑压池内温度分层是影响安全壳压力的一个重要因素，因此有必要对其在不同条件下的温度分层特性进行研究","1. 查阅文献，掌握抑压池温度分层行为的研究现状；2. 学习Fluent数值模拟软件，建立相关流动传热（液-液）模型；3.研究抑压池在不同条件下的分层特性；4. 英文文献翻译，撰写论文。","要求学生掌握了《传热学》、《流体力学》等课程知识，掌握Fluent数值模拟软件。"]
[]
[]
["题目类型（分为三类）：   工程设计        专题研究       综合实验"]
["题目来源（分为六类）：    国家重点项目            省部级或学校科研任务         校外协作项目           .实验室建设            就业所在单位项目            自选           "]