{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":12,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,11],[67,0,67,8],[68,0,68,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["能源与动力工程学院2016届本科生毕业设计（论文）题目"]
["       单位：  热流中心                                                                                                                                                                                            日期： 2015年 11 月 23 日"]
["序号","指导教师","职称","题      目","题目        类型","题目        来源","题目的目的、意义","主要工作内容（具体）","对选报学生知识、能力或其他方面的要求","学 生 选 题"]
[{"$nulls":9},"班 级","学 号","姓 名"]
[1,"毕胜山","副教授","R1234yf和R1234ze热扩散系数的实验研究","专题研究","国家重点项目","热扩散系数是非常重要的热物理性质，在传热中有非常重要的应用，而R1234ze和R1234yf两种制冷剂的热扩散系数还没有报道，本题目通过动态光散射法测量这两种制冷剂的热扩散系数。通过本实验，能够了解流体热扩散系数的性质，掌握激光散射法热物性测量方法，为以后的学习和发展打下一定的基础。","1、调研制冷剂替代方向的文献，了解目前国内外主要的研究现状及进展，通过阅读文献学习目前热扩散系数实验测量原理和方法，掌握实验室现有实验系统的测量原理及实际操作方法；2、对R1234yf和R1234ze制冷剂的液相和气相热扩散系数开展实验研究，温度区间20℃-100℃；3、完成一篇文献翻译，完成论文撰写。","1、主动积极，勤奋踏实，认真细致；2、具有较强的动手能力，对实验有兴趣，有吃苦耐劳精神。"]
[2,"毕胜山","副教授","CO2/C10H22/C12H26混合物密度的实验研究","专题研究","国家重点项目","CO2捕集和埋存（CCS）技术被认为是一种最直接和有效的减排手段，已成为世界各国的研究重点。地层原油与 CO2混合之后密度会发生变化，将会影响 CO2在储层中的自然输运，从而影响埋存的安全性和有效性。密度性质是混合工质最基本的热力学性质。针对含有CO2的烷烃混合物液相密度性质进行研究，可以为进一步含CO2混合物的表面张力和黏度研究提供可靠的实验数据，同时对评价CO2埋存能力、输运能力等方面具有重要的作用。","1、调研相关的文献，了解目前液相密度的主要测量方法和实验原理，掌握实验室现有实验系统的测量原理及实际操作方法；2、对CO2混合物密度进行实验研究，温度区间10℃ ~ 90 ℃，压力到100 MPa；3、对实验数据进行处理，计算其密度及其衍生性质，如过余摩尔体积等；4、完成一篇文献翻译，完成论文撰写。","1、具有较强的动手能力；2、具有分析处理数据的能力；3、勤奋踏实、认真细致"]
[3,"毕胜山","副教授","月基观测的地球能量平衡影响分析","专题研究","国家重点项目","气候变化直接关系到人类的生存与发展。全球气候急剧变化，其中既有大气温室效应等人为因素的影响，也有太阳辐射变化等自然因素的影响，因而全球性的对地观测研究越来越受世界各国的重视。建立月球基地利用空间观测技术开展全球变化研究已经成为本世纪一项热门课题，月球基地条件成熟时除了能够满足当前对地观测长期、大尺度和动态问题的细致和连续观测问题需求外,还可以作为在轨地球观测卫星的补充,其观测原理也类似星载对地观测理论,同时还可以与已有平台组网,形成月-星-机-地多平台对地观测技术。","通过文献调研，了解地球能量辐射收支状况，建立地气及地表辐射收支模型，学习遥感测量技术，搜集地表短波及长波辐射观测数据，尝试建立反演模型，并利用OpenGL图形库和C++等建立日地月模拟运行系统。","1、具备良好的编程能力，有一定的数学基础；2、能够独立思考和探索，勤奋踏实，工作态度认真。","D21",null,"谢家昱"]
[4,"毕胜山","副教授","浮式平台天然气再液化流程的优化设计与经济性分析","专题研究"," 自选","随着天然气产业快速发展，我国LNG的需求量逐渐增大，相应的BOG产量也在逐年增加，但目前在海上浮式平台上BOG再液化装置在尚未普及，且现有的海上浮式平台天然气再液化系统在能量利用和操作方面还存在一些不足，比如能量消耗过大等，对BOG再液化装置进行可行性分析，开展低能耗BOG再液化系统的研究，在要求节能减排的今天具有重要的意义。","通过文献调研，总结目前海上浮式平台天然气再液化系统的研究现状，在现有流程的基础上通过编程进行优化设计，就其能耗水平等方面与原流程进行对比分析，并对BOG再液化流程进行经济性评价，完成相关的编程计算与分析评价工作。","1、具备一定的编程能力，有良好的工程热力学及数学基础；2、能够独立思考，勤奋踏实，工作态度认真负责。"]
[5,"陈磊","中级职称","基于液态金属管内流动的芯片散热技术研究","工程设计","自选","设计制造一种依托液态金属优良特性的，具有高效换热能力的芯片换热系统有着重要的工程需求。通过实验确定所采用的镓铟锡液合金属在细通道当中的传热关联式实验是设计该系统的重要前提。但实际中实验测定有一定难度，因此可通过计算机数值模拟为该系统设计提供依据。","1.设计芯片散热器，建立芯片散热器的3D模型；\n2.搭建试验台，测量液态金属或者水在管道内的换热特性；\n3.利用fluent软件对液态金属芯片散热器的散热性能进行数值模拟。","会使用fluent软件","能动A23",2120301093,"郭磊"]
[6,"陈磊","中级职称","冲动式汽轮机设计软件的开发","工程设计","自选","《汽轮机课程设计参考资料》给出了设计的一般思路和方法，但是在根据此资料设计时，其中很多步骤都需要查图，人工查图严重影响了设计的精度并且耗费时间较长，因此开发全自动化设计软件就尤为必要，只要给定初始参数就可以得到相应的最终参数，从而完成设计。这不仅可以大大的节省时间，提高设计效率，而且提高设计的精度。","1、 设计一个具有三级回热抽气的热力系统并绘出热力系统图。\n2、 研究调节级的各参数对调节级效率的影响。\n3、 各级具体设计，编写软件完成设计，绘制图纸。\n4、 探究初选设计参数对最终效率的影响，寻找该系统最佳效率及提高汽轮机效率的方法。","会编写程序","能动A22",2120301034,"白帆"]
[7,"陈磊","中级职称","冷热电多类型能源的能源利用、存储和转换特性及模型","专题研究","省部级科研任务","实施冷热电混合能源联合优化管理，可以有效提高终端用户的能源利用效率，缓解区域电网能源供需的矛盾，促进分布式可再生能源就地消纳，还能最大程度实现区域电网的削峰填谷。区域电网园区具有高渗透率分布式电源、分布式储能、大规模电动汽车接入等特征，同时园区内还存在大量冷热电负荷以及冷热电三联供设备，为开展冷热电多种能源优化配置和综合评估、调峰调蓄、优化协调控制技术研究，探索热泵、蓄冷、储热锅炉等电能替代产品的规模化应用模式和促进分布式光伏等可再生能源就地消纳研究提供了必要的示范应用平台。","1、研究冷热电混合能源的供给途径和冷热电混合能源系统的能源利用情况；\n2、研究冷热电混合能源的存储手段和冷热电混合能源系统的供用储模型；\n3、研究冷热电多类型能源的转换特性；\n4、研究冷热电混合能源系统的能源转换模型。","熟悉相关研究内容，会编程序，会建模"]
[8,"何茂刚","教授","烷醇混合物临界性质的实验研究","综合实验","国家项目","临界性质在超临界萃取，超临界化工合成过程及其他物性参数的估算中都有着重要作用。多元烷醇混合物的开发利用是目前能源动力领域的研究热点之一。本选题旨在采用流动法对若干多元烷醇混合物的临界温度、临界压力等进行实验测量，为车用汽油及其添加剂的选择和应用提供基础数据。","通过相关文献调研，全面了解各种临界性质测量方法；熟练掌握课题组临界性质测量实验系统操作；利用该系统对若干种燃料添加剂及其混合物的临界参数进行实验测量。","具有较好的热力学、流体力学知识基础\n具有较好的实验动手能力\n"]
[9,"何茂刚","教授","超（超）临界水比定压热容的实验研究","综合实验","国家项目","比定压热容是物质的基本物性参数之一，其在学术研究与工程实践中都有着重要意义。当前，我国正大力发展超（超）临界锅炉技术。在超临界直流锅炉中，大比热区内，水的比定压热容会随其温度的改变而发生剧烈变化，这将直接影响到锅炉内部的传热与水动力特性，关系到水冷壁等换热部件的工作性能。因此，获得跨临界区域水精确的比定压热容数据，表征其变化规律，是保证超(超)临界机组的经济与安全运行首当其冲要解决的关键性难题。","通过文献调研，全面了解各种比定压热容实验测量方法；熟悉掌握流动型量热法实验台的操作规范及流程；开展超（超）临界水比定压热容的实验测量","具有较好的热力学、流体力学知识基础，\n具有较好的实验动手能力。\n"]
[10,"何茂刚","教授","吸热型碳氢燃料热氧化结焦研究","综合实验","国家项目","吸热型碳氢燃料作为一种新型的航空航天燃料，不仅可以解决飞行器的热管理问题，同时还可以提高能量的利用率。当燃料吸收来自飞行器部件的热量时，结焦将会在燃料系统产生，其可以降低换热器的效率，堵塞发动机部件，影响发动机性能，导致燃料系统的其他问题。","通过调研文献，了解吸热型碳氢燃料的发展进展，理解结焦发生机理；熟练掌握结焦测量实验台的操作流程，利用该试验台对多种碳氢燃料及碳氢燃料混合物的结焦量进行测量。","具有较好的传热学、热力学知识基础和英语阅读能力，\n具有较好的实验动手能力和主动思考能力。\n"]
[11,"何茂刚","教授","离子液体黏度的实验研究","综合实验","国家项目","离子液体是一种新型、环保的绿色溶剂，由于其特殊的性质而被广泛应用于分离、催化、电化学和功能材料等领域。黏度是应用离子液体时关键的热物理性质。虽然国内外很多学者对离子液体黏度的开展了实验研究，但是大多数集中在低温低压状态下，获得高温高压的黏度数据迫在眉睫。本项目旨在获取高温高压状态下离子液体的黏度数据。","调研文献，熟悉黏度的测量方法；熟悉掌握基于毛细管法实验台的操作规范及流程；展开离子液体黏度的测量工作。","具备较好的流体力学基础知识；有较好的英文文献阅读能力和刻苦科研的精神。"]
[12,"何茂刚/刘向阳","教授/讲师","基于离子液体的二氧化碳捕集技术","综合实验","国家项目","二氧化碳排放是导致气候变暖的主要原因之一，如何有效的将二氧化碳从工业废气中进行分离并进行储存一直是世界学术研究的热点。离子液体是一种新型的绿色环保溶剂，对二氧化碳具有较高的溶解度。本项目旨在研究二氧化碳及氧气、氢气、氮气等在离子液体中的溶解扩散机理，提出一种基于离子液体的二氧化碳捕集技术。","通过相关文献调研，全面了解离子液体的性质及结构；熟练掌握课题组气体在离子液体中溶解度和扩散系数实验系统的操作流程","具有较好的流体力学、热力学知识基础和英语阅读能力，\n具有较好的实验动手能力和主动思考能力。\n"]
[13,"何茂刚/刘向阳","教授/讲师","以离子液体和氟代烃为工质的吸收式制冷循环性能的研究","工程设计","国家项目","吸收式制冷可以利用低品位的热能，运动部件少，便于管理。开发新型工质对一直是世界学术界积极探索的热点，而离子液体不易挥发，性能稳定，是一种非常有潜力的吸收式制冷吸收剂。本项目旨对研究以离子液体和氟代烃作为工质对的吸收制冷系统的性能进行评价。","阅读相关文献，了解吸收式制冷研究发展现状；开展以离子液体和氟代烃为工质对的吸收式制冷系统性能的计算。","具有较好的热工、制冷原理基础，具有主动思考能力。"]
[14,"冀文涛","副教授","太阳能采暖热炕系统设计","工程设计","自选","我国北方地区农村冬季的主要采暖方式为热炕，火炕采暖充分利用了炉灶燃烧的余热，能量来源主要为燃烧秸秆。而目前燃烧秸秆是造成我国空气大面积污染的重要来源之一。开发和利用丰富、广阔的太阳能，对室内进行供暖，不仅可以实现节约能源、降低污染的目的，而且还可降低供暖成本，具有重要社会价值和经济效益。","1.设计太阳能采暖热炕系统；2.对太阳能吸热模块进行设计；3.对热炕系统散热进行传热分析。","有较好的综合分析能力、实验技能；"]
[15,"冀文涛","副教授","R290池沸腾换热性能的研究","工程设计","自选","R290是一种新型环保制冷剂，主要用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备。目前我国的很多制冷系统均采用R22作为制冷剂，但其对环境有不利影响。在饱和液态时，R290的密度比R22小，相同容积下R290的灌注量更小。另外，R290的汽化潜热约为R22的2倍，因此采用R290的制冷系统制冷剂循环量更小。但对于R290的传热性能研究较少，对其传热进行研究具有重要的工程意义。","1.研究不同表面R290的池沸腾传热性能；2.研究不同工况R290的传热特性。","有较好的综合分析能力、实验技能；"]
[16,"冀文涛","副教授","饮料包装薄膜冷却技术的研究","工程设计","自选","薄膜封装是饮料灌装完成以后的最后一道包装工序。高温的薄膜将一定数量的饮料包裹，常呈长方体的形状，如何对其进行快速冷却是保证包装强度和保持其形状的重要一步。因此，对其进行研究有重要意义。","1.对其传热冷却进行建模；2.分析不同工况薄膜的冷却效果。","有较好的综合分析能力，有一定数值计算基础，会使用Fluent等数值模拟软件"]
[17,"冀文涛","副教授","纳米颗粒对于强化表面池沸腾传热的影响","工程设计","自选","纳米流体是一种新型的高性能换热工质，其制备思路是将尺寸为1～100纳米之间的金属或非金属纳米固体颗粒以一定的方式和比例均匀分散到水 、油等传统换热介质中。这种固一液混合的特殊工质具有其独特的传热特性，引起了国内外研究人员的广泛关注。对其进行传热性能研究是设计高效换热表面的有效方式。","1.研究不同表面纳米流体的传热性能；2.分析不同工况纳米流体的传热特性","有较好的综合分析能力、实验技能；"]
[18,"刘迎文","副教授","JT节流制冷器的结构优化设计","工程设计","省部级项目","微型JT节流制冷器因为具有结构简单、无运动部件等优点，广泛应用于微电子冷却等领域。JT节流制冷器的结构影响并制约着其制冷性能。本题目主要针对JT节流制冷器进行结构设计，探究JT节流制冷器的结构对其制冷性能的影响，培养学生理论联系实际及解决实际问题的能力。","1.了解现有的各种JT节流制冷器的结构、性能，比较它们的优缺点；\n2.开展逆流双螺旋换热器的热力分析和JT节流制冷器的性能预测；\n3.探究各个结构参数对其制冷效果的影响，并提出改进措施。\n","具备工程热力学、传热学及流体力学等相关知识；具备一定的阅读文献和学习能力，并具有数据分析处理能力，勤奋好学，科学严谨，具有责任心和踏实肯干。"]
[19,"刘迎文","副教授","热声板叠结构研究及优化","专题研究","国家项目","热声制冷机具有无运动部件、工作介质对环境无污染的优点，成为国际研究热点。热声板叠的结构形式直接影响到热声制冷机的制冷性能。本项目主要对热声板叠开展相应的热力性能分析，并运用优化理论开展结构优化设计，培养学生理论联系实际及解决实际问题的能力。","1、进行热声板叠的文献调研和整理,熟悉其组成及其作用；\n2、分析不同板叠结构参数对系统性能的影响规律；\n3、优化热声板叠结构，并做合理性分析。","具备工程热力学、传热学及流体力学等相关知识；具备一定的阅读文献和学习能力，并具有数据分析处理能力，勤奋好学，科学严谨，具有责任心和踏实肯干。"]
[20,"刘迎文","副教授","H型翅片结构参数交互作用及优化","专题研究","国家项目","H型鳍片管省煤器，具有换热面积大、煤耗低、使用寿命长、采用模块结构和安装方便等优点，是大中型电站锅炉省煤器今后发展的方向。本题目主要针对H型翅片换热器进行结构设计及优化方法研究，培养学生理论联系实际及解决实际问题的能力，加快产品优化设计的研发进程。","1、进行H型翅片换热器的文献调研和整理；\n2、 建立H型翅片换热器的流动传热模型；\n3、 基于统计优化方法开展H型翅片结构参数的交互作用及优化分析。","具备工程热力学、传热学及流体力学等相关知识；具备一定的阅读文献和学习能力，并具有数据分析处理能力，勤奋好学，科学严谨，具有责任心和踏实肯干。","能动A23",2120906019,"王恒"]
[21,"马挺","副教授","高热流密度电子器件微细通道热沉研究","专题研究","校外协作项目","随着电子器件性能的不断提升，电子器件的散热功率也不断提高。近年来热电材料、热管和热沉联合应用于电子器件散热，取得了较好的效果，其中热沉对整个散热效率具有重要作用，因此研究高性能的热沉具有重要意义。","通过编写热力学程序分析热电材料、热管和热沉联合散热系统的散热功率和效率，然后根据系统分析结果对常规热沉的结构、几何参数进行优化，最后开展实验验证优化结果。翻译相关英文文献。","要求学生积极主动，具有较强的文献调研，理论分析、计算机编程和动手能力。"]
[22,"孟现阳","副教授","十六烷多参数黏度方程研究","专题研究","国家重点项目","流体迁移性质是决定热量传递、动量传递以及质量传递等过程的关键参数之一，在能源动力、化工、石油和制冷空调等领域研究和应用中是必不可少的基础数据。获取高精度热物理性质数据的方法除了实验研究之外，理论计算和预测也是重要的途径之一。本课题的主要目的是开发高精度的十六烷黏度计算方程，建立的方程能够适用于宽广温度压力范围并能覆盖气液相区域，从而为实际的应用和研究提供基础数据。","1、学习相关黏度关联模型，学习先进优化算法及有关软件；2、广泛收集十六烷黏度实验数据，并对数据进行有效评价和筛选，获得重要的有效实验数据；3、建立黏度关联方程，利用筛选的数据对方程进行优化，获得最佳的优化参数；4、完成一篇文献翻译，完成论文撰写。","1、主动积极，勤奋踏实，认真细致；2、具有良好的数学功底，对数学优化算法有兴趣；3、具有一定的分析归纳能力。"]
[23,"孟现阳","副教授","环戊烷多参数黏度方程研究","专题研究","国家重点项目","流体迁移性质是决定热量传递、动量传递以及质量传递等过程的关键参数之一，在能源动力、化工、石油和制冷空调等领域研究和应用中是必不可少的基础数据。获取高精度热物理性质数据的方法除了实验研究之外，理论计算和预测也是重要的途径之一。本课题的主要目的是开发高精度的环戊烷黏度计算方程，建立的方程能够适用于宽广温度压力范围并能覆盖气液相区域，从而为实际的应用和研究提供基础数据。","1、学习相关黏度关联模型，学习先进优化算法及有关软件；2、广泛收集环戊烷黏度实验数据，并对数据进行有效评价和筛选，获得重要的有效实验数据；3、建立黏度关联方程，利用筛选的数据对方程进行优化，获得最佳的优化参数；4、完成一篇文献翻译，完成论文撰写。","1、主动积极，勤奋踏实，认真细致；2、具有良好的数学功底，对数学优化算法有兴趣；3、具有一定的分析归纳能力。"]
[24,"孟现阳","副教授","R1234yf/R134a混合制冷剂黏度实验与模型研究","专题研究","国家重点项目","开发低温室效应（GWP）、与环境友好的制冷工质是制冷空调领域急需解决的关键问题。近年来的研究表明，单一制冷工质很难满足实际应用要求，开发混合制冷工质是目前主要的解决途径之一。R1234yf是一种低GWP 的制冷剂，具有优异的环保特性，但单独使用的效果并不理想，因此期望通过与其他制冷剂进行混合，在符合环保要求的前提下获得热力学性能良好的混合制冷剂。黏度是混合工质最基本的迁移性质之一，本课题针对含有R1234yf的混合制冷剂黏度进行实验和理论研究，提供可靠的基础数据，对其在制冷空调系统中应用研究及性能优化具有重要意义。","1、调研制冷剂替代方向的文献，了解目前国内外主要的研究现状及进展，通过阅读文献学习目前黏度实验测量原理和方法，掌握实验室现有实验系统的测量原理及实际操作方法；2、对混合替代制冷剂黏度实验研究，温度区间-20℃-100℃，压力到40MPa；3、根据实验数据对制冷剂混合物的黏度理论模型开展研究；4、完成一篇文献翻译，完成论文撰写。","1、主动积极，勤奋踏实，认真细致；2、具有较强的动手能力，对实验有兴趣，有吃苦耐劳精神。"]
[25,"屈治国","教授","多碱金属卤化物的热动力学制冷特性研究","专题研究","国家自然科学基金项目","碱金属卤化物在非平衡吸附过程中，表现出了极强的双变量控制特性，同时会产生分解滞后现象。利用碱金属卤化物的这种特性，配制多碱金属卤化物盐，会有效地提高吸附性能并改善分解滞后现象。","1 阅读文献，了解热化学反应制冷过程。2 分析碱金属卤化物的络合特性、传热传质特性。3 建立模型，对多碱金属卤化物的热化学性能进行仿真","1 具备工程热力学的基本知识。2 熟悉传热学数值模拟方法，能够建立多孔介质的传热传质方程。3具备流体力学的基本知识，可以分析气体流动过程中的阻力 ","能动B22",2120301201,"安国亮"]
[26,"屈治国","教授","对流传热物理机制研究","专题研究","国家自然科学基金项目","对流传热过程一直是物理学和传热学领域的一个重要研究方向。在湍流对流传热过程中，湍流结构对流动以至对整体传热效率的影响至关重要。题目对瑞利-伯纳德对流过程（RBC）进行研究，对不同几何尺度、物理条件下的流动状态和传热效果开展数值模拟和理论分析。","1. 对RBC流场的物理图像进行分析；2. 对RBC对流传热过程进行统计分析； 3. 利用已有数值模拟结果进行流动结构分析； 4. 初步建立流动结构与传热过程相关模型。","初步具备流体力学和传热学知识和分析能力，物理概念清晰，具有数值模拟的概念和使用数学工具进行统计分析的能力。","能动B21",2120301073,"罗君艇"]
[27,"唐桂华","教授","基于功能型流体的太阳能光电光热复合利用系统的研究","专题研究","国家重点项目","高效利用太阳能是提高我国能源利用率，节能减排和可持续发展的重要手段。太阳能全光谱高效利用是国际领域高度重视的前沿课题。通过引入功能型流体，对太阳辐射进行分频利用，是达到太阳辐射高效利用的有效手段。本题目拟对基于功能型流体的太阳能光电光热复合利用系统进行研究，对高效开发利用太阳能具有指导意义。","基于Mie散射理论以及DDA等数值方法对混合型功能流体的光学特性进行数值研究，优化设计出可以对太阳辐射进行高效分频利用的功能型流体，并对系统的光电利用效率以及光热利用效率进行理论研究。","有良好的传热学以及电磁学基础，具有较强的编程能力和创新能力。",null,null,"陈杰"]
[28,"唐桂华","教授","纳米结构热电材料热电转换性能数值研究","专题研究","国家重点项目","掌握微观载能子Boltzmann方程计算方法和分子动力学模拟方法，获得热电材料的热导率，电导率和seebeck系数，探索三参数之间的制约关系，综合优化材料结构，为提高材料热电转换性能提供理论指导方法，同时培养学生数值计算、文献查阅及数据处理分析与计算能力","1. 相关文献查阅与学习。2.学习基于Boltzmann方程求解的开源软件计算纳米结构热电材料电导率和seebeck系数，学习分子动力学方法计算材料热导率。3. 针对计算的三参数结果，提出在理论上指导材料结构优化以提高材料热电性能的思想。","1.具备较强的计算机编程基础；2.具备良好的学习能力和数据分析能力",null,null,"李一斐"]
[29,"唐桂华","教授","纤维增强多层气凝胶隔热性能研究","专题研究","国家重点项目","热气凝胶纤细的骨架颗粒减少了固态热传导,纳米级孔减少了气体热传导和对流传热,具有极低的热导率，是目前隔热性能最好的固态材料，但气凝胶材料力学性能较差，需要对其进行纤维掺杂增韧。由于纤维材料会对气凝胶的隔热性能产生较大影响，本题目拟对纤维增强气凝胶的隔热性能进行研究，并研究多层结构多对纤维气凝胶复合材料隔热性能的影响规律。","1. 建立纤维掺杂气凝胶复合材料传热模型 2.分析纤维含量、纤维方向、纤维混杂以及纤维的表面结构等对气凝胶隔热性能的影响 3.设计多层结构有效降低纤维气凝胶复合材料热导率。","有良好的传热学以及电磁学基础，具有较强的编程能力和创新能力。","钱学森22班",2120405029,"侯雅琼"]
[30,"陶文铨","教授","水平管外降膜蒸发实验研究","专题研究","国家项目","降膜蒸发广泛应用于海水淡化，废热回收，石油化工和空调制冷等行业。近年来引起众多学者的关注，但目前研究主要集中在单管或单列管束，多排管束中的降膜蒸发研究较少。本课题内容更接近实际工程应用，具有很强的指导意义。","熟悉降膜蒸发的技术背景；了解降膜蒸发的基本特点；熟悉降膜蒸发试验台的原理和基本构造；能在降膜蒸发试验台上完成相关实验内容。","熟悉空调制冷相关专业；了解热工实验相关方法，具备吃苦耐劳的精神。","能动A25",2120301155,"刘霁鑫"]
[31,"陶文铨","教授","复合材料高温接触热阻实验测定","综合实验","国家项目","在航天器的热控设计中，接触热阻是重要参数之一，其取值准确与否直接关系到热控设计的质量。熟悉K型及E型热电偶的测温原理，应用自建的高温接触热阻测量平台测定一组材料的接触热阻，分析研究其影响因素","1、掌握接触热阻测定的原理；2、测定一组材料的高温接触热阻；3、分析影响接触热阻的因素。","具备刻苦踏实、吃苦耐劳、认真细致的工作态度；具备一定的学习能力、资料搜集与分析能力和创新能力"]
[32,"陶于兵","副教授","壳管式相变储热单元结构优化研究","专题研究","国家重点项目","近年来随着能源危机和环境污染问题进一步加剧，可再生能源开发及余热资源回收利用技术得到了快速发展。然而由于太阳能及余热资源的不连续特性，为了保证用能系统的高效稳定运行，急需发展高效储热材料及储热技术。本课题一方面围绕国家的重大需求，对相变蓄热系统结构进行优化，提高储热系统的运行效率。另一方面也能培养学生对工程问题的抽象建模及数值模拟软件和方法的运用能力，使之掌握相变传热过程的基本原理及处理方法，为今后从事相关研究奠定基础。","针对壳管式相变储热单元，开展相变传热过程的数值研究，分析其结构参数及形式对储热性能的影响，进而提出优化的结构形式。","具有较好的数值计算软件及方法的运用能力，态度认真、勤奋刻苦。"]
[33,"陶于兵","副教授","金属泡沫内相变储热机理及性能强化研究","专题研究","国家重点项目","近年来随着能源危机和环境污染问题进一步加剧，可再生能源开发及余热资源回收利用技术得到了快速发展。然而由于太阳能及余热资源的不连续特性，为了保证用能系统的高效稳定运行，急需发展高效储热材料及储热技术。本课题围绕国家的重大需求，对金属泡沫内的相储热机理及其性能强化进行研究，提高储热系统的运行效率。另一方面也能培养学生对常用数值模拟软件及方法的运用能力，使之掌握多孔介质内流动及传热问题的处理方法，为今后从事相关研究奠定基础。","针对金属泡沫内部的相变传热过程开展数值模拟研究，分析多孔材料的结构特性对储热过程的影响机理；提出优化的金属泡沫结构，并进行数值验证。","具有较好的数值计算软件及方法的运用能力，态度认真、勤奋刻苦。"]
[34,"陶于兵","副教授","相变材料热物性参数对储热性能的影响规律研究","专题研究","国家重点项目","近年来随着能源危机和环境污染问题进一步加剧，可再生能源开发及余热资源回收利用技术得到了快速发展。然而由于太阳能及余热资源的不连续特性，为了保证用能系统的高效稳定运行，急需发展高效储热材料及储热技术。本课题围绕国家的重大需求，就相变材料物性参数对储热系统性能的影响规律开展研究，寻找相变材料筛选准则。另一方面也能培养学生对常用数值模拟及分析软件的运用能力，使之掌握工程中的多因素分析方法及原理，为今后从事相关研究奠定基础。","采用正交变量法分析相变材料热物性参数对储热单元储热性能的影响规律；建立相变材料选择的理论依据，进而对储热系统性能进行优化。","具有较好的数值计算软件及方法的运用能力，态度认真、勤奋刻苦。"]
[35,"王秋旺","教授","燃气喷吹技术对烧结过程中热量分布的优化","专题研究","国家重点项目","烧结和高炉炼铁的能耗和排放压力巨大。烧结过程中在点火后往烧结料层表面注入气体燃料，气体燃料将在燃烧层的上方着火燃烧，从而延长高温保持时间并降低冷却速度，在不增加焦粉配比的情况下提高烧结矿强度。同时有望实现均质烧结。因此此技术具有重要的研究意义。","改进实验台，添加燃气喷吹系统和流量控制系统。然后改变不同的燃气喷吹浓度，研究其对烧结过程的影响规律，重点分析其中的热质传递现象。最后翻译相关英文文献。","要求学生积极主动，具有较强的文献调研，理论分析和动手能力。","能动(钱)21","2120405011","郭志罡"]
[36,"王秋旺","教授","存在加工误差和缺陷的有序排列色谱分离性能的数值研究","专题研究","国家重点项目","分离在生活和工业上的需求不断增大，色谱分离作为一项应用广泛的技术不断发展，尤其新近发展起来的微加工色谱阵列表现出了优越的分离性能，但是在实际的加工中往往存在加工误差或者运行过程中出现一些损伤，研究该种情况下的分离性能变化对于工业设计具有重要作用。","通过数值模拟和理论分析，得到存在误差和缺陷的有序排列多孔介质内的传质规律，与对应的理想介质内数据进行对比，探讨加工误差和缺陷对于传质规律的影响。翻译相关的英文资料。","具备较强的数值计算和理论分析能力，积极主动，具有较强的科研精神"]
[37,"王秋旺","教授","三维串列双圆柱绕流的大涡模拟","专题研究","国家重点项目","圆柱及圆柱群绕流是工程领域中的流体力学的经典问题之一，存在有流体边界层的分离与脱落、尾迹区域的分布和变动等丰富的流动现象，而在常见的串列双圆柱绕流情况下，由于圆柱间相互作用力的存在，作用在不同圆柱上的力的大小及分布与单独圆柱有较大区别。大涡模拟方法能捕捉到精细的涡结构，目前在串列双圆柱绕流问题中应用不多。因此开展三维串列双圆柱绕流的大涡模拟研究十分必要。","通过理论和数值分析，采用结构化网格和大涡模拟方法，模拟不同间距下串列双圆柱绕流的流动状态，获得其阻力升力系数及涡脱落频率，结合瞬态涡量图等分析其尾迹涡特性。对不同间距导致流态不同进行初步的机理分析。翻译相关的英文文献。","要求学生积极主动，有较强的流体力学和数学基础，具有较强的文献调研，理论分析和软件学习能力。"]
[38,"王秋旺","教授","有序颗粒堆积床内局部传热特性的实验研究","专题研究","国家重点项目","颗粒堆积床广泛应用于高温气冷堆，催化剂反应床及陶瓷颗粒蓄热床等设备。在催化剂反应床中，局部传热情况影响着反应床内的温度分布和反应器的运行状态，为了使反应器可以安全高效地运行，研究颗粒堆积床内的局部传热特性及局部传热强化便具有重要意义。","通过实验研究有序颗粒堆积床内局部传热特性，探究入口速度，流体温度等参数对局部传热系数的影响，根据结果提出合适的局部强化传热措施。翻译相关英文文献。","要求学生积极主动，具有较强的文献调研、动手操作和数据分析能力以及吃苦耐劳的品质。"]
[39,"王秋旺","教授","固体氧化物燃料电池\n梯度孔隙率阳极的能质性能研究","专题研究","国家重点项目","与传统的能源装置相比，固体氧化物燃料电池(SOFC)具有清洁、高效、适应性广等优点，现已被世界各大政府以及研究机构高度重视。在SOFC的结构设计中，多孔阳极孔隙率过小导致浓度极化影响电池性能，孔隙率过大导致燃料的浪费。因此，合理布置多孔阳极可以有效强化SOFC的能质传递。","通过数值模拟，探究梯度孔隙率阳极各项几何参数，如梯度阳极厚度布置、孔隙率分布等对于SOFC能质传递过程的影响，从而有效强化梯度孔隙率多孔阳极SOFC的能质传递。翻译相关英文文献。","要求学生积极主动，具有较强的文献调研，理论分析和软件学习能力。"]
[40,"王秋旺/马挺","教授/副教授","高温内翅片管换热器热力设计与优化","专题研究","校外协作项目","轧钢加热炉是钢铁工艺流程中的重要环节，燃烧生成的烟气排出炉外时，带走了大约 20%～60%的热量，大大地降低了加热炉的热利用率。现阶段的空气预热器多为扭带内插件管换热器，空气预热温度约为 450℃，换热器的效能约为 50%，仍有大量的热量被浪费。因此，研发高效的高温内翅片管换热器非常重要，该研究有助于提高现有系统的烟气余热利用率。","编写热力程序，设计出高效低阻的内翅片管高温换热器，并采用优化算法对内翅片管换热器的主要几何参数作为多元变量进行优化。翻译相关英文文献。\n","要求学生积极主动，具有较强的文献调研，数学基础、计算机编程和理论分析的能力。","能动A24 ","2121501025","张攀"]
[41,"王秋旺/马挺","教授/副教授","微细通道高压换热器性能研究","专题研究","国家重点项目","作为一种天然工质，二氧化碳对环境友好，安全易获取且成本低廉，以二氧化碳为工质的高压系统，如跨临界二氧化碳制冷和热泵系统等在近些年受到关注。高压换热器作为系统的关键部件之一，对整个系统的循环效率和安全性都至关重要，因此研究适用于超临界二氧化碳的微细通道高压换热器具有重要意义。","根据设计需求和换热器性能评价准则，编写热力程序，设计出优化的微细通道换热器，然后采用理论方法分析其力学性能和使用寿命。翻译相关英文文献。","要求学生积极主动，具有较强的文献调研，数学基础和计算机编程的能力。"]
[42,"王秋旺/马挺","教授/副教授","交变流动下换热器流动传热性能研究","专题研究","国家重点项目","从日常的家用冰箱、空调，到钢铁制造、医疗器械，制冷和低温技术在人类生活和科技发展中起着十分重要的作用。在许多高效制冷循环系统中会涉及到交变流动，对换热器的性能产生影响，因此研究交变流动下换热器的流动和传热性能对于分析整个系统的稳定性具有重要意义。","通过编写热力学程序分析换热器在非稳态、交变条件下的流动传热特性以及热惯性特性，然后采用数值模拟方法对理论分析结果进行验证，分析其内在机理。翻译相关英文文献。","要求学生积极主动，具有较强的文献调研，理论分析、计算机编程和软件学习能力。"]
[43,"王晓坡","副教授","新型替代制冷剂HFO1234yf与润滑油溶解度实验研究","综合实验","国家重点项目","随着CFCs和HCFCs类制冷剂禁用日期的日益临近，开发高效环保的制冷工质成为制冷行业可持续发展的关键问题之一。近期研究表明，HFO1234yf具有良好的环境、安全和热工性能，有望成为理想的新一代环保型替代制冷剂，并且可以作为R134a的直接替代品。到目前为止，国内外研究人员已经对HFO1234yf的相关热物理性质进行了深入的研究，为其在制冷系统中的应用提供了大量的基础物性数据。但在制冷系统中，制冷剂不可避免地要与润滑油接触，润滑油往往伴随着制冷剂从压缩机中流出，一起进入整个循环。因此，在新型环保制冷剂的研发过程中，制冷剂与润滑油的互溶性、溶解度等性质对于制冷剂的实际应用十分重要。本课题重点针对HFO1234yf与几种常用的润滑油的溶解度展开实验研究，为相关工程设计提供基础的数据。","（1）查阅相关文献；（2）熟悉溶解度测试试验台和相关的实验过程；（3）开展HFO1234yf与几种常用的润滑油的溶解度实验研究。","无"]
[44,"王晓坡","副教授","电厂CO2吸收液黏度/密度理论研究","专题研究","国家重点项目","二氧化碳减排是当前全球关注的焦点问题。在吸收法、吸附法、膜分离法等众多的捕集方法中，利用有机胺溶液对CO2进行化学吸收被认为是当今较适用于燃煤电站烟气中CO2脱除的技术。在醇胺类混合溶液吸收CO2的科学研究以及相关工程应用中，经常用到醇胺类混合溶液的热物性参数，比如表面张力、黏度、密度等。通过本课题的研究，锻炼学生初步掌握黏度和密度的理论研究方法，为以后进一步从事科学研究奠定基础。","（1）查阅相关文献；（2）熟悉黏度和密度相关理论模型；（3）开展醇胺溶液黏度和密度理论模型的研究。","无"]
[45,"王晓坡","副教授","FAMEs/醇类混合燃料黏度和密度实验研究","综合实验","国家重点项目","随着石油资源的紧张，近年来国内外对内燃机代用燃料的研究给予了高度重视。研究表明，生物柴油作为一种新型替代燃料成为目前替代燃料研究的热点问题。随着各种混合燃料的不断提出和深入研究，其热物理性质是必须首先解决的关键基础问题。因此本课题计划开展生物柴油的纯组分FAMEs与醇类组成的混合燃料黏度和密度展开实验研究，所得结论对于指导和优化内燃机的设计和混合燃料的进一步深入研究具有十分重要的意义。","（1）查阅相关文献，了解研究背景；（2）掌握流体黏度和密度的实验方法和步骤；（3）开展FAMEs与醇类混合物的黏度和密度实验研究。","无"]
[46,"王晓坡","副教授","高温高压甲基醚类含氧燃料密度实验研究","综合实验","国家重点项目","甲基醚类物质作为一种含氧燃料，可以作为汽油或柴油的添加剂使用。但其相关的热物理性质研究仍十分缺乏，限制了其进一步的应用。本课题将针对一些甲基醚类物质的高温高压密度展开实验研究，获得相关的高精度实验数据。","（1）查阅相关文献，了解研究背景；（2）掌握高压流体密度的实验方法和步骤；（3）开展部分甲基醚类物质的密度实验研究。","无"]
[47,"吴江涛","教授","新型环保HFC/HFO类混合制冷剂气液相平衡性质的估算","专题研究","国家重点项目","由于臭氧层破坏、温室效应等环境问题，传统制冷剂被明令禁止使用，寻找新型环保制冷剂替代物成为制冷空调行业需要迫切解决的问题。HFO类工质是极具潜力的替代物之一，但该类制冷剂单独使用的效果并不理想，因此期望通过与其他制冷剂进行混合，在符合环保要求的前提下获得热力学性能良好的混合制冷剂。气液相平衡性质和其他热物理性质一样，是混合工质最基本的热力学性质。针对含有HFO类混合制冷剂的气液相平衡性质进行研究，可以为制冷剂的替代提供有效的估算方法，同时对制冷空调行业的设计优化也有重要意义。","1、调查相关文献，学习气液相平衡基本理论；2、掌握气液相平衡的计算方法，基于状态方程、活度系数模型对气液相平衡性质进行关联；3、获得HFC/HFO混合工质的二元交互系数，并分析此类混合工质二元交互系数的特点，提出合理的关联模型，估算气液相平衡数据。","1、具有较强的分析处理问题能力；2、扎实的数学功底，能够熟练使用一门编程语言；3、勤奋踏实，认真细致。"]
[48,"吴江涛","教授","基于PR状态方程的N2/O2/CO2混合物热力学性质计算","专题研究","国家重点项目","流体的热物理性质广泛应用于科学研究及工程，在能源动力、石油化工、冶炼提纯及制冷暖通等领域，模拟、优化和设计相关系统必须参考流体准确的压力-密度-温度、饱和蒸气压、焓、熵、比热和音速等热力学性质。然而热物理性质的测量结果往往都是离散的数据点，因此采用热物理性质计算方程来实现编程连续计算和编制热物理性质图表，特别是对不能直接测量而工程上常用的热力学参数，如焓、熵等，状态方程的研究显得更有意义。PR状态方程具有形式简单、计算速度快、不依赖于大量的实验测量数据等优点，并且其方程形式具有一定的通用性，因此编写PR方程的计算程序，可以较快的投入工程应用中、并为其提供基础的热力学性质数据，具有一定的工程意义。","1、调研相关文献，学习PR方程的模型、及其与其它热力学性质的关系式；2、掌握混合物气液相平衡、泡露点性质的迭代计算方法；3、采用C++语言编写计算程序,并与Refprop9.0的计算结果以及实验室进行对分析。","1、具有较强的数学计算及推导能力；2、能够熟练使用C++语言进行编程；3、勤奋踏实，认真细致。"]
[49,"吴江涛","教授","二甲苯/N2混合物爆炸极限的实验研究","专题研究","省部级或学校科研任务","应用自行研制的爆炸极限测量实验装置对二甲苯与氮气混合物的爆炸极限进行实验研究，通过实验使学生了解二甲苯的燃烧爆炸危险、氮气对二甲苯的阻燃作用，初步了解爆炸防护的方法。","1.熟悉爆炸极限测量实验装置的测量原理和使用方法；2.对二甲苯与氮气混合物的爆炸极限进行实验研究；3.分析氮气对二甲苯的阻燃作用。","1、主动积极，勤奋踏实，认真细致；2、具有较强的动手能力，对实验有兴趣，有吃苦耐劳精神。"]
[50,"吴江涛","教授","内热针热疗作用下生物组织温度场有限元模拟分析 ","专题研究","省部级或学校科研任务","肌筋膜疼痛综合征是引起腰背痛、颈肩痛及关节周围疼痛的常见疾病，虽然危及生命，但严重影响患者的生活质量。内热针热疗法可以改善局部血循环，增强组织代谢，缓解疼痛，降低肌肉和纤维结缔组织的张力。是治疗肌筋膜疼痛综合征的重要方法。然而临床上加热温度的设定多是根据医生的经验和患者的皮肤耐受程度来把握，缺乏相对客观的标准，另外温度分布和控制是研究温热作用的基础。因此，本课题使用有限元分析软件进行建模，对内热针热疗下组织内温度场进行无损预测，以达到对治疗效果的准确掌握。为内热针治疗温度的设定提供参考，并为临床应用提供更准确的治疗方案依据。","1、调查相关文献，了解研究背景及意义；2、学习并熟练掌握有限元分析软件COMSOL，对大鼠腿部肌肉组织在不同内热针加热温度条件下的温度响应进行传热分析及有限元建模；3、将数值模拟结果与已有实验测量数据进行比较分析，为内热针在临床上的应用提供准确且具有参考性的治疗方案。","1、具有较强的软件学习能力；2、扎实的专业知识，能够进行复杂传热分析；3、勤奋踏实，认真细致"]
[51,"曾  敏","教授","新型非对称翅片管换热器的数值计算与优化设计","专题研究","自选","翅片管换热器在能源、动力以及节能工程中应用的十分普遍。如何开发新型高效的翅片管式换热器一直人们关注的焦点。通过数值模拟和理论分析研究，掌握ICEM，CFD等数值模拟软件及优化方法的基本运用，同时培养并提高基本的科研素质。","通过数值模拟，探究新型翅片管各项几何参数，如翅片间距，翅片厚度，管间距等对于换热器换热及压降性能的影响，同时给出能够满足工程换热和压降目标的优化结构。翻译相关英文文献。","要求学生积极主动，具有较强的文献调研，理论分析和软件学习能力。"]
[52,"曾  敏","教授","热边界条件对于矩形通道内水蒸汽凝结换热影响的研究","专题研究","国家重点项目","蒸汽凝结是工业中常见的一种现象，但是由于凝结过程涉及相变且影响因子众多，历来是传热领域的一个难点。对于蒸汽在通道内凝结换热，不同的热边界条件对其内的凝结特性的影响规律尚无定量的结论，因此开展相关的基础性的研究具有十分重要的意义。","通过数值模拟并结合一定的实验测试，探究四种不同的热边界条件下水蒸汽的凝结换热特性，获得相应的流动传热规律。翻译相关英文文献。","要求学生积极主动，具有较强的文献调研，理论分析和软件学习和实验动手能力。"]
[53,"曾  敏","教授","船用滑油冷却器强化传热研究","专题研究","校外协作项目","滑油冷却器是广泛应用于动力、化工、轻工和机械等领域的换热设备，其主要作用是将流经主要设备轴承的润滑油冷却到适当温度，以保证这些设备不会因为润滑油温度过高而引发事故。光管滑油冷却器因具有选材范围广、加工简单等优点被普遍使用，然而当前能源形势严峻，其存在的体积大、占地面积大、换热效率低的缺点越来越凸显。因此强化滑油冷器换热的性能，可以大量节约管材的用量，同时又可提升热能的利用率。","通过数值模拟和理论分析， 开发一种在相同体积下传热效果显著增强的新型换热元件，并与传统结构的流动传热性能进行对比，应有较好的工程应用价值。\n翻译相关英文文献。\n","要求学生积极主动，具有较强的文献调研，理论分析和软件学习的能力。","能动B21",2120301021,"王思凯"]
[54,"张荻","教授","部分进气超临界二氧化碳透平设计及三维非定常流动研究","工程设计","校外协作项目","超临界状态下的二氧化碳具有独特性质，主要用途为食品医疗等行业的萃取剂和制冷空分行业的优良工质。近年来将超临界二氧化碳应用于小型压缩机、透平等机械的研究受到广泛关注。超临界二氧化碳透平具有结构紧凑、尺寸小等优点，有较大的工程应用前景。透平机械可采用部分进气的方式进行负荷调节，即在流量低于全周进气的设计值时，采用部分进气改善透平内部流动特性，提高效率，降低损失，获得更大的输出功。实际工作时，透平机械内部的复杂流动是非定常的，因此采用非定常的计算方式能够更加准确的模拟工作轮内部的流动。该毕业设计将完成部分进气超临界二氧化碳透平的设计工作及分析研究其内部三维非定常流动。通过该毕业设计，学生能够掌握部分进气向心透平的设计思路、方法及具体手段，并学会采用CFD软件进行定常和非定常状态的气动性能分析，使学生能够在工程设计、科学研究方面得到初步训练。","\n1. 掌握部分进气向心透平的工作原理，了解超临界二氧化碳工质的物理特性；\n2. 学习部分进气向心透平的设计方法，根据超临界二氧化碳工质的特性完成热力设计；\n3. 对部分进气超临界二氧化碳透平进行定常状态下的气动性能分析；\n4. 分析部分进气超临界二氧化碳透平的三维非定常流动特性；\n5. 英文论文翻译。\n",null,"能动B21",2120301032,"王雨琦"]
[55,"张荻","教授","大型汽轮机高压转子快速启动方法研究","专题研究","校外协作项目","随着经济快速增长以及用电负荷的要求，电力系统的调峰任务越加严峻，由此汽轮机负荷变化更加剧烈，汽轮机的安全性尤其是其核心部件转子的安全性问题日益突出。转子长期工作在高温、高压和高转速的恶劣环境中，承受着离心力、气流力、交变热应力等多种载荷作用，其安全性对整个机组至关重要。因此，建立准确的转子热应力分析模型，并对机组的启动过程曲线进行优化设计，改善转子的强度状况，进而降低转子的寿命损耗具有非常重要的意义。","本毕业设计要求学生掌握基于热-结构耦合的大型汽轮机高压转子\n启动曲线优化方法。\n1. 学习透平机械气动热力学和结构强度计算的相关知识；\n2. 学习CFD和结构强度分析软件；\n3. 构造高压转子瞬态温度场/应力场数值分析模型；\n4. 进行热-应力分析，获得高压转子的温度、应力状况；\n5. 根据转子危险点的应变幅值，评估转子的低周疲劳寿命损耗；\n6. 建立高压转子启动过程曲线优化方法并编写计算程序；\n7. 英文翻译。",null,"能动A22",2120301065,"郭鼎"]
[56,"张兄文","教授","电动汽车动力锂电池模组轴向排布结构优化设计与热管理研究","专题研究","省部级","电池热管理是确保电动汽车动力电池安全、高效运行的核心保障技术。锂电池模组内部单电池的排布参数对电池组内部温度场分布和电池冷却或加热设计具有重要的影响，开展电池排布优化设计的目标是要最小化电池模组内部温度场分布不均匀性，并确保电池在安全工作温度范围内，最小化电池组内部不同单电池之间由于温度差异导致充放电不平衡性，提高电池使用寿命和电池工作效率。","具体研究内容如下：（1）以铁锂电池为研究对象，建立单电池充放电的热电数学模型。将模型方程程序化，并将模型方程与流动控制方程耦合求解，开展实验验证模型精度和可靠性。（2）利用FLUENT开展铁锂电池轴向排布模组的数值模拟，分析不同放电倍率下轴向间距、径向间距、流量等参数对电池温度场分布和功耗的影响。（3）优化电池模组结构参数的设计，分析并评估优化结果。","学生在专业基础课方面（流体力学、传热学和工程热力学）应具有较好的基础，掌握一定的电化学基础知识，具有一定的数值模拟基础。","能动A25",2120301164,"杨泰然"]
[57,"张颖","副教授","超临界二氧化碳热扩散率的实验研究","综合实验","国家项目","超临界二氧化碳热力循环用于余热回收是当前的研究热点。要正确描述超临界CO2 热力循环系统的运行状态，必须考虑CO2 独特的热物性对机组变/稳态运行的影响机制。热扩散率是循环中换热设备设计的基本参数。","阅读文献，了解热扩散率实验测量方法，掌握光散射流体热扩散率实验方法和实验台操作；开展超临界二氧化碳热扩散率的实验测量。","熟悉能源动力行业常规物理量(温度，压力等)测试手段；具有较好的动手操作能力及英文文献阅读能力。"]
[58,"张颖","副教授","生物燃料音速的实验研究","综合实验","国家项目","生物燃料的推广应用将有效缓解化石燃料消耗的飞速增长，对能源的可持续性发展有着重大的现实意义。生物燃料的应用研究离不开其精确的热物性实验数据，音速就是其中之一。利用音速不仅能够得到气体常数等基准物理量，还可推导得到比热容等热力学参数，同时音速也是发动机优化设计中必不可少的基础参数。","阅读文献，了解音速的实验测量方法，学习布里渊光散射法测量音速的基本原理；掌握实验系统核心部件的应用，比如数字相关器、频谱分析仪、PMT等；开展生物燃料的音速测量，重点研究超临界区的流体音速。","熟悉能源动力行业常规物理量(温度，压力等)测试手段；具有较好的动手操作能力及英文文献阅读能力。"]
[59,"赵小明","教授","高温烷烃燃料热导率的实验测量","综合实验","国家项目","碳氢燃料具有较高的能量密度，燃料在燃烧前常作为高温冷却剂使用，这对于冷却和后续燃烧有着非常重要的意义。开展烷烃类燃料的热导率实验研究，是研究其他碳氢燃料热导率的基础，对于航空航天发动机的研究具有重要的意义。","查阅有关文献，掌握测量原理，掌握仪器仪表的使用方法，测量一种烷烃燃料的热导率。","具有较好的工程热力学、传热学础。掌握电阻电压的测量方法。"]
[60,"赵小明","教授","导热系数测量系统数据处理程序编制","实验室建设","国家项目","通常用瞬态热丝法测量液体和气体导热系数，由于测量时间短，测量结束后对测量得到的电阻随时间变化的数据进行处理，得到导热系数的值。为了能够较快的对数据进行处理，需要编制一个数据处理软件，缩短测量时间。","编制数据处理软件，实现导热系数数据处理，并具有较好的操作界面。","需要掌握C语言编程。"]
[61,"赵小明","教授","小型太阳能电池空调系统的性能研究及参数优化","专题研究","自选","太阳能光伏发电已广泛应用。大的太阳能光伏电站产生的电能已送入电网，小型光伏电站的电能可供人们的日出生活。夏天是太阳能最丰富的时间，也是空调用电量集中的季节，将小型太阳能光伏发电系统与小型空调相结合，实现太阳能电池空调制冷。","通过查阅相关文献，提出系统的实现方案，并对系统的性能和参数进行研究。","具有较好的工程热力学、传热学及制冷知识基础。\n"]
[62,"赵小明","教授","冬季储冰夏季供冷系统的可行性研究","专题研究","自选","冬天天气寒冷需要供暖，而夏天炎热需要供冷气。如能把冬天的冷量储存起来在夏季使用，就可实现绿色环保的空调系统。","通过查阅相关文献，提出实现这一目标的系统方案，并对系统的可行性、系统性能和参数进行分析研究。","具有较好的工程热力学、传热学及制冷知识基础。\n"]
[]
["题目类型（分为三类）：   工程设计        专题研究       综合实验"]
["题目来源（分为六类）：    国家重点项目            省部级或学校科研任务         校外协作项目           .实验室建设            就业所在单位项目            自选           "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}