{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,11],[55,0,55,8],[56,0,56,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["能源与动力工程学院2016届本科生毕业设计（论文）题目"]
["       单位：   锅炉                                                                                                                                                                                           日期： 2015年 11 月25 日"]
["序号","指导教师","职称","题      目","题目        类型","题目        来源","题目的目的、意义","主要工作内容（具体）","对选报学生知识、能力或其他方面的要求","学 生 选 题"]
[{"$nulls":9},"班 级","学 号","姓 名"]
[1,"王云刚","讲师","道路地热融雪化冰数值模拟研究","专题研究","自选","路面冰雪问题困扰着世界各国交通部门，每年因路面积雪造成的直接经济损失平均达数亿元。冰雪灾害一直成为制约公路交通及经济发展的严重要素。因此，对融雪化冰技术进行深入研究是十分必要的。浅层地热融雪技术由于系统可控性强、绿色无污染等优点而备受各国道路工作者推崇。本项目采用数值模拟方法，研究埋管布设、进口水温等对路面热流密度的影响规律，研究风速、环境温度等对路面融雪速率的影响规律，探索适合不同路基的浅层地热融雪方案。本研究可以培养学生综合熟练运用流动力学、传热学等理论知识的解决实际问题的能力，培养结构设计、学生计算机编程等工程设计能力。","（1）通过文献调研，了解国内外地热融雪研究现状，并提出适合不同路面的融雪模型，完成英文文献翻译。\n（2）利用ANSYS软件或MATLAB软件，研究埋管布设（埋管深度、管间距等）、外界环境（温度、风速等）等对路面热流密度的影响,进而模拟其对融雪速率的影响规律；\n（3）综合上述成果，提出适合不同路基的浅层地热融雪方案。\n                 \n关键词：道路积雪；浅层地热；数值模拟","专业基础较好，用过ANSYS或MATLAB软件，具有较强的编程能力，非交大推荐研究生的学生",null,null,"苏博渊"]
[2,"王云刚","讲师","准东煤矿物质元素高温行为及共融机制","综合实验","国家重点","准东是新疆煤炭资源储量最为富集的区域，是新疆自治区 3 个储量大于 3000 亿吨的超级煤田之一。但是，准东煤质和煤灰的高碱金属含量造成的严重结渣和沾污倾向已经给投运电厂锅炉长周期安全运行带来极大的困难。因此，解决锅炉结渣沾污难题对新疆煤电接续中国电力，意义深远、势在必行！而采用SEM/EDS、XRD等技术手段研究准东煤矿物质元素的高温行为及演变规律，是考察准东煤结渣的影响因素和沾污机理的基础，是保证其安全高效利用的关键，该研究可以帮助学生迅速掌握研究科学问题的一般过程、相关物理化学理论知识，还能通过操作各项分析仪器以培养其综合实验能力。","（1）根据任务阅读文献设计合适的实验工况并寻找关键矿物质元素作为研究对象，完成英文文献翻译；\n（2）研究不同实验工况（温度、矿物资元素含量、成灰温度等）下的矿物质元素高温行为；\n（3）利用SEM/EDS、XRD等方法，从微观层面分析实验结果,总结并提出矿物质元素的共融机制；                         关键词：准东煤；矿物质元素；高温行为；共融机制；","动手能力较强，科研态度严谨，责任感强，非交大推荐研究生的学生"]
[3,"王长安","讲师","高碱金属煤O2/CO2燃烧过程中的碱金属释放与迁徙机理研究","综合实验","国家重点项目","新疆准东煤田是近年来探明的特大型煤田，准东煤具有着火、燃尽性能优良，低灰，低硫等优点，属于优良的动力用煤。然而，由于准东煤中碱金属含量很高，在准东煤燃烧利用过程中出现了严重的换热面沾污等问题。另一方面，O2/CO2燃烧技术不仅能够实现燃煤电站CO2的大规模捕集，而且能够显著的降低NOx排放，是一种清洁的燃煤发电技术。研究高碱金属煤O2/CO2燃烧过程中的碱金属释放与迁徙机理，有助于解决准东煤积灰结渣问题，推动准东煤炭资源高效开发利用，实现燃煤电站显著地节能减排。","（1）查阅国内外文献，深入了解煤燃烧过程中碱金属释放与迁徙的特点、研究方法和研究现状，完成英文文献翻译；（2）在实验室搭建相关实验系统；（3）通过开展实验，研究高碱金属煤O2/CO2燃烧过程中碱金属释放规律与赋存形态转化；（4）整理实验数据，撰写学位论文。","有较强的专业理解和实践能力,对煤清洁利用的基础实验研究有足够的兴趣"]
[4,"王长安","讲师","煤焦气化反应行为的实验与分子模拟研究","专题研究","国家重点项目","煤气化是一种煤炭高效清洁的技术，具有良好的发展应用前景。由于煤焦的反应过程包含着复杂的均相/异相物理化学反应，通常很难甚至无法通过实验的方法区分各个影响因素对煤焦反应过程的各自贡献和作用程度，难于分析阐明煤焦气化微观结构演变与反应性变化机理。与实验研究互补，建立表征煤焦复杂理化结构特征的三维（3D）分子模型，通过分子动力学模拟可以深化对煤焦气化微观反应的认识，为开展煤气化过程多尺度的研究提供更为高效、有力的研究方法。本课题结合实验和分子模拟手段，研究煤焦气化过程的微观反应行为变化，从而为阐明不同影响因素对煤焦气化过程的作用机理奠定基础。","（1）查阅国内外文献，深入了解煤焦气化反应行为和煤焦分子建模的研究方法与研究现状，完成英文文献翻译；（2）在实验室搭建相关实验系统，开展煤焦气化反应的实验研究；（3）构建表征煤焦复杂理化机构特征的3D分子模型，通过分子模拟，研究煤焦气化过程中的微观结构演变与反应性变化机理；（4）整理实验和分子模拟结果，撰写学位论文。","热爱钻研，对分子模拟和实验研究有足够的兴趣。"]
[5,"王长安","讲师","煤O2/CO2燃烧中NOx减排机理的实验研究","综合实验","省部级或学校科研任务","O2/CO2燃烧技术不仅能够实现燃煤电站CO2的大规模捕集，而且能够显著的降低NOx排放，是一种清洁的燃煤发电技术。然而，目前对煤O2/CO2燃烧中NOx减排的反应机理尚未有统一的认识，关于O2/CO2燃烧中局部高浓度还原性气相产物与煤焦在还原NOx方面的交互影响尚不明晰，通过本课题的研究有助于阐明不同煤种、不同燃烧工况条件下，传统燃烧锅炉进行富氧燃烧改造对NOx排放的影响程度，充分发挥富氧燃烧NOx减排的优势。","（1）查阅国内外文献，深入了解煤O2/CO2燃烧过程中NOx排放规律与减排机理的研究方法与研究现状，完成英文文献翻译；（2）在实验室搭建固定床实验系统；（3）通过开展实验，研究O2/CO2燃烧过程中煤焦与还原性气相产物对NOx的还原规律与减排机理；（4）整理实验数据，撰写学位论文。","有较强的专业理解和实践能力,对煤清洁利用的基础实验研究有足够的兴趣。"]
[6,"邓磊","讲师","生物质燃烧过程中碱金属凝结特性的实验研究","综合实验","国家重点项目","       面对日益严重的能源紧缺与气候变暖问题,清洁可再生且二氧化碳零排放的生物质受到越来越多的重视。由于生物质中碱金属含量过高，生物质锅炉运行时高温对流受热面产生了严重的积灰结渣与高温腐蚀问题，制约了生物质燃烧技术发展。高温对流受热面上的碱金属冷凝是飞灰沉积的初步与必要条件，然而前人对于碱金属凝结的研究并不充分，因此研究生物质燃烧过程中碱金属凝结特性具有重要的意义。","     查阅相关文献，了解生物质积灰结渣及高温腐蚀的研究进展，完成英文文献翻译；以生物质种类或碱金属种类、燃烧温度、气氛、换热器管壁温度为主要因素，采用管式炉反应器，利用ICP、扫面电镜等手段分析，研究生物质燃烧过程中碱金属的凝结特性。","了解锅炉原理的相关知识。"]
[7,"邓磊","讲师","生物质热解过程中碱金属析出特性的实验研究","综合实验","国家重点项目","       世界上98%的碳排放是由化石燃料的燃烧引起的，可实现二氧化碳零排放的生物质燃料受到广泛关注。但生物质锅炉中的积灰结渣与腐蚀问题却制约了其发展。有研究表明生物质中的高碱金属含量是引发此类问题的主因，同时生物质水洗是一种很有前景的燃料预处理方式，有望大大减轻积灰结渣与腐蚀问题。因此研究碱金属在生物质热解过程中的迁徙规律以及水洗对碱金属析出的影响具有重要意义。","   查阅相关文献，了解生物质中碱金属在热转化过程中迁徙规律的研究进展，完成英文文献翻译；研究热解气氛下生物质中碱金属的析出规律，并验证水洗对碱金属析出的影响。","具有较强的动手能力。"]
[8,"郭洋","讲师","太湖蓝藻超临界水气化制氢实验研究","综合实验","省部级","在我国太湖，由于蓝藻水华爆发频繁，已经严重影响当地居民生活环境，而打捞上来的蓝藻无法采用常规掩埋，又缺乏高效的处理手段，因此只能被堆积在填埋场或湖边洼地，引发二次污染。如果能将蓝藻通过超临界水气化反应制取氢气，不仅能够高效的处理打捞上来的蓝藻，解决蓝藻资源化利用问题，而且还能得到绿色、可再生的氢能源，替代传统化石能源，为解决能源危机开辟了新思路。","（1）查阅国内外文献，深入了解目前在藻类超临界水气化方面的研究进展、现状及存在问题，完成英文文献翻译；（2）通过实验研究，分析温度、停留时间、物料浓度、水密度等因素对蓝藻超临界水气化制取氢气的影响；（3）通过对实验产物的分析，追踪藻类超临界水气化过程中主要元素的迁移转化，探索其气化机理。","热模块/新能源/化工方向学生,有较强的专业理解能力,对蓝藻资源化利用基础实验研究有足够的兴趣。"]
[9,"郭洋","讲师","藻类水热液化制取生物柴油特性研究","综合实验","省部级","传统化石能源由于其不可再生性、燃烧所带来的污染问题逐渐被人们所重视，因此急需寻求一种可再生能源替代化石能源。而微藻作为一种可再生的绿色资源，具有资源充足、不占用土地资源、利用率高、含油量较高等优点，受到了新能源领域的广泛关注。水热液化反应具有无需对原料进行干燥、反应迅速等特点，被认为非常适合含湿量很高的微藻。由于微藻种类繁多、分布极广，藻体内主要化学成分的含量差异极大，因此对藻类水热液化制生物柴油的特性进行研究，筛选出适用于水热液化制取生物柴油的藻类十分必要。","（1）藻类水热液化制生物柴油方面的文献查阅和发展现状综述，完成英文文献翻译；（2）通过实验，对不同藻类水热液化制取生物柴油的产率及产物特性进行分析，明确不同藻类制生物柴油的特点；（3）结合对实验产物的分析比较，筛选出适合水热液化制生物柴油的藻类。","热模块/新能源/化工方向学生,有较强的专业理解能力,对藻类资源化利用基础实验研究有足够的兴趣。"]
[10,"徐东海","副教授","微藻水热液化制油实验研究","综合实验","国家重点项目","相比陆生植物，微藻具有更高的光合效率，生长环境不占用耕地、较高的脂质含量等优点。微藻含水量为80wt%-90wt%，而采用传统的方法需要干燥之后才能进行利用，消耗大量的能量。水热液化技术可以将高含水率的生物质直接转化成液体燃料，避免了干燥过程的能量消耗。水热液化是将微藻转化成燃料最有前景的技术之一，它有利于缓解环境污染，对于提高能源安全具有重要意义。本课题以有效提高微藻水热液化过程中生物质油的产率和品质为主要研究目标，拟通过对典型微藻水热液化反应产物进行定性及定量分析，研究反应温度、停留时间和反应压力等多条件相互耦合作用对生物质油产率和品质的影响规律；进一步深入探讨典型微藻水热液化制取生物质油催化反应过程。","1）完成英文文献翻译，调节实验的温度、时间和物料浓度等操作参数以获的最佳产油点；2）对液化产生的各相产物（气相、液相、油相等）进行分析，探讨它们与各参数之间的耦合关系；3）对水热液化催化反应过程中油相产物进行定性及定量分析，得到主要化合物的结构变化、官能团的转化路径和氮硫元素的迁移转化规律；4）必要的情况下添加合适的催化剂，分析催化剂对水热液化的影响。","无",null,null,"李欢"]
[11,"徐东海","副教授","微藻水热液化生物油的提质实验研究","综合实验","国家重点项目","水热液化是将微藻转化成燃料最有前景的技术之一，它有利于缓解环境污染，对于提高能源安全具有重要意义。通过微藻水热液化反应制取的生物原油往往总酸值和粘度比较大、显黑褐色焦油状，而且N、S、O含量都较高。较高的酸值和粘度会影响生物油的储存和运输，较高的N、S含量不仅会腐蚀燃烧设备还会对大气造成污染。因此进一步对生物油进行提质改性是十分必要的，需要采取经济有效的方法将生物原油转化成符合液体燃料标准的油。本课题拟采用水热处理方法对生物原油进行提质改性研究，以提质油的产量和品质为研究目标，通过优化提质反应温度、反应时间等参数来获得最佳操作点；并结合产物的定性定量分析，获得提质反应的主要反应路径。","1）对比提质前后生物油各参数的变化，分析提质对生物油的影响及意义；2）调节提质操作参数获得最佳实验点；3）通过对产物进行定性定量分析，推断提质反应主要化合物的转化过程，完成英文文献翻译。","无"]
[12,"徐东海","副教授","城市污泥超临界水氧化实验研究","专题研究","国家重点项目","城市污泥是城镇污水处理过程中的副产物，是对采用常规方法处理城镇污水所产生的少量沉淀物、颗粒物和漂浮物等物质的统称。用传统方法处理处置存在占用大量土地、难以处理彻底、存在二次污染或运行费用高等问题，成为目前环境领域迫切需要解决的难题之一。超临界水氧化技术是利用水在超临界状态下所具有的特殊性质，使氧化剂和有机物完全溶解在超临界水中并发生均相氧化反应，迅速、彻底地将有机物转化成无害化的CO2、N2、H2O等小分子化合物。超临界水氧化技术具有以下技术优势：氧化效率高，有机物去除率可达99.9%以上；系统能够实现自热；反应空间密闭，不带来二次污染；反应时间短，设备结构简单，占地面积小；微溶的无机盐容易分离出来。目前，城市污泥超临界水氧化技术在国外已经商业化运行，国内仍处于示范装置阶段。本课题拟通过开展城市污泥超临界水氧化相关的研究，探讨温度、压力、氧化系数等主要因素对于有机物的降解的影响，进一步开展城市污泥超临界水氧化反应动力学以及污泥中有害物质的控制等研究，为污泥超临界水氧化技术的推广提供一定的理论基础。","1）综述超临界水氧化技术原理、特点及国内外发展现状，完成英文文献翻译；2）以有机物降解率为目标，进行不同参数条件下污泥超临界水氧化效果实验研究，优化最佳反应条件；3）进行城市污泥超临界水氧化反应动力学研究；4） 研究城市污泥超临界水氧化处理中有害物质N、P、重金属等的转化规律。","无"]
[13,"徐东海","副教授","超临界水氧化系统中不锈钢材料的腐蚀特性研究","专题研究","国家重点项目","超临界水氧化技术在处理高毒性、难降解有机污染物方面具有突出的优势，被认为是一种替代传统处理方法的有效手段。但是超临界水氧化过程中高温、高压、高氧化系数和腐蚀性物质浓度的工作环境极易引起反应器材料的严重腐蚀，该问题极大地限制了SCWO 的发展和应用。研究发现镍基合金和贵金属在特定的废水超临界氧化过程中具有较好的耐腐蚀性能，但是由于其价格昂贵，极大的增加了设备投资成本。不锈钢材料在超临界水氧化中具有一定的耐腐蚀性能，并且成本低，容易获得。因此，本课题拟通过开展超临界水氧化过程中不锈钢材料腐蚀特性的研究，在保证有机物处理率的前提下，探索不锈钢材料的腐蚀速率和腐蚀产物特性，揭示不锈钢材料在超临界水氧化中的腐蚀特点，在此基础上提出有效的腐蚀防控手段，为不锈钢材料在超临界水氧化系统中的应用奠定一定的基础。","1）对超临界氧化技术水中常用材料腐蚀研究进展及现状进行综述，完成英文文献翻译；2）在保证有机物处理率的前提下，研究温度、压力、氧化系数、pH值等因素对不锈钢材料腐蚀速率和腐蚀产物影响规律；3）揭示不锈钢材料超临界水氧化条件下腐蚀特性；4）基于上述研究提出不锈钢材料超临界水氧化中腐蚀防控手段。","无"]
[14,"刘银河","副教授","高温煤焦-NO反应动力学研究","综合实验","国家级项目","煤粉燃烧是NOx的主要来源之一，在当前环境要求日益严苛的今天，开展对煤粉燃烧过程中NOx的转化及生成规律有着重要的意义。煤粉的燃烧过程十分复杂，在燃烧过程中，生成的NO会与焦炭发生还原反应，降低NOx的生成。这对降低煤粉燃烧NOx排放有着十分重要的意义，因此开展研究NO—焦炭反应特性的研究对煤粉燃烧污染物控制意义重大。","（1）国内外相关文献查阅、综述，了解煤燃烧燃烧过程中NOx产生机制以煤中N的迁徙规律，完成英文文献翻译（2）不同制焦条件下煤焦结构特性及不同制焦条件下煤中N元素迁徙规律（3）煤焦不同燃烧条件下煤焦中N元素的迁移规律（4）高温条件下NO—焦炭的反应特性及动力学特性研究(5)撰写毕业论文","郑皓阳",null,null,"郑皓阳"]
[15,"刘银河","副教授","干化印染污泥富氧燃烧特性研究","专题研究"," 校外协作项目","印染厂污泥的处理是一个困扰印染产业发展的难题。将印染污泥干化再焚烧处理是一种常用的方法，分析表明干化后的污泥发热量不高，常规燃烧困难。本研究拟通过研究干化污泥在富氧高温条件下的燃烧特性，为新型印染污泥处理设备的开发提供技术支撑。","（1）国内外相关文献查阅、综述，了解印染污泥干化工艺，完成英文文献翻译；（2）干化污泥燃烧特性分析；（3）污染物排放实验分析；（4）干化污泥纯氧燃烧装置设计；(5)撰写毕业论文","王一丰",null,null,"王一丰"]
[16,"刘银河","副教授","刺刀管换热器单元传热特性研究","专题研究"," 校外协作项目","刺刀管换热器在高温余热回收地热能利用和提高工业能量利用效率等方面广泛应用。本课题采用数值模拟的方法计算刺刀管内的流动与换热规律并与已有实验结果做比较，获得传热关联式，然后采用分段计算的方法研究带有内换热的刺刀管换热单元的传热特性，为该类换热器的设计提供技术支撑。","（1）国内外相关文献查阅、综述环形通道与刺刀管换热器的传热，完成英文文献翻译；（2）环形通道不同换热条件下的传热数值模拟；（3）分段计算法进行带内换热的刺刀管换热器设计；（4）撰写学位论文。\n","徐辉文",null,null,"徐辉文"]
[17,"刘银河","副教授","皮革废料燃烧污染物排放特性研究","综合实验"," 校外协作项目","皮革废料的生化处理难度较大，可以采用集中焚烧的办法进行处理。本课题在热天平和管式炉上对皮革废料进行燃烧实验，得到其在不同氛围下的反应动力学参数和污染物排放指数，同时提出一套采用处理皮革废料的方案，对可能遇到的腐蚀问题提出技术解决方案，培养学生综合利用所学知识的能力、创造力和科研开发能力。","（1）国内外相关文献查阅、综述皮革等固体废料的特性和处理方法，完成英文文献翻译；（2）皮革废料热解动力学研究；（3）皮革废料焦的燃烧动力学研究；（4）皮革废料燃烧污染物排放分析；（5）撰写学位论文。\n"]
[18,"牛艳青","副教授","KCl对Fe-Cr-Ni合金氧化腐蚀机理研究","专题研究","自选","准东煤与生物质作为重要的能源资源，在燃烧过程中，高浓度碱金属导致Fe-Cr合金受热面严峻的氧化腐蚀。因此,研究具有抗腐蚀特性的Ni基合金烟气条件下的碱金属腐蚀，对准东煤/生物质锅炉安全运行具有重要意义。同时，Ni基合金碱金属高温腐蚀机制的研究与阐明，有利于在实际应用中指导锅炉制造过程中各搜热面材料的选择。","1.调研国内外对高温腐蚀研究进展；并就碱金属氯化物与硫酸盐导致的高温腐蚀进行着重关注，完成英文文献翻译；2.搭建相应的实验台，进行相关实验研究；3.基于试验，阐明燃烧过程中Fe-Cr-Ni合金碱金属高温腐蚀的详细影响机制。","热模块学生,有较强的专业理解能力,对锅炉材料腐蚀特性的实验研究有足够的兴趣， 且具有很好的动手能力。"]
[19,"牛艳青","副教授","水蒸气对煤焦富氧燃烧特性影响研究","专题研究","省部级或学校科研任务 ","通过富氧燃烧进行CO2铺集，进而减少温室气体排放在近些年受到广泛关注。而由于煤质多变性和烟气再循环，导致燃烧气氛中水蒸气浓度复杂多变。因此，研究富氧燃烧过程中水蒸气对煤焦转化特性和停留时间等的影响，将对锅炉设计、改造和运行提供关键理论基础。","1.调研国内外研究进展；并就水蒸气对煤焦富氧燃烧特性进行着重关注，完成英文文献翻译；2.完善实验台，进行相关实验研究；3.基于试验，借助现有煤焦反应动力学详细阐明水蒸气对富氧燃烧过程中煤焦转化特性的影响。","热模块学生,有较强的专业理解能力,对固体燃料清洁高效利用基础的实验研究有足够的兴趣， 且具有很好的动手能力。"]
[20,"牛艳青","副教授","灰组分对碱金属结渣特性研究","专题研究","国家重点项目","生物质作为CO2零排放的清洁可再生能源正得到日益广泛的应用，但其燃烧过程中的结渣问题严重制约电站安全运行。生物质燃烧过程中高含量的碱金属盐（特别是KCl和K2SO4）是结渣的重要诱因之一。因此有必要对生物质燃烧过程中碱金属结渣特性进行深入研究，揭示不同灰组分对碱金属结渣特性的影响，从而为生物质选择、组合搭配与结渣预测提供理论依据。","1.调研国内外对生物质燃烧过程中KCl和K2SO4的生成特性及碱金属诱导结渣的研究现状，完成英文文献翻译；2.在一维沉降炉内，研究不同灰组分（SiO2，Al2O3，CaO，K2O）对碱金属结渣特性影响；3.对固态生成物中K的存在形式进行检测，获得比较完整的结渣机理，并获取定量的动力学指导参数。","热模块学生,有较强的专业理解能力,对固体燃料清洁高效利用基础的实验研究有足够的兴趣， 且具有很好的动手能力。"]
[21,"牛艳青","副教授","Fe-Cr合金碱金属腐蚀机理研究","专题研究","国家重点项目","准东煤与生物质作为重要的能源资源，在燃烧过程中，碱金属导致Fe-Cr合金受热面严峻的高温腐蚀。因此,研究Fe-Cr合金烟气条件下的碱金属高温腐蚀，对准东煤/生物质锅炉安全运行具有重要意义。同时，碱金属高温腐蚀机制的研究与阐明，有利于在实际应用中指导锅炉制造过程中各搜热面材料的选择。","1.调研国内外对高温腐蚀研究进展；并就碱金属氯化物与硫酸盐导致的高温腐蚀进行着重关注，完成英文文献翻译；2.搭建相应的实验台，进行相关实验研究；3.基于试验，阐明燃烧过程中Fe-Cr合金碱金属高温腐蚀的详细影响机制，并提出抑制碱金属高温腐蚀的对策。","热模块学生,有较强的专业理解能力,对固腐蚀特性的实验研究有足够的兴趣， 且具有一定的动手能力。"]
[22,"赵钦新","教授","燃煤电厂烟气再热器热工设计及软件编制","工程设计","国家重点","燃煤电厂烟气经过湿法FGD系统洗涤后，温度降至45～55℃，为湿饱和状态，这种净烟气如果直接排放会引起烟气抬升的扩散能力降低、污染物排放以及对后续设备产生腐蚀。因此，在烟气脱硫系统中，通常在脱硫塔后设置烟气再热器，利用从锅炉来的原烟气对净烟气加热至80℃以上，然后再排入大气。烟气再热器结构设计、材料选型及复合型低温腐蚀是该技术需要解决的关键技术，不仅培养学生综合熟练运用材料、流动及传热、化学等交叉学科理论知识的能力，还可培养学生实际结构、计算机编程等工程设计能力。","（1）根据任务要求进行燃煤电厂烟气再热器技术进展进行调研，完成英文文献翻译；\n（2）完成特定机组烟气再热器系统、材料选型及结构设计，完成特定机组烟气再热器热工计算；\n（3）完成特定机组烟气再热器的结构设计优化；\n（4）编制特定机组烟气再热器计算软件编制。                   关键词：烟气再热器；结构设计；热工设计；软件编制；","具有良好热工计算及计算机编程能力，非交大推荐研究生的学生"]
[23,"赵钦新","教授","过氧化氢催化氧化脱硝实验研究","综合实验","校外协作","NOx是导致酸雨、光化学烟雾和臭氧枯竭的主要气体污染物。选择性催化还原（SCR）作为一种成熟的脱销工艺被广泛应用于燃煤电厂，其正常运行时所需要的烟气温度为320-380℃，但该条件难以满足工业锅炉的工况（烟气温度120-180℃）。因此开发新型脱硝工艺是现在的主要研究方向，湿法洗涤烟气具备协同脱除NOx、SO2和汞的功能，采用过氧化氢作为湿法洗涤烟气的氧化剂具有廉价、环保且易操作的优势，但在常规条件下过氧化氢难以生成强氧化中间自由基（羟基），因此探索合适的操作条件和高效催化剂成为研究该工艺的关键，该研究可以帮助学生迅速灵活使用材料、化学基础理论知识，还可以培养学生搭建实验平台、操作各项实验分析仪器的能力。","（1）根据任务阅读文献设计合适的反应器并寻找高效催化剂的制备方法，完成英文文献翻译；\n（2）研究不同实验工况（温度、过氧化氢浓度和烟气与过氧化氢气液比）对脱硫脱硝性能的影响；\n（3）研究不同制备方法和不同类型催化剂对污染物脱除效果的影响。（4）确定最佳污染物脱除效率下的反应工况，在此基础上与SCR和SNCR做经济学分析。                  关键词：过氧化氢；湿法脱硫脱硝；催化剂；经济性分析；","具有化学及动手操作能力","A25",2120301171,"孙苑"]
[24,"赵钦新","教授","新型烟气冷凝换热器及污染物协同脱除技术综合设计","专题研究","校外协作","我国已有200多台燃煤电厂的排烟温度已经降低到90℃，实现了污染物协同治理关键技术进步，但是，随着环保标准日趋严格，排放指标逐步收紧。经过对热力系统优化和材料选型的进一步研究，将燃煤电厂的排烟温度减低到更低温度已成为可能，本研究基于最新专利技术采用新型抗腐蚀换热器将酸性气体进行初级冷凝，可以明显减少脱硫塔污染物脱除的压力和能耗,本研究不仅培养学生综合熟练运用材料、流动及传热、化学等交叉学科理论知识的能力，还可培养学生实际工程结构创新设计能力。","（1）根据任务要求进行燃煤电厂烟气冷凝换热器技术进展进行调研，完成英文文献翻译；\n（2）完成特定机组烟气冷凝换热器结构设计，完成特定机组冷凝换热器热工计算；\n（3）完成特定机组烟气冷凝换热器的结构设计优化；\n（4）完成特定机组烟气冷凝换热器的污染物协同脱除综合技术研究。                   关键词：烟气冷凝换热器；结构设计；热工设计；污染物协同脱除。","具有高效换热器创新设计能力"]
[25,"赵钦新","教授","工业锅炉热工设计建模及计算方法标准化建设","专题研究","国家重点","长期以来，我国电站锅炉热工计算标准长期沿用苏联标准，而层燃链条、循环流化床、燃油燃气、生物质燃烧等工业锅炉一直缺少标准化计算方法，严重迟滞了我国工业锅炉技术创新及规模化发展，也阻碍了我国相关工业锅炉企业技术创新和技术进步，因此有必要开展我国工业锅炉热工设计建模及计算方法标准化建设研究，希望通过学生运用基础理论知识调研和研究目前工业锅炉热工设计标准计算方法发展的瓶颈和障碍，提出建模思想，为工业企业设计方法和标准建设提出建议。","（1）根据任务要求对目前我国工业锅炉热工计算方法及标准体系进行全面调研，完成英文文献翻译；\n（2）完成特定燃烧方式的工业锅炉热工标准方法的建模和分析工作；\n（3）提出特定燃烧方式的工业锅炉热工计算方法，形成标准；\n（4）提供特定燃烧方式的工业锅炉热工计算方法案例演算。                   关键词：工业锅炉；热工设计；计算方法；标准。","具有理论计算和分析建模的能力"]
[30,"王学斌","副教授","碱金属硫化和硅铝系添加剂对生物质高温燃烧微细颗粒物排放的影响","专题研究","国家重点项目","被广泛认为CO2零排放的生物质燃料燃烧过程中，可形成大量的富集碱金属的亚微米级甚至纳米级的气溶胶颗粒物，该类维系颗粒物易富集痕量有害组分，对人体危害巨大，并且还是导致燃烧设备受热面沾污的重要原因。研究表明在生物质燃烧过程中改变S/Cl比以及添加硅铝系物质均会对颗粒物的排放特性产生巨大影响，S的加入会改变细颗粒物的化学组成，而硅铝系的加入则可能会显著减少碱金属盐气溶胶的形成。本题目的开展将从机理上掌握含硫和硅铝系物质添加后对生物质燃烧颗粒物排放特性的影响机理。","完成英文文献翻译，利用已有的沉降炉燃烧系统及相应的微量给粉和颗粒物取样装置，对在含硫物质或硅铝系组分掺烧条件下生物质高温燃烧的细颗粒物排放特性开展研究；并在碱金属挥发-捕捉实验平台上对含硫和硅铝系添加剂的影响进一步开展实验，以对相关机理进行深入的揭示。","具备较强的实验动手和数据分析能力。","联培21",2120301285,"彭雨薇"]
[31,"王学斌","副教授","富氧燃烧模式下的炉膛水冷壁高温腐蚀机理研究","专题研究","省部级或学校科研任务","富氧燃烧目前被认为是控制燃煤CO2排放较为有效的主要技术，但常规富氧燃烧过程中由于采取烟气再循环模式导致烟气及炉膛内的腐蚀性组分的浓度剧增，水冷壁的高温腐蚀风险增大。因此，对富氧燃烧模式下炉膛水冷壁高温特性的认知是富氧燃烧模式下锅炉的安全运行的关键问题。","完成英文文献翻译，在已有的腐蚀试验平台上进行变气氛条件下几种典型水冷壁材料在富氧燃烧模式下的腐蚀特性测试试验，通过对腐蚀后的样品进行多种物理化学表征，并耦合数学模型计算，揭示富氧燃烧模式下水冷壁高温腐蚀与常规气氛的差异性。","具备较强的实验动手和数据分析能力，以及一定的编程计算能力。","A23",2120301084,"郑宇龙"]
[32,"王学斌","副教授","生物质成型燃料固定床燃烧过程中颗粒相和气相污染物的排放特性研究","专题研究","省部级或学校科研任务","生物质成型燃料由于其较高的发热量和较低的运输成本，并能在常见的燃烧设备中替代燃煤，近年的应用规模越来越大。市场上普遍认为生物质燃料的污染物排放很低，但是我们前期调研和预研发现实际生物质燃烧过程中细颗粒物和部分气相污染物的排放浓度并不低。目前生物质成型燃料已经越来越多的被用于小型炉具以及炉排等燃烧设备，而对该类固定床式燃烧设备中生物质成型燃料的颗粒相和气相污染物的排放特性和形成机理的研究较少。","完成英文文献翻译，利用已经建设好的气固解耦热解和燃烧反应系统，对现有的三种典型的成型燃料在不同的反应气氛下的气相和颗粒相污染物进行全面的测量。利用在线烟气分析仪或吸收法测量气相污染物，利用分级颗粒和总颗粒物取样系统测量颗粒相分布，并对获取的颗粒相的理化特征进行多手段的表征。考虑的因素包括燃料种类、一级热解和二级燃烧温度、气相停留时间及配风等因素的影响。","具备较强的实验动手和数据分析能力。","联培21","2120301281","朱栋琦"]
[33,"王学斌","副教授","生物质热化学转化过程中氮的迁徙机理研究","专题研究","省部级或学校科研任务","生物质被认为是一种CO2零排放的燃料，貌似清洁，但实际生物质中的氮含量与煤相当，前期研究已表明生物质高温燃烧过程中释放的NOx并不低。因此，研究生物质热化学转化过程中氮的迁徙机理对含氮污染物的控制具有重要意义。根据对已有文献文献的调研，目前对生物质高温燃烧和热解过程中含氮组分的释放特性和转化机理的认识仍有所欠缺。","完成英文文献翻译，利用热裂解仪-质谱联用和高温连续给料反应系统研究典型的生物质(包括秸秆、木屑、烟叶和烟秆等)在热解和燃烧过程中氮的迁徙机理。研究考虑的因素除燃料种类外，还包括温度、混合煤样种类和负载金属离子的影响。","具备较强的实验动手和数据分析能力。","A26",2120301199,"田甜"]
[26,"谭厚章","教授","硅铝基氧化物捕捉气相碱金属行为研究","专题研究","国家级项目","准东煤是我国最大的整装煤田。但高钠煤燃烧造成的沾污、结焦是一直没有得到很好解决的难题。本课题通过实验,研究准东煤燃烧过程中硅铝基氧化物捕捉气相碱金属的行为。","1.进行相关技术文献查询，提交有关添加剂捕捉气相碱金属的相关报告，完成英文文献翻译；2.两段立式加热炉试验台上开展碱金属气化特性研究；3.开展硅铝基氧化物对气相碱金属的捕捉行为研究；4.撰写毕业论文","分析能力动手能力强","新疆联培21班",2120301290,"高国芮"]
[27,"谭厚章","教授","生物质燃烧过程中受热面结渣行为的数值模拟","专题研究","国家级项目","生物质含有较高含量的碱金属元素，燃烧过程中会以气相形式释放，随烟气温度降低以不同形态在受热面表面冷凝，诱发并加剧壁面灰颗粒结渣。本课题拟采用CFD流体模拟软件，研究不同粒径、不同管排横向与纵向截距、不同入射速度等因素对颗粒撞击效率的影响，同时建立考虑惯性撞击、热泳力、布朗力、重力等作用力的颗粒运动方程，基于生物质灰成分建立考虑灰颗粒粘附与反弹作用的壁面结渣增长数学模型。","1.大量查阅与总结相关文献，提交国内国外针对受热面结渣行为模拟方法的综述，完成英文文献翻译；2.熟悉与了解CFD软件数值模拟的方法，掌握相关UDF的编写方法；3.对研究对象进行数学建模与网格划分，研究不同因素对灰颗粒沉积行为的影响；4.撰写毕业论文","对CFD流体软件有一定的了解；拥有较强的C语言编程能力","能动A24",2120301099,"刘鹤欣"]
[28,"谭厚章","教授","生物质热解气化碳烟形成机理","专题研究","国家级项目","碳烟颗粒是碳氢燃料在富燃料缺氧条件时产生，其会显著影响炉膛辐射，降低火焰温度，最后排放到大气中形成PM2.5还会对人体产生危害。目前碳烟颗粒物的研究主要集中在气体及液体燃料，有关固体燃料的碳烟形成研究很少。本课题通过实验研究生物质热解气化时碳烟的形成及影响因素，为固体燃料碳烟的形成积累基础数据。","在一维沉降炉上实现生物质的热解气化，收集气化碳烟、热解气、焦油三相产物，对其进行理化分析，探索生物质在热解气化过程碳烟的形成，完成英文文献翻译。","分析能力动手能力强","能动A22","2120301062","白胜杰"]
[29,"谭厚章","教授","SCR脱硝过程中硫酸氢氨气溶胶的脱除特性研究","专题研究","国家级项目","脱硝过程中伴生硫酸氢铵引起的空预器堵灰、换热效率下降、低温腐蚀加重问题尤为严重。烟气温度在230oC以下，烟气中的SO3会与逃逸氨发生化学反应生成硫酸氢氨和硫酸铵，硫酸氢氨的沸点350oC，熔点147oC，在空预器冷段和中温段常规设计120-230oC区间极易以气溶胶的形式存在，明显增加灰颗粒的粘附能力，造成空预器堵塞，运行阻力增加。本课题通过实验，研究脱硝过程中硫酸氢铵气溶胶的脱除行为。","1.进行相关技术文献查询，提交有关硫酸氢铵气溶胶脱除方式的综合报告；2.自主设计并搭建硫酸氢氨脱除实验台；3.开展硫酸氢氨气溶胶脱除行为的实验研究；4.完成英文文献翻译，撰写毕业论文","具有较强的数据分析能力；实践动手能力强","能动A22",2120501085,"萧嘉繁"]
[34,"李娜","副教授","喷涂过程中牛顿流体与非牛顿流体与移动平面作用的模拟","专题研究","自选","液滴与干燥平面的相互作用在很多工业应用上具有重要影响，如喷涂，喷雾冷却，喷墨打印，农药喷洒等。对于喷涂过程，最主要的目标是更多的液体停驻与固体表面之上。LB Foster 公司计划利用安装在火车上的喷嘴向铁轨上喷涂液体摩擦改性剂来减少铁轨磨损，从而提高火车的动力经济性，这种液体是一种剪切变稀的非牛顿流体。","研究喷涂过程及提高喷涂效率，完成英文文献翻译，本项目计划利用Fluent对此过程进行模拟，用干燥移动平面与喷嘴的相对运动代替火车和铁轨的相对运动，先对牛顿流体喷涂过程模拟再对非牛顿流体过程模拟，从结果中分析提高喷涂效率的方案，避免材料和能源浪费。",null,"A26",2120301188,"王鹏越"]
[35,"李娜","副教授","电站锅炉水冷壁变形的数值模拟","专题研究","国家级项目","使用ANSYS软件对电站锅炉的水冷壁在热负荷作用下的变形进行数值模拟，获得影响水冷壁变形的规律。","1、学习ANSYS软件的使用，完成英文文献翻译；2、对单片水冷壁的变形进行有限元模拟；3、对整体炉膛变形进行数值模拟；4、寻找削弱水冷壁变形的措施。",null,"A21"," 2120301006","敖运进"]
[36,"李娜","副教授","应力、气氛和固体对钢材高温腐蚀的交互作用研究","专题研究","国家级项目","使用高温管式炉，模拟高温环境，通入腐蚀性气体，并在刚才表面附着腐蚀性盐类，研究钢材的腐蚀情况。","1、完成英文文献翻译，建立模拟气相和固相同时进行高温腐蚀的试验系统；2、对不同温度、不同应力条件、不同气氛、不同盐类条件下高温腐蚀进行研究；3、重点探讨应力、气氛和盐类的交互作用对高温腐蚀速率的影响。",null,"A24","2121502015","宁致远"]
[37,"李娜","副教授","气态汞单质的液相吸收传质系数的实验测定","专题研究","国家级项目","使用沉降液膜实验系统，研究使用次氯酸钙溶液吸收气体汞单质的传质系数，并训练学生的实验动手能力和独立完成科研项目的技能。","1、设计并建造沉降液膜实验系统，完成英文文献翻译；2、根据相关的化学反应原理，测试系统对烟气中Hg的脱除能力；3、精确测量气态汞进入液相的速率；4、获得单位面积上汞元素的传质系数，并获得关联式。",null," A23"," 2120301092","冯斌"]
[38,"周屈兰","教授","电站锅炉水冷壁变形的实验研究","专题研究","国家级项目","建造实验系统，对电站锅炉的水冷壁在热负荷作用下的变形进行实测，获得影响水冷壁变形的规律。","1、建造电站锅炉水冷壁变形试验台，完成英文文献翻译；2、使用小型燃烧器对水冷壁热负荷进行实验模拟；3、测量整体炉膛变形；4、寻找削弱水冷壁变形的措施。",null,"A24",2120101041,"魏琳"]
[39,"周屈兰","教授","复合催化剂催化CH4/CO/H2脱除N2O/NO/NO2研究","专题研究","国家级项目","制备复合型催化剂，对催化CH4/CO/H2脱除N2O/NO/NO2进行实验，并测试催化剂的表面形貌，分析催化机理。","1、制备复合型的催化剂，完成英文文献翻译。2、进行催化剂的负载。3、研究催化CH4/CO/H2脱除N2O/NO/NO2的效率。4、对催化剂表面形貌进行表征，并分析催化的机理。",null,"B22",2120201084,"宋鹤群"]
[40,"周屈兰","教授","紫外光和静电场强化Ca（ClO）2溶液脱氮的实验研究","专题研究","国家级项目","使用微型喷雾系统，研究使用紫外光和静电场协同Ca（ClO）2溶液强制氧化并吸收烟气中NO/NO2的性能。","1、设计并建造微型喷雾实验系统，完成英文文献翻译；2、根据测试系统对烟气中NO/NO2的脱除能力；3、重点研究脱除效率，以及紫外光和静电场对脱氮性能的影响规律。",null,"A22"," 2120301078","温渡"]
[41,"周屈兰","教授","复合胺砜溶液吸收CO2/SO2/NOx传质系数的实验测定","专题研究","国家级项目","使用沉降液膜实验系统，研究使用复合胺砜溶液吸收CO2/SO2/NOx的传质系数，并训练学生的实验动手能力和独立完成科研项目的技能。","1、设计并建造沉降液膜实验系统，完成英文文献翻译；2、配制复合胺砜溶液，并对CO2/SO2/NOx；3、精确测量CO2/SO2/NOx进入液相的速率；4、获得单位面积上CO2/SO2/NOx的传质系数，并获得关联式。",null,"A23"," 2120301087","强磊"]
[42,"邓磊","讲师","颗粒物对硫酸酸雾的吸附特性实验研究","综合实验","学校科研任务","        目前我国空气污染严重、火电厂烟气排放标准日益严苛，因此建立新型高效的烟气处理系统也迫在眉睫。本课题针对烟尘颗粒对硫酸酸雾的吸附特性进行实验研究，以期对灰硫比以及除尘器进口参数的选取提供依据及支撑，为建立适应我国国情的低低温烟气处理系统、达到多污染物协同脱除做出贡献。","    阅读中外文相关文献，完成英文文献翻译，搭建烟尘颗粒吸附硫酸酸雾的实验台，研究各因素对硫酸酸雾吸附特性的影响；利用ICP等先进测试仪器进行测量，并依据实验结果给出研究结论。","动手能力强并对实验研究有兴趣的学生。"]
[43,"王树众","教授","蓝藻水热液化制取生物油实验研究及优化","专题研究","校外协作项目","由于化石能源的不可再生性以及温室气体对环境的破坏，开发一种新型“绿色能源”迫在眉睫，生物柴油作为典型的“绿色能源”也成为近年来的研究热点。大力发展生物柴油对我国经济可持续发展、能源储备、环境保护等方面都具有重要意义。水热液化反应能将生物质内的脂肪、蛋白质等转化为生物油，极大提高生物油产率，尤其适用于含水率高的生物质处理，可以在获得高转化率、产油率的同时避免干燥和蒸馏过程能耗，成为当今能源领域极具发展潜力的研究热点。本课题研究了蓝藻水热液化制取生物油反应，并对反应条件对蓝藻产油率的影响进行了探讨，得出蓝藻在水热液化条件下达到最佳产油率的反应条件，对反应后的油相产物和水相产物进行分析，并对过程进行优化研究，为进一步利用蓝藻制取生物油提供科学依据。\n目前此领域研究相对匮乏，本课题的目的是将水热液化技术与蓝藻制油相结合，探索出高效，经济的、环保的可再生能源制备方法。","（1） 当前蓝藻制备生物油技术原理、特点和现状分析综述，完成英文文献翻译；\n（2） 实验方案设计；\n（3） 蓝藻水热液化制取生物油实验和过程优化研究\n"]
[44,"王树众","教授","甲醇超临界水热燃烧机理研究","专题研究","校外协作项目","超临界水热燃烧是指燃料和氧化剂在超临界水环境中发生快速氧化燃烧反应的过程，是一种超临界水稀释的超高压燃烧。该过程通过高压燃烧实现与高压流体的直接接触式换热，并利用超临界水独特的溶剂特性和传热传质特性使常规难氧化/燃烧/降解的有机物迅速反应，在高浓度有机废液/污泥的无害化处理和资源化利用、稠油热采、深井热裂钻等领域有着广阔的应用前景。\n“高压”、“超临界水环境”两个特点使燃料超临界水热燃烧的着火特性、火焰稳定特性、产物分布特性都不同于常规燃烧，对其机理的研究对设计高效、清洁、稳定、安全的超临界水热燃烧装置的有着重要的指导意义。本课题旨在从简单燃料甲醇着手，从基元反应机理、流动传热传质规律等方面研究，揭示甲醇的超临界水热燃烧机理。","（1） 国外有关文献综述，完成英文文献翻译；\n（2） 建立甲醇超临界水热燃烧条件下的基元反应模型；\n（3） 不同压力、燃料浓度条件下甲醇的着火过程模拟；\n（4） 不同氧化剂、燃料浓度条件下基元反应路径及主要产物分析；\n（5） 不同燃烧器结构下流动机制对火焰稳定性的模拟研究；\n"]
[45,"王树众","教授","超临界水/CO2二元复合驱替对稠油流变特性影响的研究","专题研究","校外协作项目","石油是国家生存和发展不可或缺的战略资源， 2014年上半年我国石油对外依存度高达59.7%，石油安全受到非常严峻的考验。此外，石油是一种非可再生资源，大部分油田已经进入高含水开发期，有一部分已经进入石油开发的中后期，投入产出比低，经济效益差。稠油作为一种非常规石油资源越来越受到人们的重视。估计探明的稠油储量至少是已知常规原油储量的三倍，我国稠油预测资源量约为197×108t。目前已有新疆油区、辽河油区、胜利油区和河南油区四大稠油开发生产区。\n目前比较成熟的热采稠油技术主要有蒸汽吞吐、蒸汽驱、蒸汽辅助重力泄油（SAGD）等。但存在含水率上升快，递减率大，原油采收率低、经济效益差等问题。稠油溶解CO2后，可降低原油粘度、残余油饱和度、界面张力，从而改善原油的流动特性，提高采油率。水蒸气与CO2具有协同增产作用。\n本课题研究的目的就是充分结合超临界水优良的理化特性与CO2对采油的增产效应，深入探究超临界水与CO2二元复合驱替对稠油流变特性的影响，分析其增产机理、增产效果，并对该技术进行经济性评价。","（1）水蒸气/CO2二元复合驱替稠油技术的国内外文献查阅及技术现状综述，完成英文文献翻译；\n（2）进行室内试验和数值模拟研究超临界水/CO2二元复合驱替对稠油流变特性的影响；\n（3）增产机理与增产效果分析；\n（4）技术经济性评价。\n"]
[46,"王树众","教授","超临界水热合成制备TiO2纳米颗粒","专题研究","校外协作项目","纳米金属氧化物或金属粉体是重要的工业产品，与普通粉体相比，具有更优越的性能，如大的比表面积、界面效应、量子效应和量子隧道效应等。纳米TiO2在废水处理、化妆品、涂料、塑料等行业都有广泛的应用。传统的纳米TiO2粉体制备方法具有生产周期较长、颗粒粒径大、需使用剧毒的有机溶剂等缺点。因此，探索以水为反应介质的绿色、高效纳米金属或金属氧化物粉体制备技术具有重要意义。\n超临界水热合成制备纳米金属氧化物或金属技术具有工艺流程简单、反应效率高、产物性质稳定、可方便地通过控制反应参数调节产物粒径分布，以及整个制备过程绿色无污染等突出优势。其大规模应用必将带来纳米金属或金属氧化物粉体制造产业的革命性进步，推动我国纳米科技的可持续发展。\n本课题研究目的是针对纳米二氧化钛粉体的超临界水热合成制备过程的实验研究，探究反应工艺参数对产物粒径分布的影响规律、有机配体防纳米粉体团聚的作用机理，制备出纳米颗粒粒径分布均匀的纳米TiO2粉体。","（1） 超临界水热合成制备纳米颗粒的国内外文献查阅及技术现状综述，完成英文文献翻译；\n（2） 试验方案设计；\n（3） 超临界水热合成制备TiO2纳米颗粒试验研究和产物分析；\n（4） 技术可行性及经济性分析。\n"]
[47,"王树众","教授","用于地热能开发的巨型热管设计","专题研究","校外协作项目","地热资源是一种清洁可再生的资源，且具有易开发、运行费用低、清洁等优点。目前最普遍的开采地热能的方式是利用地热井抽取地热水，然后用于供暖或发电。这种开发利用方式存在一些问题，首先，由于地热水矿化度较高，导致腐蚀和结垢，影响设备的使用寿命和系统运行的稳定性；其次，由于回灌率低，导致了热水资源枯竭、热污染、地面沉降等问题；另外，地热井抽水开发地热能受到地理位置的限制，由于这种方式需要抽取地热水，无法提取无水或缺水干热地质结构的热能。\n巨型热管开采地热能系统，只提取热储热量，不和热储层进行任何的物质交换，属于环境友好型系统。换热工质被封闭在热管中，不与地层和地热水接触，避免了腐蚀和结垢问题，使得系统运行稳定。此地热开发系统适用性强，不受地热水资源所处地理位置的限制，无水的干热岩开发也可以利用此系统。\n本课题的研究目的就是针对地热能利用的巨型热管的开发设计，形成先进可行的巨型热管技术方案，保证热管的连续稳定运行。","（1）热管的国内外文献查阅及技术现状综述，完成英文文献翻译；\n（2）地热能巨型热管技术方案、热管工质的性质分析、热管与地层的换热机理、系统控制分析研究；\n（3）针对河北省深泽县（热资源热储层段大致为1300～1500，热水温度65℃）地热供暖用巨型热管方案的设计－热管尺寸、工质的选择、热力计算、热管内部的压降计算，相应的CAD图纸绘制；\n（4）换热特性、蒸汽和冷凝液的阻力特性分析；\n（5）技术经济性评价。\n"]
[]
[]
[]
[]
["题目类型（分为三类）：   工程设计        专题研究       综合实验"]
["题目来源（分为六类）：    国家重点项目            省部级或学校科研任务         校外协作项目           .实验室建设            就业所在单位项目            自选           "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}