{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,11],[37,0,37,8],[38,0,38,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["能源与动力工程学院2016届本科生毕业设计（论文）题目"]
["       单位： 压缩                                                                                                                                                                                                             日期： 2015年 12 月 1 日"]
["序号","指导教师","职称","题      目","题目        类型","题目        来源","题目的目的、意义","主要工作内容（具体）","对选报学生知识、能力或其他方面的要求","学 生 选 题"]
[{"$nulls":9},"班 级","学 号","姓 名"]
[1,"冯全科","教授","5000/35型氧气单螺杆压缩机设计","工程设计","省部任务","为海下注气燃爆驱油设计特殊要求的单螺杆压缩机，属于创新项目，为海上石油采收提供所必须的装备设计图纸，可全面提升学生的工程综合分析能力，设计和计算能力、论文和科研报告编撰能力","了解海上人员和设备工作条件，考察海上采油平台，提出设计方案，完成热动力计算，根据现有的相似实物和相近参考图纸，设计氧气注气单螺杆压缩机的总图，翻译外文资料，编写毕设说明书。"]
[2,"冯全科","教授","150/40型石油气单螺杆压缩机设计","工程设计","校外协作项目","为我国石化炼厂设计大流量和高压力的尾气压缩机，解决石油炼厂的工程急需，可有效提升学生的工程综合分析能力，设计计算能力，论文报告编撰能力。","了解熟悉海上人员和设备的工作条件，考察海上采油平台。完善压缩机的设计输入条件，根据现有的相似实物和相近参考图纸，完成总图设计，完成热力动力计算，完成英文资料翻译，写出计算说明书。"]
[3,"冯全科","教授","螺杆压缩机新型喷液技术研究与试验","专题研究","校外企业项目","现有的单双螺杆压缩机采用圆孔喷液，压缩机腔内换热不良，本项目采用液帘式喷液孔口，通过实验研究，以大大改善喷液冷却效果，提高压缩机的节能效果，同时可有效训练学生的科研和实验技能，论文和科研报告编撰能力等。","了解喷液冷却研究的国内外发展，阅读英文文献，提出理论分析和实验的技术路线、实验方案，联合研究生完成实验台建设和实验工作。分析实验结果，写出实验研究论文或实验研究报告"]
[4,"余小玲","副教授","冰箱压缩机吸气过热研究","专题研究","自选","对于冰箱压缩机，吸气过热问题使压缩机排气温度升高，制冷系统的cop下降。通过对该问题进行分析，使学生了解冰箱压缩机设计，运用传热、流体基础知识对工程传热问题进行分析。","1、查阅文献，熟悉冰箱压缩机结构，了解吸气过热分析方法；2、进行压缩机热力过程计算，确定压缩机热源，进行内部温度场分析，确定吸气过热度，并提出改进吸气过热措施；3、绘制气缸部件装配图；4、撰写毕业论文。"]
[5,"余小玲","副教授","单螺杆烟道气压缩机设计","工程设计","自选","将烟道气增压至21MPa，再注入海底驱油是海底采油的有效方式。压缩机采用单螺杆-往复串联工作比之采取多级往复机可以显著降低机组的重量、体积。本选题为低压级喷油单螺杆压缩机设计，进气压力0.1MPa，排气压力为3MPa。旨在使学生熟悉回转压缩机的设计方法，培养学生进行工程设计的能力。","1、查阅文献，了解烟道气驱油的现状，以及烟道气压缩机现状；2、了解新型单螺杆压缩机齿形，进行喷油单螺杆压缩机的热力计算；3、完成主要零部件图纸设计；4、撰写毕业论文。"]
[6,"余小玲","副教授","两级高压往复式烟道气压缩机设计","工程设计","自选","将烟道气增压至21MPa，再注入海底驱油是海底采油的有效方式。压缩机采用单螺杆-往复串联工作比之采取多级往复机可以显著降低机组的重量、体积。本选题为高压级两级往复式压缩机设计，进气压力为3MPa，排气压力为21MPa。旨在使学生熟悉往复式压缩机的设计方法，培养学生进行工程设计的能力。","1、查阅文献，了解烟道气驱油的现状，以及烟道气压缩机现状；2、进行往复式压缩机的热动力计算；3、完成主要零部件图纸设计；4、撰写毕业论文。"]
[7,"余小玲","副教授","126kV/2750A高电压真空断路器传热优化设计","工程设计","校外协作项目","高压真空断路器是高压输电的关键设备。对高电压真空断路器的发热、传热规律进行研究，旨在提高高压真空断路器的传热性能，为其正常工作提供保障。通过该设计，提高学生对流动换热基础理论的实际运用能力，掌握工程传热的计算、分析方法。","1、查阅文献，了解高压真空断路器的结构和工作原理。2、对高压真空断路器的发热、传热规律进行模拟研究。3、设计断路器使用的散热器，并优化其散热性能。4、绘制高压断路器主要零件图及装配图，撰写论文。",null,"能动b21",null,"韩悦"]
[8,"吴华根","副教授","螺杆转子型线设计计算研究","专题研究","自选 ","培养学生利用所学知识分析和解决实际工程问题的能力，通过编制设计计算程序，培养学生对所学专业知识和基础知识的应用能力，掌握螺杆转子设计的一般方法。","1. 阅读相关文献资料；\n2. 根据设计参数，进行初步计算；\n3. 进行转子型线的综合设计计算；\n4. 开发基本型线结构设参数计软件。","1、回转压缩机课程；2、具有较好的高等数学应用能力；3、熟练使用程序开发软件。"]
[9,"吴华根","副教授","小型制冷压缩机进气流场计算","专题研究","校外协作项目","通过对小型制冷压缩机三维结构建模，利用fluent或者其他流场计算软件对压缩机进气流场进行计算和分析，培养学生对本专业领域的软件应用能力，并加深对本专业学习内容的了解，掌握压缩机流场计算的一般方法。","1. 阅读相关文献资料；\n2. 进行压缩机三维建模；\n3. 进行进气流场的有限元计算和分析；\n4. 完成毕设论文。","1、学过压缩机课程；2、会使用三维建模软件；3、能较熟练使用某个有限元计算软件。","能动b22",null,"秦天怡"]
[10,"吴华根","副教授","压缩机进气消声器声学特性计算","专题研究","校外协作项目","通过对压缩机用消声器三维结构建模，利用声学计算软件对压缩机用消声器进行声学特性的计算和分析，培养学生对本专业领域的软件应用能力，并加深对本专业学习内容的了解，掌握压缩机降噪的一般方法。","1. 阅读相关文献资料；\n2. 进行消声器三维建模；\n3. 进行声学特性的有限元计算和分析；\n4. 完成毕设论文。","1、学过压缩机课程；2、会使用三维建模软件；3、能较熟练使用声学有限元计算软件。"]
[11,"吴华根","副教授","吸声材料的消声特性试验研究","综合实验","自选 ","通过对吸声材料的消声特性试验研究，明确吸声材料对于消声频段的适用性，培养学生对本专业领域的试验测试能力，并加深对本专业学习内容的了解，掌握压缩机测试的一般方法。","1. 阅读相关文献资料；\n2. 进行试验台规划和搭建；\n3. 进行试验研究，并整理结果、进行分析；\n4. 完成毕设论文。","1、学过压缩机课程；2、具有较强的动手能力；3、能学习和使用测试仪器。"]
[12,"畅云峰","副教授","LG50/1无油螺杆空气压缩机设计","工程设计","校外协作项目","设计螺杆式无油低压螺杆压缩机主机。通过设计，熟悉工程设计的基本流程，使学生融汇所学工程类基本知识，强化工程设计的基本技能。","复习螺杆压缩机原理、机械设计、工程制图等课程；热力计算；总体方案设计及总装配图；主要零件工程图；主要零件强度校核。编写设计说明书。","能动学院，已修回转式压缩机课程的学生。"]
[13,"畅云峰","副教授","LG100/0.5无油螺杆空气压缩机设计","工程设计","校外协作项目","设计螺杆式无油低压螺杆压缩机主机。通过设计，熟悉工程设计的基本流程，使学生融汇所学工程类基本知识，强化工程设计的基本技能。","复习螺杆压缩机原理、机械设计、工程制图等课程；热力计算；总体方案设计及总装配图；主要零件工程图；主要零件强度校核。编写设计说明书。","能动学院，已修回转式压缩机课程的学生。"]
[14,"畅云峰","副教授","小型太阳能蒸汽ORC发电系统设计","工程设计","校外协作项目","设计用于太阳能集热器产200-300kg/h,常压水蒸气的ORC发电系统。通过熟悉相关标准、查阅资料、设计计算、工程制图等环节，使学生融汇所学热能类和工程类知识、掌握工程设计的一般流程和基本技能。","查阅资料，熟悉ORC流程；\n根据流程计算，确定膨胀机的进气量、内容积比等基本参数；整体方案设计（压缩机本体、进排气系统等）；主要零部件设计；动力计算、主要件强度校核。编写设计说明书。","能动学院学生。"]
[15,"畅云峰","副教授","太空站用co2回收用真空/压缩泵设计","工程设计","校外协作项目","设计用于太空站二氧化碳回收的真空/压缩泵。通过熟悉相关标准、查阅资料、设计计算、工程制图等环节，使学生融汇所学热能类和工程类知识、掌握工程设计的一般流程和基本技能。","复习活塞压缩机原理、机械设计、工程制图等课程；热力计算；总体方案设计及总装配图；主要零件工程图；主要零件强度校核。编写设计说明书。","能动学院，已修活塞式压缩机课程的学生。"]
[16,"邢子文","教授","1m3/min喷水螺杆空气压缩机设计","工程设计"," 校外协作项目","课题的完成有助于提高我国喷水螺杆空气压缩机的设计水平。在完成课题的过程中，学生将能够综合应用本学科的基础理论和专业知识，解决实际问题，并提高工程设计和独立工作能力。","主要内容包括确定设计参数、热力计算、吸排气孔口计算、计算轴承负荷、绘制压缩机总装图和典型零件图、编制设计计算说明书和翻译外文资料等。",{"$nulls":3},"卢家伦"]
[17,"邢子文","教授","160m3/h半封闭螺杆制冷压缩机设计","工程设计"," 校外协作项目","课题的完成有助于提高我国螺杆制冷压缩机的设计水平。在完成课题的过程中，学生将能够综合应用本学科的基础理论和专业知识，解决实际问题，并提高工程设计和独立工作能力。","主要内容包括确定设计参数、热力计算、吸排气孔口计算、计算轴承负荷、绘制压缩机总装图和典型零件图、编制设计计算说明书和翻译外文资料等。"]
[18,"曹锋","教授","跨临界CO2热泵系统及控制方法研究","专题研究","自选","通过对跨临界CO2热泵系统的流程设计及计算模拟，使学生综合基础及专业课知识，对制冷系统循环的设计计算及控制方法有系统的概念，培养学生的分析及实际设计能力。","1、完成跨临界CO2热泵系统流程设计及系统计算模拟；2、编制系统控制策略；3、采用STEP7编制控制软件；4、完成控制系统的测试检测。"]
[19,"曹锋","教授","自动售货机用跨临界CO2制冷系统设计及性能提升","工程设计","自选","通过对小型冷柜及自动售货机用跨临界CO2制冷系统的设计，使学生综合基础及专业课知识，对制冷系统循环的计算分析及设计计算有系统的概念，培养学生的实际设计能力。","1、采用Dymola完成跨临界CO2制冷系统流程设计及热力计算； 2、系统配件及换热器的设计； 3、绘制图纸；4、小型跨临界CO2制冷系统性能提升专题探讨。"]
[20,"曹锋","教授","内置4G微基站的路灯灯杆内温度场热模拟及系统冷却","工程设计","自选","通过内置4G微基站的路灯灯杆内温度场热模拟，完成不同工况下路灯灯杆内温度场分析，解析微基站的热量堆积及散热情况，根据计算结果制定冷却方案并完成实施。","1、完成灯杆内温度场模拟及分析； 2、基站散热系统的设计计算及结构设计； 3、绘制图纸；4、进行散热系统的试验研究。"]
[21,"冯健美","副教授","电动汽车用汽车空调涡旋压缩机设计","工程设计","校外协作项目"," 发展清洁无污染的电动汽车是全球大势所趋，而电动汽车空调压缩机均由电动汽车主机带动，转速变化很大，且工作条件很差，对汽车空调压缩机在性能和结构上都提出了特殊的要求。\n    本题目针对电动汽车空调系统应用，设计关键设备涡旋压缩机，使学生了解目前电动汽车空调技术，熟悉涡旋压缩机结构特点，完成满足使用要求的空调压缩机设计。设计过程中，综合所学的基础理论知识和专业知识，提高工程设计能力，培养独立分析问题和解决问题的能力。","（1）阅读文献资料30篇以上（其中英文文献10篇以上，并翻译1篇英文文献），了解目前电动汽车空调压缩机最新技术；\n（2）根据题目要求，进行制冷循环计算，合理确定压缩机结构参数，完成涡旋压缩机热、动力计算，绘制总装图及典型零部件图；\n（3）整理设计内容，撰写设计说明书","学习态度端正；修过制冷、压缩机专业课程。"]
[22,"冯健美","副教授","气液分离器内液膜破损机理及对分离效率影响研究","专题研究","校外协作项目","气液分离器是制冷系统中重要的辅助设备，分离器内液膜破损对分离效率有显著影响。气流速度过高会使分离器壁面上液膜产生二次飞溅，产生小直径液滴，降低分离效率，因此需要对液膜的破损机理清楚的了解，才能准确建立两相分离模拟模型，有效减小二次液滴产生，提高分离效率。本题目针对分离器内气液分离过程，使学生了解气液两相分离机理，液膜破损产生二次液滴的主要原因，模拟气流撞击液膜的两相模型。项目调研过程中，综合所学的基础理论知识和专业知识，培养查阅文献和整理综述文献已有研究成果的能力，也培养独立分析问题和解决问题的能力。","（1）阅读文献资料60篇以上（其中英文文献30篇以上，并翻译1篇英文文献），整理出目前气液分离过程中液膜破损机理研究方法及相应研究结论，了解气液两相分离过程及模拟模型；\n（2）根据题目要求，结合文献调研结果，进行气液分离器内流场计算及分离效率计算，进行不同气流速度、气流撞击液膜角度下液膜飞溅二次液滴过程的模拟；\n（3）整理文献研究内容，撰写毕业论文","学习态度端正；修过流体力学、制冷、压缩机专业课程。"]
[23,"屈宗长","教授","W-1/2-45中压六氟化硫压缩机设计研究","工程设计","自选","了解六氟化硫气体的性质及对压缩机设计的特殊要求，设计二级结构紧凑的压缩机。并且对密封结构进行研究，培养实际动手的能力与参与科学研究工作的能力。","查阅相关资料，了解六氟化硫气体压缩机的发展趋向及研究现状；进行六氟化硫压缩机的热、动力计算； 绘制压缩机总装图。"]
[24,"屈宗长","教授","高压CO2压缩机气阀研究及设计","专题研究","国家重点","使用压缩机将CO2气体回注到井下, 达到埋存和提高采收率双重目的，完成“CO2驱油与埋存技术研究示范工程”的国家重大科研专项。培养学生基础知识与专业知识综合运用的能力以及独立进行工程设计的动手能力和创新意识。","查阅相关资料，研究CO2气体超临界状态，了解气阀设计的结构；进行气阀的设计计算； 根据计算结果绘制任意一级进、排气阀的总装图"]
[25,"屈宗长","教授","高速天然气压缩机设计研究","专题研究","校企合作","了解高速天然气压缩机研究现状及设计规范，设计对动式往复式压缩机。培养实际动手的能力与参与科学研究工作的能力。","查阅相关资料，了解天然气压缩机的发展趋向及研究现状；进行高速天然气压缩机的热、动力计算； 绘制压缩机总装图和一个典型零件的工作图。"]
[26,"屈宗长","教授","二级回转式空气压缩机设计","工程设计","自选","对平动回转式压缩机进行研究，了解目前平动回转压缩机研究现状。培养学生基础知识与专业知识综合运用的能力以及独立进行工程设计的动手能力和创新意识。","查阅相关资料，了解平动回转式压缩机的发展趋向及研究现状；进行空气压缩机的热、动力计算； 绘制出压缩机总装图及任一个典型零件图。"]
[27,"郭蓓","副教授","单头螺杆真空泵转子型线特性计算","工程设计"," 校外协作项目","螺杆真空泵具有单级达到高极限真空的特点，广泛用于电子、制药、太阳能电池等需要无油润滑的真空领域。螺杆泵转子型线及其特性是螺杆泵设计中的关键技术。通过该设计，使学生熟悉回转式压缩机型线的设计计算方法，培养学生利用基础及专业知识进行独立设计的能力。","1）查阅文献，了解螺杆真空泵的研究现状，通过查找专利等归纳螺杆真空泵转子的齿形；2）根据设计要求，计算螺杆真空泵转子型线的几何特性参数； 3）绘制三维转子图； 4）对泄漏及转子受力进行理论分析； 5）撰写毕业论文。"]
[28,"郭蓓","副教授","冰箱压缩机设计及进气过程分析","工程设计","校外协作项目","冰箱压缩机一般采用典型的曲柄连杆式活塞压缩机。通过对冰箱压缩机设计，可以使学生运用所学过的基础及专业知识，熟悉和掌握压缩机的热力计算、动力计算、结构设计等专业技能，利用商业软件对其进气过程进行模拟及分析，培养学生独立设计以及分析和思考问题的能力。","1） 按标准设计工况对压缩机进行热力计算，确定基本结构参数；2）对压缩机进行受力分析，计算惯性力、飞轮矩及轴承载荷等；3）对冰箱压缩机结构进行设计，并绘制压缩机总装图及典型零部件图；4）对进气过程进行模拟，分析主要影响因素 5）完成论文撰写以及文献翻译工作。"]
[29,"郭蓓","副教授","太阳能高温相变蓄热材料的传热特性研究","专题研究","校外协作项目","相变蓄热是合理优化利用能源的一种重要的技术方式。提高蓄热单元的蓄热能力是能源利用中非常活跃的研究方向。要求通过查阅文献，了解太阳能蓄热系统发展现状，利用FLUENT等计算软件，对蓄热过程进行模拟。培养学生综合利用基础及专业知识，提高分析问题和解决问题的能力。","1） 查找文献，了解太阳能相变蓄热系统的发展现状；2） 梳理蓄热系统对蓄热材料的要求及目前主要的高温蓄热材料特点；3）利用商业软件，如FLUENT，计算要求条件及材料在蓄/放热过程中的传热规律；4）对计算结果进行分析并整理计算蓄/放热量随时间的变化规律；5）撰写毕业论文"]
[30,"彭学院","教授","无油双齿压缩机设计","工程设计","自选","    用具有内压缩过程的无油双齿压缩机替代等容压缩的罗茨鼓风机，具有较大的节能潜力。通过完成本设计，使学生能应用所学基本理论和专业知识分析能源动力系统及设备的节能潜力，并通过调研制定合理的技术方案。在此基础上，设计出满足工程应用要求的具体结构，培养其应用知识解决实际工程问题的能力。\n"," 1、文献调研：罗茨鼓风机和双齿压缩机应用现状。要求阅读文献20篇以上，其中国外文献5篇以上，并翻译一篇英文文献；\n2、理论分析比较罗茨鼓风机和双齿压缩机热力过程及相应热力性能上的差异；\n3、设计排气压力为0.2MPa(表压)，流量为12m3/min的双齿无油压缩机，并绘制总装图和主要零部件图；\n4、针对其噪声问题，提出降噪具体措施。"," 要求学习过压缩机原理与结构"]
[31,"吴建华","副教授","无油涡旋空气压缩机设计","工程设计","自选","一些工业与交通领域需要高效无油空气压缩机。涡旋压缩机高效节能，且结构上易于做到压缩气体无润滑油混入。通过该设计培养学生综合应用所学基础与专业知识的能力，及掌握压缩机分析、计算、设计的一般方法。","1）涡旋压缩机无油结构学习与分析；2）热力计算，确定压缩机热力参数与主要尺寸等；3）动力计算，计算零件所受气体力和气体力矩，校核零件强度等；4）压缩机结构设计；5）文献翻译；6）三维造型软件学习，完成压缩机静盘的三维造型。","毕业后致力于压缩机开发与研究的相关工作。"]
[32,"吴建华","副教授","航空高压气体压缩机设计","工程设计","自选","高压气体压缩机是某些航空航天设备的关键部件，其使用环境与地面压缩机有很大差异通过该设计培养学生综合应用所学基础与专业知识的能力，及掌握压缩机分析、计算、设计的一般方法。","1）航空部件相关技术要求学习；2）高压压缩机结构学习与分析；3）热力计算：确定主要尺寸，计算热力参数与轴功率；4）动力计算  计算零件所受气体力和气体力矩，校核零件强度，平衡惯性力；5）结构设计；6）文献翻译。","毕业后致力于压缩机开发与研究的相关工作。"]
[]
["题目类型（分为三类）：   工程设计        专题研究       综合实验"]
["题目来源（分为六类）：    国家重点项目            省部级或学校科研任务         校外协作项目           .实验室建设            就业所在单位项目            自选           "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}